ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ»

	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку

низковольтного оборудования

том 2 «техническая часть»

2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.
	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

 (Заполняется участником процедуры! В соответствии с п.14 п.п.4 «Информационной карты»)
	Срок поставки

	1
	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦ. АД12 16.030 УХЛ4 ПЕРЕМ. 240В 50ГЦ 1Р20 ,IN-16А , IN-30MA
	шт
	30
	
	
	Август 2014 г.


	2
	АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦ. СЕРИИ MULTI 9 DPN N VIG 16KA, 16A, 30MA
	шт
	3
	
	
	

	3
	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220 ЛИНЗА ЗЕЛЕНАЯ
	шт
	20
	
	
	

	4
	АРМАТУРА СИГНАЛЬНАЯ АС-220 ЛИНЗА КРАСНАЯ
	шт
	20
	Габаритные  размеры, мм, не более - Ø38х120 
Цвет свечения - красный 
Тип патрона (цолколя) - штифтовой, B15b18 
Номинальное напряжение сети переменного тока частотойй 50 Гц, В - 230 
Номинальное напряжение сети постоянного тока, В - 220 
Способ присоединения - проводник до 2,5 мм2 винтом М4 
Диаметр установочнго отверстия, мм - 32 
Масса арматуры, кг - 0,105 
Тип применяемых ламп - Ц110-4, Ц220-7
	
	

	5
	БОКС КМПН 2/4 (ДЛЯ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С КРЫШКОЙ , 1РЯД 4 МОДУЛЯ "ИЭК")
	шт
	17
	исполнение - однорядный, на 4 автоматических выключателя, с крышкой
	
	

	6
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. АВВ I-16A( SH201L -C16 IP 16A 4.5kA )
	шт
	40
	
	
	

	7
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29 25А. 3-Х ФАЗНЫЙ
	шт
	2
	
	
	

	8
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ. ВА47-29 32А. 3-Х ФАЗНЫЙ
	шт
	2
	
	
	

	9
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК ВА47-29 IN10А.1П
	шт
	5
	ГОСТ - р 50345-99
	
	

	10
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТ.ИЭК ВА47-29 С16А.1П
	шт
	20
	
	
	

	11
	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЭК 3 ( ЭЛЬФ 101-3) 63А 16А
	шт
	5
	
	
	

	12
	КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЩРН-1Х9-1-УХЛ4 ДО 9МОДУЛ. 256Х240Х95
	шт
	6
	Габаритные размеры - 256х240х95 
Тип исполнения - навесной, металлический, однорядный на 9 автоматических выключателя, с дверкой,замком, покрашенный
	
	

	13
	КОРПУС ЩИТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЩРНС-11Х12-УХЛ4 ДО 12МОДУЛ. 350Х200Х100
	шт
	4
	Габаритные размеры - 350х200х100 
Тип исполнения - навесной, металлический, на 12 автоматических выключателя, с дверкой,с замком, покрашенный
	
	

	14
	НагревательТЭН 125-8,5\1,25 S 220В0 U-ОБРАЗНЫЙ
	шт
	12
	
	
	

	15
	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ВТФ-10 10А
	шт
	20
	ГОСТ - 15150-69
	
	

	16
	ПЛАВКАЯ ВСТАВКА ПР-2 220В 60/25А
	шт
	50
	
	
	

	17
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60/40 А
	шт
	6
	ТУ - 16-522.113-75 
ГОСТ - Р МЭК 60269            
ГОСТ 31196.2-2012                       
ГОСТ 17242-86 
Номинальный ток плавкой вставки - 40А 
Номинальный ток предохранителя НПН-2 - 60А
	
	

	18
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ НПН2-60/63 А
	шт
	90
	ТУ - 16-522.113-75 
 ГОСТ - Р МЭК 60269            
 ГОСТ 31196.2-2012                       
 ГОСТ 17242-86 
Номинальный ток плавкой вставки - 63А 
Номинальный ток предохранителя НПН-2 - 60А
	
	

	19
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 100/50 А
	шт
	24
	ТУ - 16-522.113-75 
ГОСТ -  Р МЭК 60269             ГОСТ 31196.2-2012                        ГОСТ 17242-86 
Номинальный ток плавкой вставки - 50А 
Номинальный ток предохранителя НПН-2 - 100А
	
	

	20
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 250/100 А
	шт
	46
	ГОСТ - Р МЭК 60269            
ГОСТ 31196.2-2012                       
ГОСТ 17242-86 
ТУ - 16-522.113-75 
Номинальный ток плавкой вставки - 100А 
Номинальный ток предохранителя НПН-2 - 250А
	
	

	21
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 400/315 А
	шт
	31
	ТУ - 16-522.113-75 
ГОСТ - Р МЭК 60269             
ГОСТ 31196.2-2012                        
ГОСТ 17242-86 
Номинальный ток плавкой вставки - 315А 
Номинальный ток предохранителя НПН-2 - 400А
	
	

	22
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 600/315 А
	шт
	2
	ГОСТ - Р МЭК 60269             
ГОСТ 31196.2-2012                        
ГОСТ 17242-86 
ТУ - 16-522.113-75 
Номинальный ток плавкой вставки - 315А 
Номинальный ток предохранителя НПН-2 - 600А
	
	

	23
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПН-2 600/500 А
	шт
	2
	ТУ - 16-522.113-75 
ГОСТ - Р МЭК 60269             
ГОСТ 31196.2-2012                        
ГОСТ 17242-86 
Номинальный ток плавкой вставки - 500А 
Номинальный ток предохранителя НПН-2 - 600А
	
	

	24
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПР-2 500В 15-60/20А,
	шт
	3
	ГОСТ - Р МЭК 60269             
ГОСТ 31196.2-2012                        
ГОСТ 17242-86 
ТУ - 16-522.113-75 
Номинальный ток плавкой вставки - 20А 
Номинальный ток предохранителя - 60А
	
	

	25
	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПР-2 500В 15-60/35А,
	шт
	3
	ТУ - 16-522.113-75 
ГОСТ - Р МЭК 60269             
ГОСТ 31196.2-2012                        
ГОСТ 17242-86 
Номинальный ток плавкой вставки - 35А 
Номинальный ток предохранителя - 60А
	
	

	26
	ПУСКАТЕЛЬ ПМ12 - 100-150 У3В ПЕРЕМ 220В
	шт
	2
	Напряжение - перем 220В
	
	

	27
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-3110 (IP40 БЕЗ ТР) 220В
	шт
	1
	
	
	

	28
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-4230-ПУХЛ4А 220В, 2З+2Р (IP40 КН С ТР)
	шт
	1
	
	
	

	29
	ПУСКАТЕЛЬ ПМА-4230-ПУХЛ4А 380В, 2З+2Р (IP40 КН С ТР)
	шт
	1
	
	
	

	30
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЕ-222 (IP40 С ТР) КАТ. НА 380В
	шт
	2
	
	
	

	31
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1110 220В
	шт
	1
	
	
	

	32
	ПУСКАТЕЛЬ ПМЛ-1210+ПРКЛ-22
	шт
	1
	
	
	

	33
	Снят с произв. АВТОМАТ ДИФФЕРЕНЦ. ELETTROSTOP DS670 230V ,16А
	шт
	2
	
	
	

	34
	ШИНА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ FORK 3-х рядная 63А,L=1м
	шт
	10
	Описание - представляет собой пластины выполненные из меди,закрепленные в корпусе из диэлектрического материала, не поддерживающее горения и выпускается  стандартной длиной 1метр (54 модуля по 18мм), рабочий ток 63А.
	
	

	35
	ЩИТ АВР 25-1 ИЕК-105-125
	шт
	1
	Габариты, мм - 380х280х150 
Напряжение питающей сети, В - 220 
Количество фаз - 1 
Сила тока на фазу,А - 25 
ТИП контактов - ИЕК 
Пороги запуска нижний/верхний(программируется),В - 110/300 
Время прогрева/охлаждения (программируется),сек - от5 до 240
	
	

	36
	ЩИТ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВА ЩАП-33
	шт
	1
	Максимальная токовая нагрузка, А не более - 40 
комплектность - Бокс ШРНМ-2,380В,40А,Магнитный пускатели КМЭ-2шт,Реле контр.фаз ЕЛ-11-1шт,Авт.выкл.ВА-99-2шт. 
Рабочее напряжение - 380 В
	
	

	37
	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ОЩВ-12 НАСТЕННЫЙ (100А-12х16А авт.выкл.ВА47-29 ИЭК IP30 16А)
	шт
	3
	
	
	

	38
	ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ ОЩВ-9 (НАСТЕННЫЙ)
	шт
	2
	Описание - металлический, вводной автоматический выключатель на 63А, групповые на16А, размер220х300х120 , степень защиты IP31,  количество автоматических выключателей 9
	
	

	39
	ЭЛЕКТРОКОНФОРКА ЭКТ-145-1,0/220 "ЛЫСЬВА" Р-ОТ 102 ДО 1500ВТ
	шт
	1
	
	
	

	40
	ЭЛЕКТРОКОНФОРКА ЭКТ-180-1,5/220 "ЛЫСЬВА" Р-ОТ 102 ДО 1500ВТ
	шт
	1
	
	
	

	41
	ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОПЛИТ
	шт
	2
	назначение - для эл.плитки настольной ЭПТ2-2,0/220 "ТЭЛПА-2М" 
ГОСТ - 14919-83, ТО 3-52.157-2003
	
	

	42
	ЯЩИК С ТРАНСФ. ЯТП-0,25-220/12
	шт
	2
	режим работы - продолжительный. 
корпус - сталь 
Степень защиты ,IP - 30 
Напряжение - Входное напряжение 220В 
Мощность - кВА 0,25 
Напряжение - Выходное напряжение 12В
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл.
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».
На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Требования к качеству и гарантии: 

1) Качество поставляемого товара должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества.

2) Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.
Примечание: Обращаем внимание, что в технических требованиях продукции могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, технические характеристики, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей. 

ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
Лист согласования закупочной документации

Подготовил:

«______» ________________ 2014 г._________________________________ А.Н. Звонцов

Завизировали:
«______» ________________ 2014 г.__________________________________В.Н.Селюндяев
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