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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора на поставку датчиков давления.
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.
Техническое задание
на поставку Высокоточных датчиков давления
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Коли-чество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Высокоточный промышленный датчик давления с цифровым интерфейсом DMP331i -  DMP 331i 111-1001-1-1-100-800-1-11R-ГП, 0-1 бар, абсолютное ,погр. 0,1%, механическое присоединение М20х1,5 EN 837-1/-3, уплотнение витон (FKM), выходной сигнал 4-20 мА/2х. проводной, Госповерка
	Шт.
	2
	40 календ. дней
	1 год гарантийного обслуживания

	2
	Датчик давления общепромышленного применения DMP 331

  DMP 331 111-1001-1-3-100-500-1-00R-ГП, 
0-1 бар, абсолютное ,погр. 0,35% (стандарт P>0,4 бар, механическое присоединение М20х1,5 DIN 3852, уплотнение витон (FKM), выходной сигнал 4-20 мА/2х. проводной Госповерка
	Шт.
	3
	-
	1 год гарантийного обслуживания

	3
	Высокоточный промышленный датчик давления с цифровым интерфейсом DMP331i -  DMP 331i 111-2002-1-1-100-800-1-11R-ГП, 

0-20 бар, абсолютное ,погр. 0,1%, механическое присоединение М20х1,5 EN 837-1/-3, уплотнение витон (FKM), выходной сигнал 4-20 мА/2х. проводной, Госповерка
	Шт.
	3
	-
	1 год гарантийного обслуживания

	4
	Датчик давления общепромышленного применения DMP 331

  DMP 331 110-2502-3-В-100-500-1-00R-ГП, 
0-25 бар, избыточное ,погр. 0,2% (1< P<40 бар), механическое присоединение М20х1,5 DIN 3852, уплотнение витон (FKM), выходной сигнал 0-10 В/3х. проводной, Госповерка
	Шт.
	2
	-
	1 год гарантийного обслуживания

	5
	Датчик давления общепромышленного применения DMP 331

  DMP 331 110-1602-3-В-100-500-1-00R-ГП, 
0-16 бар, избыточное ,погр. 0,2% (1< P<40 бар), механическое присоединение М20х1,5 DIN 3852, уплотнение витон (FKM), выходной сигнал 0-10 В/3х. проводной, Госповерка
	Шт.
	2
	-
	1 год гарантийного обслуживания

	6
	Датчик давления общепромышленного применения DMP 331

  DMP 331 111-4002-Е-1-100-600-1-00R-ГП, 
0-40 бар, абсолютное ,погр. 0,1% (1< P<60 бар), механическое присоединение М12х1 DIN 3852, уплотнение витон (FKM), выходной сигнал 4-20 мА/2-х. проводной/0ExiallCT4/DIN 43650, Госповерка
	Шт.
	2
	-
	1 год гарантийного обслуживания

	7
	Датчик давления общепромышленного применения DMP 331

  DMP 331 111-9999 (0…75 Тоrr)-1-5-100-500-1-00R-ГП, диапазон 0…75 Тоrr, абсолютное ,погр. 0,50% ( P<0,4 бар), механическое присоединение М20х1,5 DIN 3852, уплотнение витон (FKM), выходной сигнал 0-10 В/3х. проводной, Госповерка
	Шт.
	5
	-
	1 год гарантийного обслуживания


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Обычные для этих приборов



	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	Особенностей нет



	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	Особенностей нет



	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Особенностей нет



	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Особенностей нет



	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Особенностей нет



	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	Особенностей нет



	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Особенностей нет



	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	Особенностей нет



	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Особенностей нет



	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Особенностей нет



	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Особенностей нет



	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Особенностей нет


