	УТВЕРЖДАЮ

	Зам. генерального директора

по технической эксплуатации флота

	                                                                    
	О.Э. Дарбинян

	«___» ___________2012г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку светильников, фонарей, СЗЧ к ним
1. Предмет договора
Поставка светильников, фонарей, СЗЧ к ним (номенклатурная группа № 1.38 -поставка светотехнической продукции, СЗЧ к ней) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 

	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Фонарь-фара

ФР-ВС «Экотон-3»

(или полный аналог)
	· Взрывозащищенный 0ExdmIICT6X
· Емкость батареи, мА/ч - 6600

· Среднее время наработки на отказ, ч - 50000

· Время непрерывной работы, ч - 14

· Ресурс аккумулятора, циклов заряд/разряд - 1000

· Гарантийный срок - 2 года

· Габаритные размеры, мм - 120х120х210

· Масса, кг - 1,45

· Степень защиты, IP67
	14
	шт.

	2. 
	Фонарь светодионый

LED5113-28

(или полный аналог)
	·  28 светодиодов
· 3хААА (в комплекте)
· Блистер
· Алюминий
· металлик
	11
	шт.

	3. 
	Светильник СС-1240Б

(или полный аналог)
	· Переносной, ручной с защитным стеклом и сеткой, с сальниковым вводом и узлом подвеса
· напряжение 24В

· цоколь Е27
· мощность 40Вт
	3
	шт.

	4. 
	плафон
	· к судовому светильнику СС-1240Б
	2
	шт.

	5. 
	Прожектор галогенный
	· Под лампу КГ 220В, 500Вт, IP54
	5
	шт.

	6. 
	Светильник СС-328Е1

(или полный аналог)
	· Номинальное напряжение, В - 127;
· Источник света - С127-60, С220-60

· Номинальная мощность, Вт - 60 

· Тип цоколя - Е27/27 

· Цвет колпака - бесцветный 

· Габаритные размеры, мм не более - 176х180

· Масса, кг - 1,8
	25
	шт.

	7. 
	плафон
	· к судовому светильнику СС-125Б с боковинами
	20
	шт.

	8. 
	плафон
	· к судовому светильнику СС-117Б с боковинами
	20
	шт.

	9. 
	плафон
	· к судовому светильнику СС-111Б с боковинами
	10
	шт.

	10. 
	плафон
	· к судовому светильнику СС-328Е1 (матовый)
	20
	шт.

	11. 
	плафон
	· к судовому светильнику СС-967Б
	6
	шт.

	12. 
	Фонарь Экотон-17
(или полный аналог)
	· Дальность светового луча, м, не менее - 50
Освещенность на расстоянии 1м, в опциях:
- "максимального" света, не менее, люкс - 1500
- "оптимального" света, не менее, люкс - 900
- "экономичного" света, не менее, люкс - 60
Спектр излучения - белый
Полный световой угол излучения, град - 10
Ресурс светодиодного модуля, час, не менее - 50000
Ресурс аккумуляторной батареи (кол-во циклов заряд/разряд) - 1000
Максимальное время подзарядки аккумуляторной батареи, час, не более - 4
Масса фонарика, грамм, не более - 150
Гарантийный срок эксплуатации - 2 года
	5
	шт.

	13. 
	Держатель стартера
	· Для люминисцентных ламп
	100
	шт.

	14. 
	дроссель
	· 1И2000ДРИ81-001УХЛ1
	2
	шт.

	15. 
	Светильник 

ЖКУ-35-400-001

(или полный аналог)
	· Под 1 лампу ДНаТ-400

· Со стеклом

· IP53

· Цоколь Е40
	2
	шт.

	16. 
	стартер
	· 8-20Вт

· 127В
	300
	шт.

	17. 
	Светильник СС-626

(или полный аналог)
	· 127В, 220В, 25Вт

· Тип цоколя Е27

· IP55
· Установочный размер 80-220мм

· Масса не более 1,5кг
	3
	шт.


3. Требования к комплектации товара:
Продукция должна поставляться в комплектации, предусмотренной заводом-изготовителем. 
4. Требования к продукции и технической документации:
4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
4.2. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

4.2.1. паспорта, сертификаты соответствия завода изготовителя;
4.2.2. полный комплект технической документации, предусмотренный заводом изготовителем с переводом на русском языке.
4.3. Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей).

5. Требования к упаковке продукции:
Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.
6. Информация о заказчике и инициаторе процедуры закупки:
6.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»);
6.2. Место нахождения заказчика: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».
7. Порядок формирования цены:
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и 
иные расходы Поставщика.
8. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

9. Место поставки продукции, выполнения работ или оказания услуг:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
10. Сроки поставки: 

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «04» декабря 2012г. по «25» декабря 2012г.

Начальник ОМТС
С.В. Ярема
