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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
закрытый запрос предложений в электронной форме на право заключения контракта на оказание услуг по лоту «Изготовление макета энергоблока АЭС базового проекта «АЭС-2006»
том 2 «Техническая часть»

2011 г.

	№№
	Требования 



	1. 
	Основные цели и задачи проекта 
	Изготовление демонстрационно-компоновочного макета энергоблока проекта АЭС-2006 с ректором ВВЭР-1200.

	2. 
	Требования к макету
	Наглядное изображение фасадной части проекта станции АЭС-2006 с разрезом и световой имитацией РО и ТГ.

	3. 
	Используемые материалы:
	Пластик, оргстекло, ПВХ, акриловые пленки, дерево.

	4. 
	Состав работ
	Макет главного корпуса проекта АЭС-2006:

Здание реактора,

Вспомогательное реакторное здание,

Здание турбины, тихоходная турбина,

Здание БОУ,

Здание электроснабжения НЭ,

Здание резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения,

Здание холодильных машин,

Блочная насосная станция,

Пешеходная галерея зоны контролируемого доступа,

Пешеходная галерея зоны свободного доступа.

	5. 
	Режим нормальной эксплуатации
	При нажатии кнопки – пуск, на модели АЭС загорается лампочка, и макет начинает работать, имитируя работу при нормальной эксплуатации АЭС.

	6. 
	Техническая документация
	Комплект архитектурно-компоновочных чертежей зданий и сооружений с экспликацией помещений, чертежей фасадов, чертежей кровель на стадии проектирования,

Чертежи строительных конструкций, планы и разрезы,

Эскизы и чертежи наружной отделки зданий и сооружений,

Эскизы и чертежи внутренней отделки зданий,

Чертежи фрагмента генплана горизонтальной и вертикальной планировки на стадии проектирования,

Чертежи компоновки основного технологического оборудования,

3D эскизы на бумаге.

	7. 
	Защитная колба
	Колпак из оргстекла 

	8. 
	Кол-во и масштаб макетов
	1:200   - 3 экз.

1:333   - 1 экз.

1:1000 – 5 экз.

	9. 
	Сроки изготовления
	30.11.2011

	10. 
	Гарантия
	Не менее 2 лет

	11. 
	Поставка
	Ex works

	12. 
	Отчетный документ от участника тендера
	Коммерческое предложение с указанием стоимости, формы оплаты; наглядные изображения макетов с подробным описанием материалов. 

	13. 
	Требование к документации, представляемой по окончании этапов работ
	Акты выполненных работ, счет-фактура оплаты этапов работ.

Инструкция по эксплуатации макета на русском и англ. языках, с рекомендациями по транспортировке, сборке/разборке макета.



	14. 
	Условия отбора подрядчика
	Без привлечения субподряда;
Гарантия исполнения договора;
Предоставление официального разрешения соответствующих организаций на использование технической документации;
Удобство сборки;
Пригодность макета для транспортировки.



	15. 
	Критерии отбора подрядчика
	Стоимость предложения (50%)
Опыт Участника, Референтность (20%)
Срок изготовления (30%)



Начальник отдела по связям с 
государственными и общественными 
организациями






                   В. Н. Корельский
