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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







Москва, 2013 год

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Основание:
Утвержденная годовая программа закупок ФГУП «РосРАО» на 2013г.
2. Цель работы:
Соответствующее поддержание основных фондов в исправном состоянии на территории Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО».
3. Место выполнения работ: 
Нижегородская область, Семеновский район, 15-й км автодороги «Семенов – Ковернино».
4. Сроки и график выполнения работ:
Дата начала выполнения работ – дата подписания договора;
Дата окончания выполнения работ –  не позднее 20 ноября 2013г.
5. Состав работ:
	№ пп
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Потребность в материалах

	
	
	
	
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	Демонтаж каркаса ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания
	т
	0,19227
	 
	 
	 

	2
	Демонтаж полотен ворот из многослой-ных панелей заводской готовности
	100м2
	0,1971
	 
	 
	 

	3
	Демонтаж балок, ригелей перекры-тия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м
	т
	0,14976
	 
	 
	 

	4
	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных отмостки
	100м3
	0,02208
	 
	 
	 

	5
	Демонтаж. Провод двух- и трехжиль-ный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным в трубке полихлорвиниловой ПХВ
	100м
	0,22
	 
	 
	 

	6
	Демонтаж. Извещатель ОС автомати-ческий контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт
	6
	 
	 
	 

	7
	Демонтаж. Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	шт
	6
	 
	 
	 

	8
	Демонтаж. Прибор ОПС на 4 луча (оконечные устройства сигнализации)
	шт
	2
	 
	 
	 

	9
	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 25 мм
	100м
	0,3
	 
	 
	 

	10
	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2
	100м
	0,3
	 
	 
	 

	11
	Демонтаж выключателей
	100шт
	0,02
	 
	 
	 

	12
	Демонтаж. Светильник, устанавливае-мый вне зданий с лампами накаливания
	шт
	2
	 
	 
	 

	13
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных (цоколя)
	100м2
	0,29
	 
	 
	 

	14
	Демонтаж  трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
	100м
	0,18
	 
	 
	 

	15
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток
	100м2
	0,053
	 
	 
	 

	16
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
	т
	23
	 
	 
	 

	17
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза
	т
	23
	 
	 
	 

	Раздел 2. Строительно-монтажные работы

	 Устройство ворот распашных (2 шт)

	18
	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича
	1м3
	8,96
	 
	 
	 

	19
	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными тяжами
	т
	0,246
	Швеллеры № 14 сталь марки Ст3пс
	т
	0,246

	
	
	
	
	Болты с гайками и шайбами строительные
	т
	0,0123

	
	
	
	
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм
	т
	0,1156

	
	
	
	
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,4354

	
	
	
	
	Пропан-бутан, смесь техническая
	кг
	0,0369

	
	
	
	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, I сорта
	м3
	0,0418

	
	
	
	
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м 
	2,78

	
	
	
	
	Щиты из досок толщиной 25 мм
	м2
	3,542

	20
	Установка ворот  с тепловой изоляцией в кирпичных стенах 
	100м2
	0,36
	Ворота утепленные с тепловой изоляцией, обшитые пластиком с калиткой распашные 
	шт
	2

	
	
	
	
	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта
	м3
	3,996

	
	
	
	
	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно
	т
	0,0536

	
	
	
	
	Сталь угловая равнополочная, марка стали 18кп, шириной полок 35-56 мм
	т
	0,2232

	 Внутренние общестроительные работы в здании дезактивации

	21
	Очистка поверхности щетками от старой краски и шпалевки
	м2
	169
	 
	 
	 

	 
	Обеспыливание поверхности
	м2
	169
	 
	 
	 

	 
	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен
	100м2
	0,398
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	0,7443

	 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен
	100м2
	1,04
	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
	кг
	33,9

	 
	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков
	100м2
	0,653
	
	
	

	22
	Шпатлевка поверхностей силикатной шпатлевкой, толщина слоя 3 мм
	100м2
	1,693
	Натрий кремнефтористый технический, сорт I
	т
	0,0474

	
	
	
	
	Стекло натриевое жидкое 
	т
	0,3174

	
	
	
	
	Порошок № 2 для кислотоупорной замазки
	т
	0,6349

	23
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен
	100м2
	1,04
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,053

	
	
	
	
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0,0655

	24
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке потолков
	100м2
	0,653
	Шпатлевка клеевая
	т
	0,0359

	
	
	
	
	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
	т
	0,0451

	Внутренние санитарно-технические работы
	 
	 

	25
	Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром 20 мм
	100м
	0,26
	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм
	шт
	12

	
	
	
	
	Трубы металлополимерные многослойные для горячего водоснабжения, давлением 1 МПа (10 кгс/см2), для температуры до 95 градусов С, диаметром 20 мм
	м
	26

	
	
	
	
	Трубки защитные гофрированные
	м
	1,56

	26
	Установка кранов шаровых диаметром до 25 мм
	шт
	2
	Кран шаровый 
	шт
	2

	
	
	
	
	Рукава поливочные диаметром 25 мм
	м
	40

	
	
	
	
	Головки для присоединения рукавов поливочных диаметром 25 мм
	шт
	4

	
	
	
	
	Вентили проходные муфто-вые 15KЧ18Р для воды, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 25 мм
	шт
	2

	Фасадные работы, отмостка

	27
	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен
	100м2
	2,19
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6
	м3
	4,139

	28
	Окраска фасадов с люлек по подготовленной поверхности поливинилацетатная
	100м2
	2,19
	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-17 серовато-розовая
	т
	0,0832

	29
	Монтаж уголка для облицовки цоколя
	т
	0,65
	Уголок 100*100*8 
	м
	52

	
	
	
	
	Кислород технический газообразный
	м3
	0,78

	
	
	
	
	Универсальный рамный анкер HRD-UGS 14X160/90 
	шт
	50

	30
	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа «бессер») на цементном растворе стен
	100м2
	0,25
	Камень декоративный коричневый типа "Бессер"  250*120*88 
	шт
	1000

	
	
	
	
	Портландцемент пуццола-новый общестроительного и специального назначения марки 400
	т
	0,01

	
	
	
	
	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3
	м3
	0,5

	31
	Устройство подстилающих слоев щебеночных
	1м3
	6,624
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм
	м3
	0,6624

	
	
	
	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 5(3)-10 мм
	м3
	0,5962

	
	
	
	
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм
	м3
	6,624

	
	
	
	
	Каменная мелочь марки 300
	м3
	0,7286

	32
	Устройство отмостки из бетона
	1м3
	2,208
	Мастика битумно-латексная кровельная
	т
	0,0044

	
	
	
	
	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта
	м3
	0,0022

	
	
	
	
	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)
	м3
	2,252

	Электромонтажные работы
	 

	33
	Монтаж. Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами накаливания
	шт
	2
	Светильник НСП 02
	шт
	2

	
	
	
	
	Лента ПХВ-304
	кг
	0,024

	
	
	
	
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,02

	
	
	
	
	Трубка полихлорвиниловая
	кг
	0,02

	
	
	
	
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи медные марки М, сечением 4 мм2
	т
	0,001

	34
	Монтаж. Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
	шт
	2
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки
	шт
	2

	
	
	
	
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,0022

	
	
	
	
	Дюбели распорные полипропиленовые
	100шт
	0,02

	
	
	
	
	Подрозетники деревянные
	100шт
	0,02

	35
	Монтаж. Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100м
	0,38
	Винипласт труба диам. 16*2,5мм 
	мп
	38

	
	
	
	
	Патроны для пристрелки
	10шт
	5,1

	
	
	
	
	Электроды диаметром 4 мм Э42А
	кг
	0,365

	
	
	
	
	Дюбели для пристрелки стальные
	10шт
	5,1

	
	
	
	
	Патрубки
	10шт
	0,7

	
	
	
	
	Скобы двухлапковые
	10шт
	2,5

	
	
	
	
	Втулки изолирующие
	шт
	7

	
	
	
	
	Заглушки
	10шт
	0,4

	36
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2
	100м
	0,38
	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
	кг
	0,0608

	
	
	
	
	Бирки маркировочные
	100шт
	0,01

	
	
	
	
	Сжимы ответвительные
	100шт
	0,12

	
	
	
	
	Колпачки изолирующие
	10шт
	0,3

	
	
	
	
	Гильза кабельная медная ГМ 2,5
	шт
	2

	
	
	
	
	Втулки В17
	1000шт
	0,005

	37
	Монтаж. Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100м
	0,38
	Кабель ВВГ 3х1,5 
	мп
	38

	
	
	
	
	Припои оловянно-свинцо-вые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,19

	
	
	
	
	Кнопки монтажные
	1000шт
	0,003

	38
	Монтаж. Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	шт
	9
	Коробка распределительная 
	шт
	6

	
	
	
	
	Коробка распределительная КРТМ-2/10
	шт
	3

	
	
	
	
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС30
	кг
	0,18

	
	
	
	
	Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А
	кг
	0,18

	39
	Монтаж. Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей
	шт
	5
	Извещатель охранный точечный магнитоконтакт-ный ИО 102-16 (ИО 102-16/2)  для блокировки дверных и оконных проемов, организации устройства типа «ловушка»
	шт
	5

	
	
	
	
	Припои оловянно-винцовые 
	кг
	0,01

	
	
	
	
	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10мм
	кг
	0,0071

	40
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным в трубке полихлорвиниловой ПХВ
	100м
	0,31
	Провод ШВВП 2х0,75 
	м
	31

	
	
	
	
	Клей 88-СА
	кг
	0,31

	
	
	
	
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10шт
	7,5

	
	
	
	
	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10мм
	кг
	0,04

	
	
	
	
	Скобы монтажные СО-6-У3
	10шт
	7,5

	41
	Монтаж. Прибор ОПС на 4 луча
	1шт
	2
	Оконечное устройство ОУ, 4 шлейфа сигнализации, автоматическая тактика постановки/снятия с охраны при помощи набора кода или идентификатором "Touch Memory", охранный/тревожный режим работы, питание 12В 
	шт
	2

	
	
	
	
	Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
	10шт
	0,6

	
	
	
	
	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки ПОС40
	кг
	0,036


6. Порядок приемки результатов работы:
Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и Акт сдачи-приемки.
Исполнитель ведет, а по завершение работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006.
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документация открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на капитальный ремонт здания дезактиваторской Нижегородского отделения филиала «Приволжский территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
