Разъяснения документации о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку спецодежды
http://zakupki.rosatom.ru/  № 151124/4645/379, www.a-k-d.ru № M020195
«07» декабря 2015 г.

	Запрос участника конкурса
	Разъяснения положений документации конкурса

	Позиция №1.

Куртка с коротким рукавом (рукав втачной с манжетами и застегивающимися на пуговицы патами). Непонятно из этого описания, какой длинны рукав: короткий или все таки длинный?

Два нагрудных кармана, а на полочке на уровне карманов расположены нашивки, пристёгивающаяся на текстильную ленту (контакт), а на левом кармане аналогичная нашивка с инициалами. Вопрос: где делать логотип? И где располагаются эти нашивки? (очень мало места и для нашивки  и для логотипа).

Прикрепляем ниже получившуюся с вашего описания зарисовку костюма. 

Просим Вас посмотреть и согласовать модель, или внести корректировки.
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Позиция №8.

1. Куртка с притачным поясом. Световозвращающая лента: вертикальные полосы на кокетках полочки и спинки, горизонтальные полосы по низу полочек и спинки. 

По технологии горизонтальная световозвращающая полоса не может быть над поясом, так как там карманы входят в пояс. Нужна ли она здесь?

2. Нижний срез кармана входит в верхний шов световозвращающей ленты, с настрочным поясом.

Полоса выше пояса? (на поясе быть не может, так как пояс изогнутой формы)

3. Фигурные наколенники: Какие?

4. Задние половинки с фигурными накладками в области сидения и нижней части брюк. Какие накладки (какой формы)? Не соответствие с каталогом.
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Позиция №9.

1. Куртка правосторонняя с внутренними верхними накладными карманами. Это женская куртка? Карман изнутри курки или же он прорезной с лицевой стороны? Если он изнутри, то будут с лицевой стороны видны швы притачного кармана, так как он не на подкладке. Тогда где находится логотип (на лице или на кармане с изнаночной стороны)?

2. Накладки в области колен, входящими в шаговый шов. А в боковой они не входят?

3. Световозвращающая огнестойкая лента: горизонтальные и вертикальные полосы по верху полочек и спинки, по наметке. Сзади все понятно, полоса по линии кокетки, в вот спереди не ясно, где проходит СВ полоса. На полочке спереди на уровне груди?
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Позиция № 10.

1. Что за фигурные накладки на брюках? (форма)
Позиция №11.

1. C внутренней стороны левой полочки нижний накладной карман, с левой стороны правой полочки верхний накладной карман, с застежками на петлю и пуговицу. С левой стороны правой полочки???? Как это понять????

2. Куртка на подкладке или нет? Так как если без, то шов притачивания карманов будет виден с лицевой стороны куртки.

3. Что за фигурные наколенники на брюках? (какая форма наколенников)

4. Куртка с притачным поясом. Световозвращающая лента: вертикальные полосы на кокетках полочки и спинки, горизонтальные полосы по низу полочек и спинки. 

По технологии горизонтальная световозвращающая полоса не может быть над поясом, так как там карманы входят в пояс. Нужна ли она здесь?

Позиция №12, №13, №14.

Все те же вопросы.

Плюс ко всем нашим вопросам мы не увидели ни одного костюма из Вашего корпоративного каталога. Тогда зачем он нужен, если описание не соответствует картинкам: 1) по каталогам у вас куртки без пояса притачного, а по описанию во всех моделях пояс притачной. 2) на картинке на жилете 2 нижних кармана, а по описанию есть еще верхний для ручки и т.д.

В модели позиция №9 в описании нет никаких накладок на полочки, а в каталоге накладка во всю длину полочки. На что нам ориентироваться??? Так как это практически костюм сварщика, а в нем нужны дополнительные накладки на полочки и в длину всех штанов по ГОСТу?
	Позиция 1. Рукав короткий, логотип располагается на спинке, нашивки располагаются на уровне карманов.
Позиция 8. Ошибка в описании, требуется расположение световозвращающих полос: горизонтальные полосы  на полочках куртки – по нижнему краю кокеток, на спинке куртки – ниже шва притачивания кокетки, на рукавах – по нижнему краю верхних частей, на передних и задних половинках брюк – выше уровня колена. Фигурные наколенники на брюках прямоугольной формы. Задние половинки с фигурными накладками в области сидения как указано в каталоге.

Позиция 9.  На основании технических требований для одежды специальной для защиты от искр и брызг расплавленного металла,  необходимо изготовлять одежду с учетом следующих требований:
- застежка куртки должна быть потайной, правосторонней, центральной или смещенной. Ошибка в описании, согласно каталога внутренние верхние накладные карманы отсутствуют. Логотип располагается на спинке куртки. Накладки в области колен в боковой шов не входят. Расположение световозвращающих полос: горизонтальные полосы  на полочках куртки – по нижнему краю кокеток, на спинке куртки – ниже шва притачивания кокетки. Ориентироваться на каталог.

Позиция 10. Ошибка в описании, фигурные накладки в брюках отсутствуют.

Позиция11.Ошибка в описании, требуется расположение световозвращающих полос: горизонтальные полосы  на полочках куртки – по нижнему краю кокеток, на спинке куртки – ниже шва притачивания кокетки, с внутренней стороны левой полочки верхний накладной карман, куртка без подкладки, фигурные наколенники на брюках прямоугольной формы.

Позиция 12,13,14. Ошибка в описании, на жилетах отсутствует верхний накладной карман. Расположение световозвращающих полос: горизонтальные полосы  на полочках куртки – по нижнему краю кокеток, на спинке куртки – ниже шва притачивания кокетки. Ориентироваться на каталог. Фигурные наколенники на брюках прямоугольной формы.



	Просим уточнить, когда должны быть предоставлены сертификаты на данную продукцию? На стадии подачи заявок или после заключения договора перед поставкой продукции?


	Сертификаты на продукцию должны быть предоставлены после заключения договора.


