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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
	Марка ТС
	Маркировка автошины
	Единица измерения
	Кол-во
	Срок поставки
	Гарантийный срок

	1
	PRADO гос.№С330СС
	275/70 R16
	штука
	7
	15.10.2015
	1 мес.

	2
	ПАЗ 3206 гос. №Х719ЕХ
	8/25 P20 У-2
	штука
	7
	15.10.2015
	1 мес.

	3
	ДИСА 37419 гос.№Т043ЕО
	215/90-15С Я-245    
	штука
	5
	15.10.2015
	1 мес.

	4
	УАЗ 315195 гос.№У673ЕТ
	225/75 R16           
	штука
	5
	15.10.2015
	1 мес.

	5
	КАМАЗ 55111 гос.№Р012ЕО
	280Р508 (10.00R20) И-281(16)
	штука
	11
	15.10.2015
	1 мес.

	6
	КАМАЗ 54115гос.№Р013ЕО
	425/85R21    
	штука
	7
	15.10.2015
	1 мес.

	7
	Вилочный погрузчик MARSHALL
	7.00-12 16PR ARMOUR PLT328
	штука
	4
	15.10.2015
	12 мес.

	8
	Вилочный погрузчик MARSHALL
	300-15 20 PR ARMOUR
	штука
	2
	15.10.2015
	12 мес.


	№
	Марка ТС
	Марка АКБ
	Единица измерения
	Кол-во
	Срок поставки
	Гарантийный срок

	1
	УАЗ 37419 ДИСА гос.№Т042ЕО
	6СТ75
	штука
	4
	15.10.2015
	12 мес.

	2
	УАЗ 39094 гос.№Р341ЕО
	
	
	
	
	

	3
	Б-170 гос.№0524
	
	
	
	
	

	4
	ПАЗ гос.№№ О893ЕО, Х719ЕХ, Х892ЕХ, С986ЕТ, Х438КХ, Х439КХ
	6СТ132
	штука
	17
	15.10.2015
	12 мес.

	5
	ЗИЛ КО520 гос.№О859ЕТ
	
	
	
	
	

	6
	ВМ гос.№Р988ЕО.
	
	
	
	
	

	7
	ВП-5 MARSHALL
	
	
	
	
	

	8
	ЗИЛ КО-713 гос.№Н093ЕТ
	
	
	
	
	

	9
	ЗИЛ АЦ гос.№ Р342ЕО
	
	
	
	
	

	10
	ДЭС-100
	
	
	
	
	

	11
	ДЭС-100-Т400
	
	
	
	
	

	12
	ДЕМАГ гос.№У193КН
	6СТ-190
	штука
	12
	15.10.2015
	12 мес.

	13
	КАМАЗ гос.№№Т013ЕО, Р989ЕО, Т036ЕО, С765ЕТ, 
	
	
	
	
	

	14
	КС35715 гос.№Р342ЕО
	
	
	
	
	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не содержать восстановленных элементов. Товар не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика, при соблюдении заказчиком правил эксплуатации поставляемого товара. В случае, если Товар или отдельные составляющие произведены не в Российской Федерации, перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. Гарантия на запчасти, узлы и механизмы должна соответствовать сроку (ресурсу), подтвержденному документами завода-изготовителя. При отсутствии гарантийных документов на запчасти, узлы и механизмы завода-изготовителя, гарантии предоставляются Поставщиком на срок не менее 12 месяцев. Гарантийный период исчисляется со дня получения запчастей, узлов и механизмов Заказчиком. Претензии по качеству полученного Товара Заказчик вправе предъявить Поставщику в течение всего гарантийного срока


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. Упаковка Товара должна быть выполнена таким образом, чтобы при приемке Товара можно было убедиться, что Товар является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), не подвергался ранее ремонту (модернизации или восстановлению). Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов, деформации. Этикетки и наклейки должны быть чёткими, чистыми и хорошо читаемыми


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Акт приемки-сдачи товара, работ, комплект документов. Место поставки товара – Приморский край, г. Фокино, бухта Разбойник ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Запчасти, детали и оборудование должны иметь сертификаты соответствия системе ГОСТ Р
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