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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на обезвреживание гальванических отходов, с оказанием транспортных услуг
том 2 «техническая часть»

г. Саров 2015 г.

	Предмет закупки (наименование товаров, работ и услуг)
	Обезвреживание гальванических отходов, с оказанием транспортных услуг 

	Начальная максимальная цена договора, рублей
	491 090,80 рублей с учетом НДС 18% (четыреста шестьдесят тысяч шестьсот тридцать восемь рублей семьдесят четыре копейки с учетом НДС)

	Порядок расчетов (условия оплаты: с авансом, без аванса)


	Оплата в течение 20 банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и получения счета на оплату

	Требуемое обеспечение исполнения обязательств по авансу (договору)
	Не требуется



	Требуемый срок выполнения обязательств по договору
	С момента заключения договора по июль 2015 г.


	Требования к месту и условиям выполнения предмета закупки 
	По месту нахождения исполнителя. Самовывоз исполнителем из ЗАТО г. Саров. 

	Требования к участникам закупки
	Наличие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности. 
Предоставление исполнителем заверенных копий документов, подтверждающих наличие производственных мощностей по обезвреживанию отходов.


РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

Обезвреживание гальванических отходов

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 

	Обезвреживание гальванических отходов, с оказанием транспортных услуг

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг



	Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель оказывает комплекс услуг по транспортировке отходов 2-4 класса опасности с последующим обезвреживанием своими силами в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-санитарных, экологических и иных норм и правил. Исполнитель самостоятельно осуществляет согласование маршрута, и получает все разрешительные документы на перевозку опасных отходов.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Перечень отходов 2-4 класса опасности, подлежащих утилизации.

№ п/п
Вид опасного отхода

Единица измерения 

Количество отходов

1.

Отходы после химического никелирования 

(сухой остаток)

т

0,4

2.

Отходы после химического никелирования (жидкость)

т
1,0

3.

Отходы гидрооксидов 

(сухой остаток)

т
1,5

4.

Отходы после ванны покрытия Олово-висмут 

(сухой остаток)

т
0,05

5.

Отходы содержащие хром 6-валентный 

(сухой остаток)

т
0,05

6.

Отходы содержащие хром 6-валентный 

(жидкость)

т
0,7

7.

Отходы содержащие железо 

(желеобразная масса)

т
1,5

8.

Отработанный раствор цианистого цинкования

(жидкость)

т
0,75

9.

Отход соляной кислоты (жидкость)

т
1,0

10

Отход серной кислоты (жидкость)

т
1,0

Итого :

т

7,95




РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Услуги должны осуществлять в соответствии с требованиями Федерального закона № 89-ФЗ от 24.06.1998г. «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.2790-10 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, Приказа Минтранса РФ от 8.08.1995г. №73 «Об утверждении правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», а также в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, ветеринарно-санитарных, экологических и иных норм и правил, предусмотренными законодательством РФ для данного вида услуг.

Требования к транспортным услугам:

(общее количество отходов 7,95 т., площадь кузова автомобиля, необходимая для размещения всего груза – не менее 32 м2, отходы упакованы в полиэтиленовые канистры объемом 35 – 50л., в полиэтиленовые мешки (50л.) и металлические емкости)

Количество рейсов - 1

Производственные мощности по обезвреживанию должны находиться в радиусе не более700 км от ЗАТО г. Саров 

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Все услуги должны выполняться качественно и в срок в соответствии с требованиями Технического задания и Договора.

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Сохранять конфиденциальность условий договора. 

Оказывать услуги в полном соответствии с требованиями настоящего Технического задания и действующего законодательства РФ.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	В соответствии с договором

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Все работы необходимо проводить с соблюдением норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности и экологической безопасности. Транспортирование отходов производится только специально оборудованными транспортными средствами, обеспечивающими предотвращение потерь отходов 2-4 класса опасности (россыпи, пролива и пр.). Упаковка опасных отходов должна обеспечивать сохранность опасных отходов при перевозке, погрузке-разгрузке, транспортировке опасных отходов.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала исполнителя

	Персонал исполнителя, привлеченный для выполнения данных работ, обязан иметь свидетельство на право обращения с опасными отходами производства и потребления.

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Наличие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности. 

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	нет


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Объемы оказанных услуг подтверждаются актом выполненных работ, подписанными Заказчиком и Исполнителем или уполномоченными представителями Сторон.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	Сдача-приемка оказанных услуг оформляется комиссионным подписанием Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг в соответствии с техническим заданием и исполнительной и рабочей документаций.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности и иные документы, подтверждающие полномочия на оказание услуг. 


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	не требуется


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.


	СанПиН
	Санитарно-эпидемиологические правила и нормы


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги).

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

Гарантийный срок на поставленный товар___________________________________

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации).

Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 

- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
- товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

- товар должен соответствовать заявленным параметрам и техническим условиям.

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: 
Наличие лицензии на осуществление деятельности по обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности. 
Предоставление исполнителем заверенных копий документов, подтверждающих наличие производственных мощностей по обезвреживанию отходов






