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№  п/п
	

Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) Товара (Оборудования), требования к размерам, упаковке, отгрузке Товара (Оборудования) и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого Товара (Оборудования) потребностям заказчика
	Ед.
изм.
	Ко-личество

	1. [bookmark: _Toc384393774][bookmark: _Toc384393881][bookmark: _Toc388366365][bookmark: _Toc389127171][bookmark: _Toc389211796]
	Профиль 
алюминиевый 
конструкционный 
	45х45 мм
Материал – алюминий.
Покрытие – анодирование.
Размер паза – 10 мм.
Масса (кг/м) – не более 2
Длина – 0,5 метров.
	шт.
	6

	2. 
	Профиль 
алюминиевый 
конструкционный   (облегченный)
	45х90 мм
Материал – алюминий.
Покрытие – анодирование.
Размер паза – 10 мм.
Масса (кг/м) – не более 3,5
Длина – 5 метров.
	шт.
	12

	3. 
	Профиль 
алюминиевый 
конструкционный   (облегченный)
	90х90 мм
Материал – алюминий.
Покрытие – анодирование.
Размер паза – 10 мм.
Масса (кг/м) – не более 6,5.
Длина – 4 метра.
	шт.
	5

	4. 
	Профиль 
алюминиевый 
конструкционный   (облегченный)
	90х90 мм
Материал – алюминий.
Покрытие – анодирование.
Размер паза – 10 мм.
Масса (кг/м) – не более 6,5.
Длина – 5 метров.
	шт.
	4

	5. 
	Быстросъемный коннектор R2
	Материал – оцинкованная сталь.
Размер паза – 10 мм.
	шт.
	50

	6. 
	Заглушка торцевая 
	45х45 мм
Материал – полиамид.
	шт.
	8

	7. 
	Заглушка торцевая 
	90х90 мм
Материал – полиамид.
	шт.
	8

	8. 
	Опора 
фундаментная
	Материал – сталь.
160х90х42х4
	шт.
	8

	9. 
	Угловой 
соединитель 
	45х90 мм
Материал – алюминий.
В комплекте должны поставляться уголки и крепёж.
	шт.
	7

	10. 
	Угловой 
соединитель 
	90х90 мм
Материал – алюминий.
В комплекте должны поставляться уголки и крепёж.
	шт.
	7


[bookmark: _Toc384393780][bookmark: _Toc384393887][bookmark: _Toc384393786][bookmark: _Toc384393893][bookmark: _Toc370812246][bookmark: _Toc384393810][bookmark: _Toc384393917][bookmark: _Toc388366371][bookmark: _Toc389127176][bookmark: _Toc389211801]
[image: ]Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: обязательное наличие сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная; товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2014 г.;
· гарантийный срок: не менее установленного предприятием-изготовителем;
· Другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам). 
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Cucrema TIO3HITHOHHPOBAHUS

1 — npoduis 45x90
2 — npoduis 90x90
3 — npodunp 45x45




