ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов (капитального и незавершенного строительства, объектов временного назначения и инженерных систем) по объекту здание столовой 33 

 инвентарный № 240001
1. Наименование выполняемых работ


Капитальный ремонт обеденного зала, технологических помещений и 

оборудования здания столовой 33.

2. Общие положения
2.1. Сведения о строительно-монтажных работах при строительстве, реконструкции  и капитальном ремонте:

Проектная, конструкторская документация не требуется. 

2.2. Сведения о выполняемых работах:

Предусматривает выполнение следующих работ:

1. Потолки (окрашенные и подвесные).

2. Стены (внутренняя отделка).

3. Полы (плиточные на клее из сухих смесей).
4. Окна (демонтаж и монтаж).
5. Двери (демонтаж и монтаж).

6. Отопление, вентиляция, водоснабжение и водоотведение (окраска).

2.3. Сведения о месте выполнения работ:

Объект расположен по адресу: Челябинская область, г. Озёрск, ул. Шестая линия, 33. Здание столовой 33, инв.№ 240001 находится в санитарно-защитной зоне ФГУП «ПО «Маяк» на территории промышленной площадки 27. Административное положение предприятия ФГУП ПО "Маяк" – Закрытое Административное  Территориальное Образование город Озёрск Челябинской области. Работы проводятся в стеснённых условиях, источники ионизирующих излучений отсутствуют.  
2.4. Требования к разработке ППР:

Работы производить в соответствии с ППР, разработанным подрядчиком и согласованным заказчиком.

3. Требования к техническим характеристикам работ

3.1. Технические требования при выполнении работ


Качество работ и объем контроля качества работ в соответствии требованиям СНиП 31-03-2001 «Производственные здания».


3.2. Требования к оформлению и составу ППР

ППР разрабатывается согласно РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».
4. Ведомость физических объемов работ, ресурсная ведомость, сметные расчеты 

В соответствии с РВ 22/2013 от 02.10.2013, локальной сметы № 18С/2014.

5. Требования к материалам и оборудованию, применяемым для выполнения работ, в т.ч. ведомость материалов
В соответствии с РВ 22/2013 от 02.10.2013, локальной сметы № 18С/2014.

6. Перечень проектной и рабочей документации

	№ п/п
	Обозначение
	№ инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1
	Смета
	18С/20104
	Локальная смета
	10

	2
	РВ
	22/2013
	Ремонтная ведомость
	5



7. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий


Разработка природоохранных мер и мероприятий не требуется.


8. Срок (интервал) выполнения работ.


Срок начала выполнения работ – в течение 1 рабочего дня с момента подписания договора. Срок окончания работ – 20.12.2015


9. Требования к качеству выполняемых работ


Качество работ и объем контроля качества работ в соответствии требованиям СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания».


10. Требования к особым условиям работ


Работа на высоте.


11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий 


12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ.

12. Требования к безопасности выполняемых работ  
Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

13. Требования к результатам работ и порядку приемки 

Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ формы КС-2, в соответствии с требованиями, изложенными в договоре.

14. Требования к форме представляемой информации

Унифицированные формы КС-2, КС-3, утвержденные Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999 № 100, исполнительная документация в соответствии с РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования Работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»

15. Требования к техническому обучению персонала заказчика
Прошедшие обучение по программе профессионального обучения - программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих (не менее двух месяцев). Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда вводный и на рабочем месте, стажировка на рабочем месте и проверка знаний требований охраны труда.


16. Перечень принятых сокращений

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ППР
	Проект производства работ

	2
	РД
	Рабочая документация

	3
	СНиП
	Стандарты нормы и правила

	4
	КС
	Капитальное строительство

	5
	ФЗ
	Федеральный закон


17. Перечень приложений 

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страниц

	1
	Локальная смета № 18С/2014
	10

	2
	Ремонтная ведомость РВ 22/2013 от 02.10.2013
	5


