Приложение 1 к Заявке 

Исх. № ________ от ________ 

УТВЕРЖДАЮ

Зам.  генерального директора

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»-

Директор НПК «ЛУЦ»

                                                                                         ____________ А.П. Строкач
«____»___________ 2012 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку верстаков ВС-2МФ-Д-Э (или эквивалент)
по объекту:
«Техническое перевооружение производственных корпусов федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт электрофизической аппаратуры им. Д.В. Ефремова» для создания промышленного комплекса для производства циклотронов, 
 г. Санкт-Петербург» ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова» 

Номер позиции в Годовой программе закупок на 2012г.:   

ЛОТ № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование лота: на поставку верстаков ВС-2МФ-Д-Э (или эквивалента равнозначного по функциональным и техническим характеристикам) в количестве 13 штук
2. Технические характеристики оборудования
Верстак ВС-2МФ-Д-Э предназначен для слесарных и сборочных работ.
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики
 (подробные функциональные и технические характеристики с указанием верхних и нижних границ, а так же начальные и конечные показатели)
	Срок гарантии
	Количество

	1
	Верстак ВС-2МФ-Д-Э (Или эквивалент)
	Обязательные технические характеристики оборудования

Габаритные размеры, выс. ×шир. ×глуб., не менее:
 825×1400×700 мм

Вес, не более – 110,0кг

Допускаемая нагрузка на столешницу:

 - до 700 кг

Наличие комбинированной столешницы «металл-фанера» - обязательно
Наличие перфорированного экрана для лучшего освещения и безопасности - обязательно

Наличие навесных полок и держателей инструмента: - обязательно
Драйвер с 3-мя выдвижными ящиками и общим замком типа «Cam-Lock»: - обязательно
Покраска металлических деталей порошковой краской по каталогу RAL: - обязательно

Наличие сертификата на изделие:- обязательно 

	12 месяцев
	13 
штук


3. Комплектность поставки оборудования:

Комплектность – стандартная базовая комплектация и дополнительные опции, обеспечивающие все требуемые функциональные и технические характеристики (перечисленные выше в Таблице).
4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»): 


DDP, С-Петербург, склад покупателя.

В общую сумму контракта (договора) должны входить: НДС, упаковка, полный комплект тех. документации, уплата таможенных пошлин,  налогов и других обязательных платежей.

Срок поставки – не позднее 20.12.2012г.

5. Гарантийные требования:

Гарантийное обслуживание должно осуществляться в течение не менее 12 месяцев с момента передачи оборудования Заказчику.
Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. 

Гарантийное и постгарантийное обслуживание должно осуществляться сервисной организацией Поставщика.

6. Требования к упаковке оборудования
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок их транспортировки с учётом перегрузок и длительного хранения.

7. Требования к технической документации
Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации на русском языке, включающим паспорт, инструкцию по эксплуатации и другую документацию, поставляемую компанией–производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.
8. Прочие условия
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов). Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия. 
Протоколы согласования технических требований к оборудованию, подписанные в процессе изготовления, становятся неотъемлемой частью технического задания.
9. Место поставки:
ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова», 196641, г. Санкт-Петербург, пос. Металлострой, дорога на Металлострой, д. 3.

Техническое задание разработали:

Зам. директора  по производственно-

техническим вопросам  НПК «ЛУЦ»  

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»                                                     В. И. Коробов
Инженер 1 кат.  производственно-

технического отдела НПК «ЛУЦ»                                                            Э. А. Целминьш

ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова»                                                     


