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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Жидкий азот

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Качество Товара должно соответствовать действующему государственному отраслевому стандарту(ГОСТ 9293-74 РФ)

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	2411138


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Жидкий азот предназначен для бесперебойной работы оборудования ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ»


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1. Жидкий азот:
Особой чистоты, 1 сорт

Объемная доля азота, % - не менее 99,999

Объемная доля кислорода, % - не более 0,00005

Объемная доля водорода, % - не более 0,0002

Объемная доля суммы углеродсодержащих

Соединений в пересчет на метан – 0,0003

Объемная доля водяного пара в 

газообразном азоте, % - 0,0007

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.4. Требования к составляющим частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.5 Требования к маркировке 

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.6 Требования к упаковке

	Специально-оборудованный автомобильный транспорт Покупателя


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Самовывоз Товара осуществляется силами Покупателя со склада поставщика, расположенного на расстоянии не более 100 км от склада Покупателя, расположенного по адресу: Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, д. 1, на специально оборудованном автомобильном транспорте Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сопроводительные документы (товарные накладные) передаются Покупателю одновременно с получением Товара. Вместе с товаром Покупателю передаются документы о качестве с указанием описания из ГОСТа


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Самовывоз Товара осуществляется силами Покупателя со склада Поставщика на специально оборудованном автомобильном транспорте Покупателя.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Жидкий азот хранится и транспортируется в специальных цистернах (ГОСТ 17518-79), криогенных емкостях и сосудах Дьюарах (ГОСТ 16024-79)


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ 
СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ 
	В соответствии с ГОСТами


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
	Отгрузка Товара осуществляется в стационарную емкость ЦТК-1,6/25-1(1,4т), принадлежащую Покупателю в соответствии с графиком поставки по предварительным заявкам, которые подаются не менее, чем за 2 дня до ближайшей поставки.

График поставки:
№

п/п

Наименование

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Итого

1.

Жидкий азот   (кг)

8313

8346

8340

8346

33345




РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Документация на жидкий азот предоставляется на русском языке на бумажном носителе.


Контактное лицо: Илюхин Денис Михайлович, (48439) 9-48-16.
