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Москва, 2012 год
1. Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:
Заключение договора на поставку лабораторного оборудования.
2. Адрес поставки:
107076,  г. Москва, ул. Богородский вал, д.3
3. Срок поставки:
С момента заключения договора до 45 рабочих дней с момента оплаты.
4. Технические требования и объем поставляемой продукции:
	№ п/п
	Наименование продукции
	Технические требования
	Ед.
изм.
	Кол-во

	1
	Потенциостат «IPC-Pro MF»
	Выходное напряжение: ± 30 В, Диапазоны тока: ±1мкА, ±10мкА,  ±100 мкА, ± 1 мА, ±10мА, ±100мА, ±1 А.  Диапазон регулируемых потенциалов: ±5 В, Скорость развертки: от 0 до ±100 В/с, Макс. скорость регистрации IET: 10 мс/триаду, IR компенсация: Активная по разрыву цепи, аналог.выходы: есть, Внеш. задатчик: есть,  Дополнительные опции Встроенная память до 16000 точек, Питание Сеть ~220 В.
	шт.
	1

	2
	Установка с вращающимся дисковым электродом ВЭД-06
	[bookmark: _GoBack]Время установки рабочего режима не более 5 с; частота вращения дискового электрода 1000 - 6000 об/мин;  эксцентричность вращения (биение) не более 2 мм от оси вращения; объем анализируемого раствора от 5 до 50 мл; - время непрерывной работы не менее 8 ч; питание прибора 220 В, 50 Гц.
	шт.
	1

	3
	ЭСр-10103 одноключ. (хлорсеребряный электрод)
	Ag/AgCl, -5...100 0С

	шт.
	2

	4
	ЭСр-10103 двухключ. (хлорсеребряный электрод)
	Ag/AgCl, -5...100 0С

	шт.
	2


5. Общие требования
Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, изготовленным из серийно выпускаемых заводом-изготовителем комплектующих, со сроком изготовления - в 2011-2012 г. Не допускается поставка выставочных образцов.
Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров. 
Предмет поставки должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации
Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.
6. Требования к предоставлению гарантий качества
Гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев. 
При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.
Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).
7. Основные требования к предложению
Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).
Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.
8. Требования к упаковке оборудования
Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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