Форма 9
к Заявке № 274-Б











Техническое задание 
на поставку стандартного промышленного оборудования
для объектов  ведения СМР








Предмет закупки:  поставка труборезов ПТМ




















СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Подраздел 1.1 Наименование
Подраздел 1.2 Сведения о новизне
Подраздел 1.3 Код ОКП
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры.
Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Подраздел 4.3. Требования по надежности
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике
Подраздел 4.9. Требования к комплектности
Подраздел 4.10. Требования к маркировке
Подраздел 4.11. Требования к упаковке
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки
Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ
РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	1.1.1. Труборез ПТМ 14-60 или аналог – 6 шт.
1.1.2. Труборез ПТМ  57-108 или аналог – 10 шт.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2011 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным,  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

	Подраздел 1.3 Код ОКП

	ОКП 39 2633 7



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Поставляемый Товар предназначен для разрезки труб, подрезки торца трубы, обработки внутренней и наружной фаски, расточки внутреннего диаметра труб.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	В соответствии  с документацией предприятия- изготовителя.



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Основные параметры и размеры

		№  п/п
	Наименование
	Техническая характеристика

	1
	Труборез ПТМ 14-60 или аналог
	Диаметр обр. труб – 14-60 мм.
Толщина стенки трубы – до 10 мм.
Мощность – не менее 1200 Вт.
Материал труб – углеродистая и нержавеющая сталь.
Скорость резания – 6,45-12 мм/мин.
Масса – не более 15,4 кг

	2
	Труборез ПТМ  57-108 или аналог
	Диаметр обр. труб – 57-108 мм.
Толщина стенки трубы – до 10 мм.
Мощность – не менее 1200 Вт.
Материал труб – углеродистая и нержавеющая сталь.
Скорость резания – 6,45-12 мм/мин.
Масса – не более 18 кг.





	Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	В соответствии с п.4.1.

	Подраздел 4.3. Требования по надежности

	В соответствии  с документацией предприятия- изготовителя.

	Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	Устанавливается на трубы в любом пространственном положении и фиксируется роликами.

	Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	Не установлено.

	Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	Не установлено.

	Подраздел 4.7. Требования к электропитанию

	Напряжение питания – не более 220 В.
Частота напряжения питания – не более 50 Гц.

	Подраздел 4.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	Не установлено.

	Подраздел 4.9 Требования к комплектности

	Комплект поставки:
• труборез ПТМ 14-60;
• труборез ПТМ  57-108;
• резцы отрезные – 2  шт;
• резцы фасочные – 2  шт.

	Подраздел 4.10 Требования к маркировке 

	Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка товара должна содержать: наименование изделия, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска, юридический адрес изготовителя, гарантийный срок службы.

	Подраздел 4.11 Требования к упаковке

	Упаковка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 "Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами".



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не установлено.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик  передаёт  Заказчику  техническую  и  иную  документацию  в  полном  объёме  одновременно  с  поставкой  Товара.




РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Срок гарантии на поставляемый Товар должен составлять не менее 12 (двенадцати)  месяцев со дня поставки Товара.




РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	Требования к ремонтопригодности по ГОСТ 23660-79.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Исполнитель гарантирует Заказчику, что поставляемый Товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе «Технический регламент таможенного союза о безопасности машин и оборудования» от 18 октября 2011 г. N 823, «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. 10.07.2012), ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.007.0-75. Требования к уровню вибрации по ГОСТ 12.1.012-2004



РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Поставка Товара осуществляется за счет Поставщика.



РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Срок поставки не более 30 календарных дней с момента предоплаты.
Доставка по адресу: г. Нововоронеж, Промзона Восточная, 4. 



РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не установлено.



РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено.






Директор                                                                         Ю.И.Абраменко
