	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» _______ 2012 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку цветного металлопроката

1. Предмет договора
Поставка цветного металлопроката (номенклатурная группа №1.78 - поставка цветного металлопроката) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества: 

	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Лист нержавеющий
	· Марка – (08)12Х18Н10Т

· Толщина – б=3мм

· Размер – 2листа - 1,0 х 2,0м
	95
	кг

	2. 
	Лист нержавеющий
	· Марка – (08)12Х18Н10Т

· Толщина –б=0,5мм

· Размер – 2листа - 1,0 х 2,0м
	16
	кг

	3. 
	Лист нержавеющий
	· Марка –12Х18Н10Т

· Толщина –б=1,5мм

· Размер – 2листа - 1,0 х 2,0м
	47
	кг

	4. 
	Труба нержавеющая 
	· Марка – 08Х18Н10Т
· Диаметр – ф22х3,0
· Размер – 3трубы х 12м
	51
	кг

	5. 
	Труба нержавеющая 
	· Марка – 08Х18Н10Т

· Диаметр – ф27х3,0

· Размер – 3трубы х 12м
	65
	кг

	6. 
	Труба нержавеющая 
	· Марка – (08)12Х18Н10Т

· Диаметр – ф45х3,0

· Размер – 2трубы х 12м
	76
	кг

	7. 
	Труба нержавеющая 
	· Марка – (08)12Х18Н10Т

· Диаметр – ф8х1,5

· Размер – 1труба х 12м
	3
	кг

	8. 
	Труба нержавеющая 
	· Марка – (08)12Х18Н10Т

· Диаметр – ф114х5,0

· Размер – 1труба х 6м
	82
	кг

	9. 
	Труба нержавеющая 
	· Марка – (08)12Х18Н10Т

· Диаметр – ф140х6,0

· Размер – 1труба х 6м
	120
	кг

	10. 
	Труба нержавеющая 
	· Марка – 08Х18Н10Т

· Диаметр – ф76х4,0

· Размер – 8труб  х 12м
	687
	кг

	11. 
	Труба нержавеющая 
	· Марка –( 08)12Х18Н10Т

· Диаметр – ф10х2,0

· Размер – 1труба х 12м
	5
	кг

	12. 
	Круг нержавеющий
	· Марка – 08Х18Н10Т

· Диаметр – ф28
· Размер – 1пруток х 6м
	60
	кг

	13. 
	Круг нержавеющий
	· Марка – 08Х18Н10Т

· Диаметр – ф32
· Размер – 1пруток х 12м
	77
	кг

	14. 
	Круг бронзовый
	· Марка – АМц9-2
· Диаметр – ф32
· Размер – 1пруток х6м
	42
	кг

	15. 
	Круг бронзовый
	· Марка – ОФ10-1
· Диаметр – ф65
· Размер – 1пруток х3м
	86
	кг

	16. 
	Круг бронзовый
	· Марка – ОЦС5-5-5

· Диаметр – ф140

· Размер – 1пруток  х 1м
	133
	кг

	17. 
	Круг латунный (прокат)
	· Марка – ЛЦ10 (Л90)

· Диаметр – ф40

· Размер – 1пруток  х 1м
	11
	кг

	18. 
	Круг латунный (прокат)
	· Марка – ЛЦ10 (Л90)

· Диаметр – ф50

· Размер – 1пруток  х 1м
	17
	кг

	19. 
	Шестигранник латунный
	· S=24
· Размер – 1пруток х 6м
	26
	кг

	20. 
	Труба медная
	· Диаметр – ф10х2
· Размер – 14 труб  х 6м
	38
	кг

	21. 
	Труба медная
	· Диаметр – ф22х3

· Размер –4 трубы  х 6м
	38
	кг

	22. 
	Труба медная
	· Диаметр – ф60х4

· Размер –1 труба  х 6м
	38
	кг

	23. 
	Труба медная
	· Диаметр – ф38х3

· Размер –1 труба  х 6м
	18
	кг

	24. 
	Труба медноникелевая
	· Марка – МНЖ5-1
· Диаметр –ф22х 1,5/2
· Размер – 4 трубы х 6м
	27
	кг

	25. 
	Труба медноникелевая
	· Марка – МНЖ5-1

· Диаметр –ф32х3

· Размер – 2 трубы х 6м
	30
	кг

	26. 
	Труба медноникелевая
	· Марка – МНЖ5-1

· Диаметр –ф14х2

· Размер – 7 труб х 6м
	29
	кг

	27. 
	Труба медноникелевая
	· Марка – МНЖ5-1

· Диаметр –ф10х2

· Размер – 6 труб х 6м
	16,5
	кг

	28. 
	Труба медноникелевая
	· Марка – МНЖ5-1

· Диаметр –ф45х2,5

· Размер – 1 труба х 6м
	18
	кг

	29. 
	Свинец листовой
	· Марка – С1
· Размер – 6х500х1000  (8листов)
	269
	кг

	30. 
	Лист медный 
	· Толщина – б=2мм

· Размер – 600х1500  (2листа)
	32
	кг

	31. 
	Лист алюминиевый
	· Толщина  - б=1,5мм
· Размер – 1500 х 4000 (3 листа)
	76
	кг

	32. 
	Труба нержавеющая 
	· Марка – 12Х18Н10Т
· Диаметр – ф89х4,5
· Размер – 2 трубы х 12м
	227
	кг


3 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
4 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.

5 Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

6 Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

7 Прочие условия.

7.1 Поставляемый товар должен быть новым, не позднее 2012 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).

7.2. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

7.2.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

7.2.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

7.2.3. Продукция должна иметь паспорт качества.

8 Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

Для проезда на территорию предприятия необходимо за 1 (один) рабочий день до даты отгрузки  товара предоставить информацию с указанием номера автомашины, ее марки и Ф.И.О. водителя и лица сопровождающего груз при необходимости.

9 Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «03» декабря 2012 г. по «23» декабря 2012 г.

	Инженер группы закупок
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	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


