Договор поставки № ____

г. Санкт-Петербург
«___»___________ 2012 года

Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Замаскина Д.Н., действующего на основании Положения о филиале и доверенности от 21 мая 2012г.  № 114-05, с одной стороны, и _________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам размещения заказа (Протокол от ___________ №_______________), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Определения
1.1.   В данном Договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующее толкование:

а) «Договор» - соглашение, достигнутое между Покупателем и Поставщиком и зафиксированное в форме договора на поставку, подписанного сторонами со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в Договоре есть ссылки.

б) «Цена договора» - цена, которая должна быть выплачена Поставщику в рамках договора за полное, своевременное и надлежащее выполнение обязательств Поставщика по договору;

 в)
 «Товар, оборудование» - машины, агрегаты и оборудование, указанные в п.2.1 настоящего Договора, характеристики, которых перечислены в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору) и в Технических требованиях (Приложение №2 к настоящему Договору), поставляемые в рамках настоящего Договора.

2. Предмет Договора
2.1 Предметом настоящего Договора является поставка силового и осветительного электрооборудования для обеспечения проведения работ по извлечению РАО из отсеков ХТРО зд.№12В Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» в обусловленные Договором сроки в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору). Поставщик обязуется поставить Товар (оборудование)  Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить его. 

2.2  Наименование и номенклатура Товара (оборудования), его количество и сроки поставки определяются Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору), технические и качественные показатели – Техническими требованиями (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.3 Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком на условиях доставки Товара Покупателю по адресу:  Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона.
2.4 Поставщик поставляет Покупателю Товар (оборудование), свободный от прав третьих лиц. 
3. Цена ДОГОВОРА
3.1 Цена Договора составляет: ______ (_________________) рублей _____ копеек, включая НДС ___%: __________  (____________________) рублей ___ копеек.

3.2 Цена Договора является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Установленная Цена Договора включает в себя стоимость Товара (оборудования), стоимость доставки Товара (оборудования), а также все налоги, пошлины, сборы, и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Нормы и стандарты
4.1 Товар (оборудование), поставляемый по настоящему Договору, должен соответствовать нормам и стандартам, указанным в Технических требованиях (Приложение № 2 к настоящему Договору) и во всех случаях, когда в Договоре имеются ссылки на нормы и стандарты, в соответствии с которыми должен выполняться Договор, должны применяться нормы и стандарты, действующие на момент подписания Договора.

5. Права и обязанности сторон
5.1 Поставщик обязуется:

5.1.1 Доставить Товар (оборудование) Покупателю по адресу: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, промзона, на условиях, предусмотренных в настоящем Договоре и в сроки, установленные в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору).

5.1.2 Предоставить Покупателю вместе с Товаром (оборудованием) все сопроводительные документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором. 

5.2 Покупатель обязуется:

5.2.1 Оплатить Товар (оборудование) на условиях, определенных в настоящем Договоре.

5.2.2 Не препятствовать Поставщику при выполнении им поставки Товара (оборудования), предусмотренного настоящим Договором.

6. Упаковка и маркировка
6.1 Товар (Оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку Товара (оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (оборудования) должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (оборудования).

6.2 Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации. 

6.3 Упаковка и маркировка ящиков/контейнеров, а также документация внутри и вне их должны строго соответствовать специальным требованиям, если таковые установлены в Технических требованиях (Приложение №2 к настоящему Договору).

6.4 Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность Товара при его хранении и транспортировании до Покупателя.
7. Поставка товара (оборудования) и документация
7.1 Поставка Товара (оборудования) осуществляется Поставщиком Покупателю по адресу, указанному в пункте 2.3 настоящего Договора, в сроки, предусмотренные Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору). 

7.2 Отгрузка Товара (оборудования) производится в соответствии с установленными нормами, силами и за счет Поставщика.

7.3 За пять календарных дней до начала поставки Поставщик направляет Покупателю извещение о дате готовности Товара (оборудования) к отгрузке, в течение 24 часов после отгрузки сообщает Покупателю данные, определенные Договором - номер и дату Договора, наименование Товара (оборудования), дату отгрузки, вид транспорта и его номер, номер накладной, количество мест (если требуется с указанием веса, кубатуры груза, а также с выделением тяжеловесов (свыше десяти тонн) и негабаритов).

7.4 Фактической датой поставки считается дата, указанная в товарной накладной.

7.5 При поставке Товара (оборудования) Поставщик предоставляет Покупателю следующую документацию:

а)
документы о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия, паспорта качества и т.д.), 
б) технический паспорт на Товар (оборудование) на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товаром (оборудованием) на русском языке;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;

г)
товарную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для Покупателя  и один экземпляр для  Поставщика);

д)
счет-фактуру в 1 экз.;

е) товарно-транспортную накладную в 2х экз.

7.6. Грузополучателем по настоящему договору является Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». Порядок заполнения документов:

СЧЕТ
Плательщик: Филиал «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

Адрес плательщика: 194021, РФ, Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д.28

ИНН/КПП плательщика: 4714004270/780243001

Расч.счет:  40502810755160000002

Кор.счет: 30101810500000000653

БИК: 044030653

Реквизиты банка: Северо-западный банк ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург

СЧЕТ-ФАКТУРА

Грузополучатель и его адрес: Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», 188540, РФ, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, промзона

Покупатель: ФГУП «РосРАО»

Адрес: 119017, РФ, Москва, ул.Б.Ордынка, дом 24

ИНН/КПП покупателя: 4714004270/472645001  

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ (ТОРГ-12)

Грузополучатель и его адрес: Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», 188540, РФ, Ленинградская область, г.Сосновый Бор, промзона
Плательщик: Филиал «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

194021, РФ, Санкт-Петербург, 2-й Муринский проспект, д.28, ИНН4714004270/КПП 780243001, р/с 40502810755160000002 в Северо-западном банке ОАО «Сбербанк России» г.Санкт-Петербург, к/сч 30101810500000000653, БИК 044030653

          7.7. В случае допущения ошибок при заполнении документов Поставщик обязуется предоставить Покупателю правильно оформленные документы в течение 5 (пяти) банковских дней с даты обнаружения ошибки.

8. Порядок приемки Товара (оборудования)
8.1 Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки.

8.2 Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № п-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г.) и № п-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.).

8.3 В случае поставки Товара (оборудования), несоответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар (оборудование) ненадлежащего качества качественным. Расходы, связанные с заменой ненадлежащего Товара (оборудование) на Товар (оборудование) надлежащего качества  несет Поставщик.

8.4 По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

9. Гарантия
9.1 Поставщик настоящим гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный в рамках настоящего Договора, является новым (не бывшим в эксплуатации), неиспользованным. Поставщик гарантирует, что Товар (оборудование), поставленный по настоящему Договору, не будет иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием, при штатном использовании поставленного Товара (оборудования) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору) и Техническими требованиям (Приложение №2 к настоящему Договору).

9.2 Поставщик предоставляет Покупателю гарантии изготовителей Товара (оборудования), оформленные соответствующими гарантийными талонами или аналогичные документы.

9.3 Гарантия на поставленный Товар (оборудование) составляет __________ (в соответствии с конкурсной документацией). Гарантийный срок  исчисляется со дня подписания товарной накладной.

9.4 Неисправный или дефектный Товар (оборудование) будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные сторонами. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара (оборудования), оплачиваются Поставщиком. Сроки замены, возврата и исправления Товара (оборудования) не могут превышать 30 (тридцати) дней с момента получения Поставщиком претензии от Покупателя в письменной форме. В случае замены или исправления дефектного Товара (оборудования) гарантийный срок на данный Товар (оборудование) соответственно продлевается.

9.5 Поставщик не несет гарантийной ответственности за неполадки и неисправности Товара (оборудования), если они произошли:

- в результате внесения Покупателем или третьей стороной модификаций или изменений Товара (оборудования) без письменного согласия Поставщика;

- в результате нарушения правил эксплуатации и обслуживания Товара (оборудования).

10. Порядок оплаты
10.1 Цена Договора и валюта платежа устанавливается в российских рублях.

10.2 Оплата за поставленный Товар (оборудование) осуществляется платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Поставщика. Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Покупателя.

10.3 Оплата за Товар (оборудование) в рамках Договора будет осуществляться в следующем порядке:

а)  в размере 100% от цены Договора, указанной в пункте 3.1 Договора в течение 10 (десяти) банковских дней с даты подписания товарной накладной.
11. ответственность сторон
11.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.2 В случае нарушения сроков поставки Товара (оборудования), предусмотренных  в Спецификации (Приложение №1 к настоящему Договору), а так же сроков предусмотренных п.8.3. и п.9.4. настоящего Договора, Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % от Цены Договора, указанной в п.3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

11.3 В случае поставки Товара (оборудования) ненадлежащего качества или некомплектного Товара (оборудования) Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплаты штрафа в размере 10 % (десяти процентов) от стоимости некачественного, некомплектного Товара (оборудования).

11.4 В случае нарушения Поставщиком условий Договора о таре, упаковке, маркировке Товара (оборудования), не предоставления относящихся к Товару (оборудованию) документов, Покупатель вправе потребовать с Поставщика уплату штрафа в размере 10 % (десяти процентов) от Цены Договора, установленной в пункте 3.1 Договора.

11.5 В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных п.10.3 настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от  Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от Цены Договора, указанной в п.3.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

11.6 Уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательств по договору не освобождают Стороны от исполнения обязательств в натуре.

12. Срок действия Договора
12.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору.

12.2 Все обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) Покупателю должны быть исполнены в течение ______________  дней с даты подписания настоящего Договора.
12.3 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

13. форс-мажор
13.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Договору, если их неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств.

13.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимают такие обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, запрещение властей, террористический акт, при условии, что эти обстоятельства оказывают воздействие на выполнение обязательств по Договору и подтверждены соответствующими уполномоченными органами.

13.3 Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажора, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней письменно информировать другую сторону о случившемся и его причинах. Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает выполнять свои обязательства по Договору, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения Договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

13.4 В случае, если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации, событие форс-мажора должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой страны, в которой произошло такое событие.

13.5 Если, по мнению сторон, исполнение Договора может быть продолжено в порядке, действовавшем до возникновения обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, которое необходимо для учета действия этих обстоятельств и их последствий.
14. РАСКРЫТИЕ СВЕДЕНИЙ О ПОСТАВЩИКЕ

14.1 Поставщик гарантирует Покупателю, что сведения в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Поставщика, представленные Поставщиком в рамках ________________________(в соответствии с конкурсной документацией) (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
14.2 При изменении Сведений Поставщик обязан не позднее пяти (5) дней с момента таких изменений направить Покупателю соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Поставщика.

14.3 Поставщик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Покупателем, а также на раскрытие Покупателем Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации), а также Госкорпорации «Росатом» и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Поставщик освобождает Покупателя от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Покупателю убытки, понесенные в связи с предъявлением Покупателю претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.

14.4 Поставщик и Покупатель подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.

14.5 Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора и предъявления Покупателем Поставщику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком соответствующего письменного уведомления Покупателя, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.

15. Уведомления
15.1 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с Договором, высылается в виде телеграммы или письма по адресу другой стороны, с подтверждением о получении.

16. Прочие положения
16.1 Во всем, что не предусмотрено Договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

16.2 Все споры и разногласия в связи с исполнением Договора, разрешаются путем переговоров. Если по результатам переговоров стороны не приходят к согласию, дело передается на рассмотрение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

16.3 Настоящий Договор составляется на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

16.4 Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

Приложение №1: Спецификация

Приложение №2: Технические требования
17. Реквизиты сторон

	ПОКУПАТЕЛЬ:

	ФГУП  «РосРАО»

Адрес: 119017, РФ, Москва, ул.Б.Ордынка, д. 24

ИНН/КПП 4714004270/770601001

Филиал «Северо-западный территориальный

округ» ФГУП «РосРАО»

194021, РФ, Санкт-Петербург,
2-й Муринский пр. д.28


	р/с 40502810755160000002

в Северо-западном банке ОАО «Сбербанк

России» г.Санкт-Петербурга

к/с 30101810500000000653

БИК 044030653


	ИНН/КПП 4714004270/780243001
ОКПО 60950311
ОГРН 1024701761534

	ОКВЭД 90.00.2, 33.20.9

Грузополучатель: Ленинградское отделение филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», 188540, Ленинградская область,
г.Сосновый Бор, промзона
ИНН 4714004270 КПП 472645001


	
	ПОСТАВЩИК:



18. Подписи сторон

	От Покупателя:
Директор филиала «Северо-западный
территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
____________________ /Д.Н. Замаскин
М.П. 
«____»_____________ 2012 г.
	От Поставщика:
_____________________ /
М.П. 
«____»_____________ 2012 г.


Приложение №1 к Договору поставки
№___________ от «____»______________2012 года

СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Наименование и номенклатура Товара (ОБОРУДОВАНИЯ)
	№ п/п
	Наименование

Товара (оборудования)

(марка, модель и т.п.)


	Производитель/

страна происхождения
	Кол-во ед. (шт)
	Цена за ед. руб.

(включая НДС)
	Общая стоимость руб.

(включая НДС)

	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	ИТОГО:
	
	
	
	


  Итого: Цена Договора составляет ______ (_________________) рублей _____ копеек, включая НДС ___%: __________  (____________________) рублей ___ копеек.
2. СРОКИ ПОСТАВКИ

Все обязательства Поставщика по поставке Товара (оборудования) Покупателю должны быть исполнены в течение _______________ дней с даты подписания настоящего Договора.
	От Покупателя:
Директор филиала «Северо-западный
территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
____________________ /Д.Н. Замаскин
М.П. 
«____»_____________ 2012 г.
	От Поставщика:
_____________________ /
М.П. 
«____»_____________ 2012 г.

	
	


Приложение №2 к Договору поставки
№___________ от «____»______________ 2012 года
Технические требования 
Настоящие технические требования предназначены для формирования поставки осветительного и силового электрооборудования, которое будет задействовано при извлечении и классификационной сортировки ТРО, размещённых навалом в отсеках ХТРО здания № 12В Ленинградского отделения филиала «Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО». 
1. Технические требования. 
1.1. Общие требования. 

Поставляемое электрооборудование должно соответствовать требованиям действующих норм и правил, в том числе ПУЭ (Правила устройства электроустановок), СП 52.13330.2011 (Естественное и искусственное освещение), СНиП 23-05-95 (Естественное и искусственное освещение), СНиП 3.06.06-85 (Электротехнические устройства) и требованиям настоящего технического задания. 

1.2. Требования к осветительному оборудованию. 

Осветительное оборудование поставляется в соответствии с перечнем (Приложение №1 к настоящим Техническим требованиям).


В рамках проведения работ по проекту извлечения и сортировки РАО в здании № 12В предусмотрено следующее электроосвещение:

- по видам- рабочее и аварийное (эвакуационное и резервное);

- по системам – общее и местное.


Напряжение сети рабочего и аварийного освещения – 380/220В переменного тока. Напряжение питания стационарных светильников – 220В, напряжение питания ручных переносных светильников – 42В.


Установленная мощность электроосвещения составляет:

- рабочего – 13,8кВт;

- аварийного – 2,7кВт.


Для эвакуационного освещения предусмотрены светильники с автономными источниками питания.


Управление рабочим освещением предусмотрено выключателями, устанавливаемыми по месту. Управление эвакуационным освещением предусмотрено со щита противопожарных устройств.


Принята система заземления типа TN-C-S. Все открытые проводящие части электроустановки зануляются. В качестве нулевого защитного проводника РЕ для корпусов светильников используется 3-я жила кабеля в сети 220В, присоединяемая к дополнительной защитной шине РЕ осветительного щитка.


Поставляемое осветительное оборудование должно отвечать дополнительным требованиям:

- светильники  - IP65;

- лампочки - время работы не менее 10 тыс. часов.

1.3. Требования к силовому электрооборудованию.


Силовое электрооборудование поставляется в соответствии с перечнем (Приложение №2 к настоящим Техническим требованиям).


В рамках проведения работ по проекту извлечения и сортировки РАО в здании № 12В потребителями электрической энергии являются:

- электрическое освещение (рабочее и аварийное);

- силовое электрооборудование;

- системы противопожарной защиты;

- СРК.


Установленная мощность:

РП1-123,87 кВт;

РП1 (регламент) – 63,57 кВт;

ЩПУ-3,77 кВт.


Расчётная мощность:

РП1-104,2 кВт;

РП1 (регламент) – 43,9 кВт;

ЩПУ-3,77 кВт.


Для распределения электроэнергии в здании № 12В предусмотрен щит РП1, который запитан кабелем АВГ 4х70+1х35 (существующий). 


Напряжение распределительной и групповой сети  - 380/220В.


Режим работы нейтрали – глухое заземление.


Система заземления – TN-C-S.


Категория надёжности электроснабжения – III.


В целях безопасной  работы электроустановок предусмотрены следующие меры защиты от прямого и косвенного прикосновения:

- автоматическое отключение питания;

- дифференциальная защита;

- уравнивание потенциалов.


Автоматическое отключение питания, обеспечивающее время отключения в соответствии с требованиями ПУЭ, не более 0,4с. 


Поставляемое силовое оборудование должно отвечать дополнительным требованиям:

- автоматические выключатели – с отключающей способностью не менее 10ка (или аналог);

- исполнение щитов – IP65.

2. Условия поставки, место и правила приёмки.

2.1. Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на месте доставки.
2.2. По факту приемки Товара (оборудования) соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям Договора, уполномоченный представитель Покупателя подписывает товарную накладную в соответствии с инструкциями о приемке товара, с  указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.
3. Гарантии на поставляемую продукцию. 
3.1. Поставщик гарантирует соответствие осветительного и силового электрооборудования требованиям настоящего технического задания.

3.2. Гарантийный срок на поставляемый Товар (оборудование) должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки.

3.3.  На весь поставляемый Товар (оборудование) Поставщик предоставляет действующие сертификаты соответствия.

4. Дополнительные условия.


Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар (оборудование), подлежащий обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.

Приложение:  

1. Перечень осветительного электрооборудования (Приложение №1);

2. Перечень силового электрооборудования (Приложение №2).

	От Покупателя:
Директор филиала «Северо-западный

территориальный округ» ФГУП «РосРАО»

____________________ /Д.Н. Замаскин

М.П. 
«____»_____________ 2012 г.
	От Поставщика:
_____________________ /
М.П. 
«____»_____________ 2012 г.


Приложение №1 к Техническим требованиям.

Перечень осветительного электрооборудования.

(Здание №12В  пр.3002-12В-ЭО.С к альбому инв.№11-08751)
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики

	Электрооборудование

	1
	Щиток распределительный ЩРО 8505-2607-Н-УХЛ3.1  навесного исполнения ~380В 80А
	шт.
	1
	с вводным выключателем ВА57Ф35-331110, Iотс.=500А,

с выключателями распределения:

- ВА61F29-1LIном.=16А - 2шт (гр. № 1, гр. № 3);

- DА29P-ES1-L16-30mA-ScУЗО, Iном.=16А, Iдиф.=30mA- 1шт. (гр. № 2);

- ВА61F29-3LIном.=16А - 4шт. (гр. № 4 ÷ гр. № 7), с дополнительной нулевой защитной шиной РЕ, IP54.

	2
	Щиток распределительный ЩРО 8505-2606-Н-УХЛ3.1 навесного исполнения ~380В 80А
	шт.
	1
	с вводным выключателем ВА57Ф35-331110, Iотс.=500А,

с выключателями распределения:

- DА29P-ES1-L16-30mA-ScУЗО, Iном.=16А, Iдиф.=30mA- 2шт. (гр. № 1, гр. № 2);

- ВА61F29-1LIном.=16А - 1шт (гр. № 3);

- ВА61F29-3LIном.=16А - 3шт (гр. № 4 ÷ гр. № 6), с дополнительной нулевой защитной шиной РЕ, IP54.

	3
	Щиток распределительный ЩРО 8505-2409-Н-УХЛ3.1 навесного исполнения ~380В 80А
	шт.
	1
	с вводным выключателем ВА5731-331110, Iотс.=500А,

с выключателями распределения:

ВА61F29-1LIном.=16А - 9шт; с дополнительной нулевой защитной шиной РЕ, IP54.

	4
	Ящик ЯТП-0,25-28 с понижающим разделительным трансформатором
	шт.
	2
	понижающий разделительный трансформатор типа ОСР-0,25 У3 220/42В мощностью 0,25кВА, IP54.

	5
	Пускатель магнитный трехполюсный ПМ 12-010110У2 
	шт.
	7
	на ток 10А без теплового реле, без кнопок, IP54

	6
	Пост управления ПКУ3-У2
	шт.
	7
	кнопочный на  две кнопки с сигнальной лампой

	Светотехнические изделия

	7
	Светильник РСП 05-250-042 для ртутной лампы высокого давления типа ДРЛ, в том числе крепление на трубу для РСП и держатель для лампы.
	компл.
	39
	мощность 250Вт на напряжение 220В, с защитным стекломи защитной сеткой, с независимым ПРА (Cosφ≥0,85), IP54,

подвес на трубу и дополнительные принадлежности:

- держатель для лампы - код 20010517  - 1 шт;

- крепление на трубу - код 05037517  - 1 шт.

	8
	Светильник консольный уличный ГКУ 11-150-001 Street
	шт.
	1
	лампы типа ДРИ 150Вт, Cosφ≥0,85, для установки на кронштейн, IP54

	9
	Светильник ЛСП 44-2х18-003 
	шт.
	2
	для люминесцентных ламп мощностью 2х18Вт, IP65

	10
	Светильник АLS. OPL 236
	шт.
	1
	для люминесцентных ламп мощностью 2х36Вт с электронным ПРА, IP65

	11
	Светильник ОD 111
	шт.
	3
	для компактной люминесцентной лампы (цоколь G23) мощностью 11Вт, IP65.

	12
	Светильник НСП 17-200-042 


	шт.
	1
	для лампы накаливания мощностью 200Вт, с защитным стеклом и сеткой, IP54, дополнительно - крепление на трубу - код 05037517  - 1 шт.

	13
	Светильник НСП 17-500-042


	шт.
	6
	для лампы накаливания мощностью 300Вт дополнительно - крепление на трубу - код 05037517  - 1шт.

	14
	Аварийный светильник «Румб» БС-9333-2х18 
	шт.
	8
	с автономным источником питания для люминесцентных ламп с цоколем 2G11 мощностью 2х18Вт, с кнопкой «Тест» , IP65.

	15
	Аварийный светильник «Универсал» БС-943-2х8   
	шт.
	10
	с автономным источником питания для люминесцентных ламп с цоколем G5 мощностью 2х8Вт, с кнопкой «Тест» , IP65.

	16
	Эвакуационный знак для аварийного светильника  «Универсал»: 

«ВЫХОД» НПУ-3110.01

«ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД» НПУ-3110.02

 «→»  НПУ-3110.05

 «←»  НПУ-3110.06

 «↓»    НПУ-3110.07
	шт.

шт.

шт.

шт.

шт.
	2

2

1

1

4
	

	17
	Защитная решетка для аварийного светильника БС-Р-1
	шт.
	10
	

	18
	Прожектор UMS 150
	шт.
	4
	для металлогалогенной лампы на напряжение 220В мощностью 150 Вт, цокольRX7s-24, Cos φ≥0,85, IP54

	19
	Светильник переносной РВО-42 для лампы накаливания 42В 60Вт, длина кабеля 10м.
	шт.
	1
	для лампы накаливания 42В 60Вт, длина кабеля 10м.

	20
	Светильник головной Экотон-6 
	шт.
	6
	светодиодный мощностью 1,2Вт

	21
	Лампа разрядная высокого давления HQI-E150 
	шт.
	1
	металлогалогенная мощностью 150Вт

	22
	Лампа разрядная высокого давления HQI-TS150  
	шт.
	4
	металлогалогенная мощностью 150Вт (цоколь RX7s-24)

	23
	Лампа ДРЛ 250  
	шт.
	39
	разрядная высокого давления ртутная 250Вт

	24
	ЛампаL8W/640 
	шт.
	20
	люминесцентная мощностью 8Вт

	25
	Лампа L 18W
	шт.
	4
	люминесцентная мощностью 18Вт

	26
	Лампа L 36W/640
	шт.
	2
	люминесцентная мощностью 36Вт

	27
	Компактная люминесцентная лампаDULUXS 11W
	шт.
	3
	мощность 11Вт (цоколь G23)

	28
	Компактная люминесцентная лампа DULUXL 18W
	шт.
	16
	мощность 18Вт (цоколь 2G11)

	29
	Стартер SТ 111
	шт.
	45
	

	30
	Пускорегулирующий аппарат 1К250ДРЛ44Н-008-УХЛ.1(ПРА) 
	шт.
	39
	независимого исполнения 220В для лампы ДРЛ 250 мощностью 250Вт, Cosφ=0,85

	31
	Лампа энергосберегающая на напряжение 220В 
	шт.
	1
	аналог мощности 200Вт

	32*
	Лампа энергосберегающая на напряжение 220В 
	шт.
	6
	аналог мощности 300Вт

	33
	Лампа накаливания на напряжение 42В 
	шт.
	1
	мощность 60Вт

	Кабели

	34
	Кабель силовой ВВГнг-LS (ТУ 16.К71-322-2002) на напряжение 0,66кВ, в том числе сечением:

2х1,5мм²;

3х2,5мм²;

4х2,5мм²;

5х2,5мм².
	м.

м.

м.

м.
	30

520

350

160
	с изоляциейи оболочкой из  ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с медными жилами

	35
	Кабель силовой  ВВГнг-FRLS (ТУ 16.К71-337-2004) 
	м.
	170
	огнестойкий с изоляцией из ПВХ пониженной пожароопасности с медными жилами сечением 3х2,5мм²

	36
	Кабель силовой гибкий КГН (ТУ 16.К73.05-93) на напряжение 0,66кВ, сечением 3х1,5мм²
	м.
	50
	с резиновой изоляцией, в резиновой маслостойкой оболочке, не распространяющей горение

	37
	Кабель контрольный КВВГнг-LS (ТУ 16.К71-322-2002), сечением 4х1,5мм².
	м.
	350
	с изоляциейи оболочкой из  ПВХ композиций пониженной пожароопасности, с медными жилами

	Электроустановочные изделия

	38
	Выключатель одноклавишный Серия «Гермес» ВС20-1-0-ГБ 
	шт.
	4
	для открытой установки на 10А, 250В, IP44ИЭК

	39
	Переключатель пакетный ПП1-16/4С
	шт.
	4
	однополюсный на 16А 220В, IP65

	40
	Розетка штепсельная РСб20-3-ГБ
	шт.
	14
	двухполюснаядля открытой установкис заземляющими контактами на 16А 250В, IP44 с дымчатой крышкой ИЭК

	41
	Вилка В10/16 
	шт.
	4
	на 10А 220В с заземляющими контактами

	Электромонтажные изделия

	42
	Коробка ответвительнаяDКС 
	шт.
	50
	открытой установки 80х80х40мм. с крышкой,IP44

	43
	Коробка У994У2 
	шт.
	11
	исполнение  IP54

	44
	Коробка У245У3 ответвительная тросовая
	шт.
	40
	

	45
	Лоток металлический DКС «S5 Combitech» 
	шт.
	80
	неперфорированный оцинкованный (исполнение 1) 50х50мм, длина 2м

	46
	КрышкалоткаDКС «S5 Combitech»
	шт.
	80
	ширина 50мм, длина 2м

	47
	Угол горизонтальный 90˚ лотка СРО 90 
	шт.
	70
	50х50мм

	48
	Крышка СРО 90 угла горизонтального 90˚ лотка шириной 50мм
	шт.
	70
	

	49
	Пластина GТО соединительная, высота 50мм
	шт.
	280
	

	50
	Пластина для заземления РТСЕ
	шт.
	140
	

	51
	Накладка для лотка СGВ, ширина 50мм
	шт.
	90
	

	52
	Накладка для крышки лотка СGС, ширина 50мм
	шт.
	90
	

	53
	Заглушка для лотка ТС, размер 50х50мм
	шт.
	4
	

	54
	Консоль монолитная ML «В5 Combitech», L=132м
	шт.
	162
	

	55
	Винт  СМ010610 
	шт.
	1440
	с крестообразным шлицем М6х10

	56
	Винт СМ030508 
	шт.
	80
	для электрического соединения М5х8

	57
	Гайка СМ100600 
	шт.
	1440
	с насечкой, препятствующей откручиванию М6

	58
	Муфта натяжнаяК804У3
	шт.
	24 
	

	59
	АнкерК675У3
	шт.
	24
	

	60
	Электромонтажный зетовый профиль К241У2 
	шт.
	150
	длина 2м

	61
	Скоба К142У2
	шт.
	100
	


Приложение №2 к Техническим требованиям.

Перечень силового электрооборудования.
(Зд.12В Пр.3002-12В-ЭМ к инв.№11-08747)
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики

	1
	Шкаф для настенного монтажа с заземлением, внутреннего размещения,Iном=400А , IP54 2/2G
	шт
	1
	АВВ,2СРХ034371R9999

(РП-1)

	2
	Комплект для установки стандартных панелей GB22
	шт
	1
	АВВ, 2СРХ034446R9999

	3
	Монтажная плата GМ22
	шт
	1
	АВВ2СРХ034483R9999

	4
	Устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) SPC3.1 60
	шт
	1
	

	5
	Автоматический выключатель, трехполюсный ,на ток 160 А
	шт
	1
	АВВTmax XT4, с расцепителем ТМА , 380В

	6
	Автоматический выключатель, трехполюсный, на ток 63 А
	шт
	2
	АВВS203Z63A, c характеристикой срабатывания «С», 380В

	7
	Автоматический выключатель, трехполюсный, на ток 40 А
	шт
	1
	АВВS203 Z40Ac характеристикой срабатывания Z, 380В

	8
	Автоматический выключатель, трехполюсный, на ток 32 А
	шт
	6
	АВВS203 Z32A, c характеристикой срабатывания Z, 380В

	9
	Автоматический выключатель, трехполюсный, на ток 20 А
	шт
	2
	АВВS203 Z20A, c характеристикой срабатывания Z, 380В

	10
	Автоматический выключатель, трехполюсный, на ток 16 А
	шт
	5
	АВВS203 Z16Ac характеристикой срабатывания Z, 380В

	11
	Автоматический выключатель, трехполюсный, на ток 100 А
	шт
	1
	АВВS803S K100A, c характеристикой срабатывания К, 380 В

	12
	Кулачковый переключатель (реверсивный), на 45 А
	шт
	1
	АВВOL40WS1PB реверсивный 45 А

	13
	Автоматический выключатель, однополюсный, на ток 25 А
	шт
	1
	АВВS201 Z25Ac характеристикой срабатывания Z, 220В

	14
	Автоматический выключатель, однополюсный, на ток 16 А
	шт
	8
	АВВS201 Z16Ac характеристикой срабатывания Z, 220В

	15
	Устройство дифференциального тока, 4-х пол., на номинальный дифференциальный ток 30 мА, номинальный ток 80 А, типа АС F204
	шт
	1
	АВВтипа АС F20480 А, дифференциальный ток 30 мА, 380В

	16
	Устройство дифференциального тока, 4-х пол., на номинальный дифференциальный ток 30 мА, номинальный ток 40 А, типа АС F204
	шт
	3
	АВВ типа АС F204 40 А, дифференциальный ток 30 мА, 380В

	17
	Устройство дифференциального тока, 4-х пол., на номинальный дифференциальный ток 30 мА, номинальный ток 25 А, типа АС F204
	шт
	1
	АВВ типа АС F204 25 А, дифференциальный ток 30 мА, 380В 

	18
	Устройство дифференциального тока, 2-х пол., на номинальный дифференциальный ток 30 мА, номинальный ток 25 А, типа АС F202
	шт
	4
	АВВ типа АС F202 25 А, дифференциальный ток 30 мА, 220В


	19
	Шкаф для настенного монтажа с заземлением, внутреннего размещения, Iном = 250 А, IP43 1/00В
	шт
	1
	АВВ,2СРХ036360R9999 (ЩПУ)

	20
	Автоматический выключатель, однополюсный, на ток 20 А
	шт
	2
	АВВS201 Z20A c характеристикой срабатывания Z, 220В

	21
	Автоматический выключатель, однополюсный, на ток 16 А,

 c характеристикой срабатывания Z S201 Z16A
	шт
	6
	АВВ S201 Z16A  c характеристикой срабатывания Z, 220В

	22
	Автоматический выключатель, однополюсный, на ток 10 А,

 c характеристикой срабатывания Z S201 Z10A
	шт
	1
	АВВ S201 Z10A c характеристикой срабатывания Z, 220В

	23
	Устройство дифференциального тока, 2-х пол., на номинальный дифференциальный ток 30 мА, номинальный ток 25 А, типа АС F202
	шт
	4
	АВВ типа АС F202 25 А, дифференциальный ток 30 мА, 220В

	24
	Фланец под резьбовые фитинги ZP57P10
	шт
	16
	АВВ,2СРХ0624529999

	25
	Рейка с отверстиями CENELEC-EN 500022, H 7,5 12840 (10шт по 2м)
	шт
	10
	ABB,код12840 CENELEC-EN 500022, H 7,5

	26
	Шина N и PE ZK523
	шт
	6
	ABB,2CPX0385069999

	27
	Нижняя секция с дном и верхней крышкой 2 СМА191077R1000
	шт
	3
	АВВ 2 СМА191077R1000

	28
	Средняя секция        2 СМА191082R1000
	шт
	7
	АВВ 2 СМА191082R1000

	29
	Передняя панель и крышка с DIN-элем. 
2 СМА191089R1000
	шт
	3
	АВВ 2 СМА191089R1000

	30
	Разъем для скрытой установки, 16А, 220В 
2 СМА193218R1000
	шт
	4
	АВВ  2 СМА193218R1000    16А, 220В

	31
	Разъем для скрытой установки, 16А, 380В
 2 СМА193283R1000
	шт
	2
	АВВ  2 СМА193283R1000  16А, 380В

	32
	Разъем для скрытой установки, 63А, 380В
 2 СМА167430R1000
	шт
	1
	АВВ 2 СМА167430R1000  63А, 380В

	33
	Заглушка на одно место для неис. разъема
 2 СМА191090R1000
	шт
	1
	АВВ 2 СМА191090R1000

	34
	Заглушка на одно место для неис. разъема
 2 СМА191091R1000
	шт
	4
	АВВ 2 СМА191091R1000

	35
	Шины N+PE 
2 СМА191080R1000
	шт
	10
	АВВ 2 СМА191080R1000

	36
	KIG втулка для ввода кабеля
 99090041
	шт
	21
	АВВ 99090041

	37
	Разъем для скрытой установки, 16А, 220В 
2 СМА191087R1000
	шт
	8
	АВВ  2 СМА191087R1000  16А, 220В

	38
	Соединительные клеммы 
2 СМА191103R1000
	шт
	9
	АВВ 2 СМА191103R1000

	39
	Розетка в брызгозащищенном исполнении, IP 44, для монтажа на поверхность 
216RS6 2 СМА193098R1000
	шт
	1
	АВВ216RS6 2 СМА193098R1000

	40
	Вилка кабельная в брызгозащищенном исполнении, IP 44, 200-250 В, 2Р+Е, на ток 16 А 
216-Р6    2СМА193501R1000
	шт
	4
	АВВ 16 А, 216-Р6    2СМА193501R1000, 200-250 В, 2Р+Е

	41
	Вилка кабельная в брызгозащищенном исполнении, IP 44, 346-415 В, 3Р+N+Е, на ток 16 А
 332-Р6     2CMA193515R1000
	шт
	2
	ABB346-415 В, 3Р+N+Е, на ток 16 А,
332-Р6     2CMA193515R1000

	42
	Вилка кабельная в брызгозащищенном исполнении, IP 44, 346-415 В, 3Р+N+Е, на ток 63 А 
463-Р6     2CMA166764R1000
	шт
	2
	ABB346-415 В, 3Р+N+Е, на ток 63 А 

463-Р6     2CMA166764R1000

	43
	Кабель ВВГнг-LS 3х1,5мм
	км
	0,15
	Смотри ТУ на кабель и ТУ для 5 жил

	44
	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5мм
	км
	0,4
	

	45
	Кабель ВВГнг-LS 5х2,5мм
	км
	0,25
	

	46
	Кабель ВВГнг-LS 5х4мм
	км
	0,35
	

	47
	Кабель ВВГнг-LS 5х10мм
	км
	0,04
	

	48
	Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5мм
	км
	0,09
	

	49
	Кабель ВВГнг-FRLS 3х2,5мм
	км
	0,35
	

	50
	Кабель ВВГнг-FRLS 3х4мм
	км
	0,01
	

	51
	Кабель ВВГнг-FRLS 3х6мм
	км
	0,03
	

	52
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной 1 жилой марки: ПВ3, сечением 10 мм2
	1000 м
	0,04
	ПВ3 ГОСТ 6323 – 79 1*10 – 40М.,

	53
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной1 жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
	1000 м
	0,15
	ПВ3 ГОСТ 6323 – 79 1*35 – 150М.

	54
	Кабель КГН 5х2,5мм
	м
	5
	

	55
	Кабель КГН 5х4мм
	м
	5
	

	56
	Индустриальная гофрированная труба из полиамида D = 29 мм РА602935F2
	шт
	9
	

	57
	Индустриальная гофрированная труба из полиамида D = 36 мм РА603643F2
	шт
	2,5
	

	58
	Коробки ответвительные круглые с кабельными вводами, IP 44 53500
	шт
	15
	

	59
	Лоток неперфорированный, горячеоцинк. сталь погруж. после изготовления 50х100 (175шт по 2м) 35012HDZ
	м
	350
	

	60
	Угол СРО 90 горизонтальный 90 50х100 36002
	шт
	40
	

	61
	Консоль  DW на лоток с осн.150 34151HDZ
	шт
	350
	

	62
	Винт с квадратным подголовником M6x10 CM010610
	шт
	1222
	

	63
	Пластина РТСЕ для заземления 37501
	шт
	350
	

	64
	Гайка с насечкой, препятствующей откручиванию М6 CM100600
	шт
	1222
	

	65
	Стандартный анкер со шпилькой M8 CM440850
	шт
	350
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