ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку компьютерных комплектующих
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка компьютерных комплектующих для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Предлагаемые к поставке комплектующие должны быть серийно выпускаемыми, датой выпуска не ранее 2 квартала 2013 г., новыми, не заложенными, не должны являться предметом споров третьих лиц.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Процессор
Xeon E5-2650 BOX
(или эквивалент)
	Гнездо процессора LGA 2011. 

Точное значение частоты – 2.0 GHz. (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)
Максимальная тактовая частота с технологией Turbo Boost  2.8 GHz; (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)
Количество ядер не менее 7, не более 9.

Наборы инструкций: SSE, SSE2, SSE3, SSE4.2, расширения AVX.

Рассеиваемая мощность не более 95 Вт, Технология производсва 0.032 мкм 

Кэш L3 не менее 18, не более 24 Мб.
	не менее 60 месяцев 
	55
	шт.

	2
	Жесткий диск

Intel SSDSC2BB800G401

(или эквивалент)
	Объём 800 Gb. (данная характеристика фиксирована и не может быть изменена)
Скорость чтения от 480 до 500 Мб/сек;

Скорость записи от 430 до 450 Мб/сек;

Техпроцесс 20 нм; 

Поддержка технологии Power Lost Data Protection;

Интерфейс – SATA 6Gb\s;

Формат - 2.5 дюйма.

MTBF не менее 2 млн. часов;

Вес 72 (±2) грамма
	не менее 60 месяцев
	55
	шт.

	3
	Материнская плата

ASUS Z9PE-D16

(или эквивалент)
	Гнездо процессора LGA 2011. 

Количество процессорных гнезд на плате – не менее 2 штук не более 4 штук.

Поддержка Intel® Xeon® processor E5-2600 product family Processor
QPI 6.4 / 7.2 / 8.0 GT/s.

Чипсeт Intel® C602-A PCH 

Не менее 16 слотов для установки оперативной памяти.

Максимальный объем оперативной памяти от 500 ГБ;

Контроллер RAID: 0,1,5,10 (4х канальный сетевой контроллер 10/100/1000 Мбит/с с поддержкой виртуализации).
Поддержка технологий: Fan Speed Control, Rack Ready (Rack and Pedestal Dual Use), ASWM Enterprise.

Графика Aspeed AST2300 with 16MB

Разъемы на плате:(в количестве не менее):1 x TPM header
1 x PSU Power Connector , 24-pin SSI power connector + 8-pin SSI 12V + 8-pin SSI 12V power connector
1 x Management Connector , Onboard socket for management card
2 x USB pin header , Up to 4 Devices
1 x Internal A Type USB Port
8 x Fan Header , 4pin
1 x Chassis Intruder
2 x Serial Port Header
2 x SMBus

Разъемы на задней панели: 2 x External USB Port, 1 x VGA Port, 4 * GbE LAN + 1 * Mgmt LAN, 2 x PS/2, KB/mouse (количество разъёмов фиксировано и изменению не подлежит)

Наличие в комплекте модуля «iKVM» обеспечивающего удаленный доступ к системе в соответствии со стандартом IPMI 2.0

Формат платы Extended ATX. 

Габариты: 305 мм x 332 мм (величины фиксированы согласно стандарту платы и не могут быть изменены)
	не менее 60 месяцев 
	55
	шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование изготовителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или товар иных изготовителей, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) [или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)]
       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость оборудования, расходы поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 календарных дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждая единица оборудования должна быть упакована с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
       6. Требования к технической документации
Руководство по экслуатации и/или паспорт (на русском языке).
      7. Место поставки продукции и условия допуска:

РФ, Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:

Поставка в течение 3 недель с даты заключения договора.
Начальник ОАиИТ                                                                                                      Е.Ф. Медведев
Ответственный по ТХ                                                                                                 Н.А. Ананьев
