
Техническое задание

 на оказание услуг
РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Аренда автотранспорта с экипажем для нужд ООО «КУЖФ»


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 



	Предоставление Заказчику автотранспорта во временное владение и пользование за плату.

	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Использование автотранспорта в постоянном закреплении ежедневно в течении года и на заранее определенных условиях.

Срок оказания услуг: 12.01.2014 г. – 31.12.2015 г.

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	 доля/объем отдельных услуг в общем объеме закупок не определена


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	№ 

 

Требования

к ТС   

Всего за год

Назначение

Количество

 

 

 

Смена

 

Пробег

п/п

использования

м/часов

дней работы

смен в сутки

часов в смене

начало

окончание

а/м, км

АВТОТРАНСПОРТ

1

Доставка обслуживающего персонала до объектов, выполнение ремонтных работ

Грузопассажирский автомобиль, оборудованный для перевозки 6 пассажиров и грузовым отсеком. Грузоподъёмность автомобиля  1410 кг .

1976

247

1

8

8

17

24752

2

Доставка обслуживающего персонала до объектов, выполнение ремонтных работ

Грузопассажирский автомобиль, оборудованный для перевозки 6 пассажиров и грузовым отсеком. Грузоподъёмность автомобиля  1410 кг .

1976

247

1

8

8

17

24752

3

Вскрытие бетона, строительные работы

Спец. автомобиль с автономной компрессорной установкой (7 атм),  возможна одновременная работа двух отбойных молотков. Длина рукавов высокого давления  30м.

56

7

1

8

8

17

210

4

Перевозка строительных материалов

Автомобиль самосвал г/п 6 т.

136

17

1

8

8

17

1393

5

Ремонт фасадов, освещения, очистка крыш зданий от снега и сосулек, кровельные работы

Автовышка

Высота подъёма  22 метра, г/п люльки 250 кг. Рабочая зона 2400.

120

15

1

8

8

17

261

6

Погрузочно-разгрузочные работы 

Автокран 

Г/п автокрана 14 т., высота подъёма при макс. вылете стрелы

14 метров. Стрела телескопическая двухсекционная. Рабочая зона 2400.

32

4

1

8

8

17

76

МЕХАНИЗМЫ

1

Благоустройство обслуживаемых территорий

Трактор   с плужно-щеточным оборудованием.

40

5

1

8

8

17

0



	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	В соответствии с действующими нормами и правилами

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	В соответствии с действующими нормами и правилами

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Вся информация о деятельности каждой Стороны или о деятельности любого связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной.



	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала заказчика

	Не требуется

	Подраздел 3.7 Требования к составу технического предложения участника

	Требования к составу и документам технического предложения участника, в том числе документы необходимые для подтверждения соответствия участника требованиям технического задания и документы

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	нет


РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	Качественное предоставление услуг по предоставлению автотранспорта для нужд ООО «КуЖФ»

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	По окончании выполненных работ исполнитель должен предоставить заказчику акт приемки выполненных работ.


	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	По окончании выполненных работ исполнитель должен предоставить заказчику акт приемки выполненных работ.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуется


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	нет
	


РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	нет
	

	
	
	


