                                                                 ЧАСТЬ 3. «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, упаковке, иные показатели

	Количество


	Единица

Измерения

	1
	Кондиционер MSC-GE20VB/MU-GA20VB
(или эквивалент) 
	Мощность в режиме охл.2,3квт,управление электронное, габариты :вн.блок 81,5х27,8х24,4см

нар блок 80х55х28.5 см
	6
	К-т

	2
	Кондиционер MSH-GE50VB/MUН-GE50VB                   (или эквивалент)
	Мощность в режиме охл.5квт, по теплу 5,9 квт управление электронное, габариты :вн.блок 79,8х23,2х29,5см

нар блок 84х33х85 см
	1
	К-т

	3
	Кондиционер MS-GA60VB/MU-GA60VB MitsubishiElectric    
 (или эквивалент)
	Мощность в режиме охл.6квт,управление электронное, габариты :вн.блока 110х23.8х32,5см

нар блок 84х33х88 см
	6
	К-т

	4
	Увлажнитель воздуха Boneco 7135
	Тип увлажнителя ультрозвуковой,обслуживающая площадь 60 кв.м ,130 вт
	3
	шт

	5
	Кондиционер FUJI RS-7UC/RO-7UD
(или эквивалент)
	Мощность в режиме охл.2,2квт, обогрева 2,3управление электронное, максимальный воздушный поток 6,33куб.м/мин
	7
	К-т

	6
	Кондиционер MSC-GE25VB/MU-GA25VB
(или эквивалент)
	Мощность в режиме охл.2,5квт,управление электронное, габариты :вн.блок 89,5х29,9х19,5см

нар блок 80х55х28.5 см
	4
	К-т

	7
	Кондиционер GCP-09 ERA1 N1General Climate
(или эквивалент)
	Мощность в режиме охл.2,6квт,обогрева 1,5 квт, управление электронное, габариты :43х72х32см


	3
	К-т

	8
	Кондиционер MSС-GE35VB/MUH GA35VB
(или эквивалент)
	Мощность в режиме охл.3,5квт по теплу 3,7 квт, управление электронное, габариты :81,5х24,4х27,8см


	8
	К-т

	9
	Кондиционер MSH-GD80VB/MUHGD80VB MitsubishiElectric
(или эквивалент)
	Мощность в режиме охл.8,5квт, по теплу 9,4 квт, управление электронное, максимальный воздушный поток 16 кубм/мин

	1
	К-т

	10
	Увлажнитель воздуха Boneco 7131
	Тип увлажнителя ультрозвуковой,обслуживающая площадь 60 кв.м ,40 вт
	13
	шт

	11
	Фильтр-катридж арт7531 Boneco
	
	4
	шт


1.Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
      2. Изделия должны быть снабжены паспортами, сертификатами.   

      3. В случае, если участник предлагает к поставке товар по другой Нормативно-технической документации (аналог, эквивалент), необходимо к заявке участника в запросе цен приложить заверенные документы: сертификат/декларацию соответствия, выписку из ТУ, паспорт ткани, а также любые другие заверенные документы на усмотрение участника процедуры закупки, подтверждающие соответствие технических характеристик предполагаемого к поставке товара требованиям Заказчика.
