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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на изготовление 16 штук клеток бортовых стационарных (чертеж ОД-290-144 тип 1).
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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Мурманск, 2013 год
1. 
 Общие положения.
1.1. Название работы (предмет договора): изготовление 16 штук клеток бортовых стационарных (чертеж ОД-290-144 тип 1).
1.2. Заказчик: Федеральное государственное унитарное предприятие «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (ФГУП «РосРАО»), в лице исполняющего обязанности директора Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» (СЗЦ «СевРАО» филиала ФГУП «РосРАО») – заместителя генерального директора Амбарцумяна Вазгена Койруновича, действующего на основании доверенности № 04/Ф-01 от 18.01.2013 г.
1.3. Сроки выполнения работ: не позднее 05 июня 2013 года.
2.  Цель и назначение работ.
В результате выполнения работы должны быть изготовлены в соответствии с техническими требованиями чертежа ОД-290-144СБ и доставлены в отделение Сайда губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО г. Александровск, Мурманской области) следующие изделия:
- клетка бортовая стационарная тип 1 – 16 шт.
3.	Основные стадии и этапы выполнения работ.
Работы выполняются в один этап в соответствии с Календарным планом и включают в себя:
3.1. Закупка материалов.
3.2. Изготовление изделий (черт ОД-290-144СБ тип 1) по месту нахождения подрядной организации.
3.3. Грунтовка изделий межоперационным грунтом типа ВЛ-02 (ВЛ-023).
3.4. Доставка готовых изделий в отделение Сайда-Губа СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» (ЗАТО г. Александровск, Мурманской области).
4.  Порядок контроля и приемки.
4.1. Приемка работ производится закрытием двухсторонних актов, подписанных Заказчиком и Исполнителем в соответствии с условиями, изложенными в договоре или дополнительных соглашениях к договору являющихся основанием для финансовых расчетов между Заказчиком и Исполнителем.
4.2. Оборудование должно быть изготовлено в соответствии с техническими требованиями чертежа ОД-290-144СБ.
Состав изготавливаемого оборудования:
1) Клетка бортовая стационарная тип 1………….16шт.
Сварку выполнить по ГОСТ 14771-76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры». 
Составные части изделия должны быть проверены и приняты службой контроля продукции (ОТК) предприятия - изготовителя.
Контроль качества сварных швов производить по ГОСТ 3242-72 «Соединения сварные. Методы контроля качества» внешним осмотром и измерением.
Отметка о контроле должна быть занесена в паспорт на партию изделий.
4.3. Отчётные документы:
- Акт выполненных работ;
-паспорт на изготовленную партию изделий с отметкой ОТК Исполнителя о соответствии требованиям чертежа и настоящему техническому заданию;
- Акт приёмки работ, подписанный производственным отделом Заказчика;
-накладные на передачу изделий по форме ТОРГ-12;
- Фотоматериалы.
5.Требования к исполнителю работ.
Наличие необходимых лицензий или свидетельств на выполнение данных работ.
Наличие опыта выполнения аналогичных работ не менее трёх лет.

Приложение:
1. Комплект РКД, на 11 листах.
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