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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
	№п/п

	Наименование материала

	Ед. изм.

	Кол-во

	 


					Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и т.д.


	1

	Компьютер Base Intel Core i5 

	шт.

	14
	В составе:

Minitower INWIN EMR040 microATX 450W (24+2x4+6пин)

1

М.плата soc1150: GigaByte GA-Z97M-DS3H rev1.0 (RTL) LGA1150 < Z97 > PCI-E Dsub+DVI+HDMI GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR-III

1

Процессор s1150 Intel Core i5 4460 (не ниже 3.2GHz) 6MB LGA1150 OEM

1

Вентилятор для CPU  Glacialtech <Igloo S26 Silent> s1366,1156,1155,775, AM3,AM2/ 140W/2 тепл трубки/

1

Модуль памяти Dimm DDR3  Original SAMSUNG DDR-III DIMM не менее 4Gb < PC3-12800 >

2

Жесткий диск HDD 1 Tb SATA 6Gb / s Western Digital Caviar Blue < WD10EZEX > 3.5" 7200rpm 64Mb

1

Привод   SATA DVD±R/RW & CDRW  Pioneer DVR-221BK Black (OEM) 24x/8x/16x&40x/24x/40x

1

Монитор 24" S23.6" ЖК монитор Samsung S24E310HL (LCD, Wide, 1920x1080, D-Sub, HDMI)

1

Клавиатура Genius SlimStar 220, USB, Black, 12 доп клавиш

1

Мышь Logitech M100 Mouse USB черная [910-001604]

1

Коврик для мыши Nova MicrOptic+ Elegance, графит

1

Сетевой фильтр Pilot S 3м

1


	2

	Ноутбук ASUS N550JK
ASUS N550JK < 90NB04L1-M04350 > i7 4710HQ / 8 / 1Tb / DVD-RW / GTX850M / WiFi / BT / Win8 / 15.6" / 2.58 кг

	шт.

	1

	Размеры (ширина x высота x глубина): 38.3 x 2.9 x 25.7 см, 
Процессор ноутбука
Intel Core i7 4710HQ 2.5 ГГц; 
Turbo Boost не ниже 3.5 ГГц, 
Видео ноутбука:GeForce GTX 850M (128 бит) не менее 4096 Мб,
Оперативная память
: не менее 8 Гб LV SO-DIMM DDR3 не ниже 1600 МГц, 
Диагональ: не менее 15.6" (39.6 см), 
Разрешение матрицы ноутбука: не ниже
1920 x 1080,
Картридер ноутбука:SDXC, SDHC, SD, MMC, MS

Объем накопителя ноутбука: не менее 1 Тб

Скорость вращения шпинделя HDD ноутбука 5400 оборотов/мин., 
Операционная система: Windows 8.1 (64 bit),

	3

	Ноутбук 15,6" HP Pavilion 15-p258ur HD Ci5 5200U(1.9)/6Gb/750Gb/DVD-RW/GF840M 4Gb//Windows 8.1 64-bit/BT/Cam

	шт.

	1

	Видео ноутбука: GeForce 840M (64 бита Видеопамять ноутбука: не менее
4096 Мб DDR3, Картридер ноутбука
SD

Объем накопителя ноутбука: не менее 750 Гб

Скорость вращения шпинделя HDD ноутбука 5400 оборотов/мин., Оперативная память
: не менее 6 Гб (2 + 4 Гб) LV SO-DIMM DDR3 1600 МГц

Оптический привод
Встроенный DVD-RW; поддержка Double layer, Встроенный микрофон ноутбука, Встроенная камера, 
Диагональ: не менее
15.6" (39.6 см)

Подсветка экрана ноутбука
:Светодиодная (LED)

Разрешение матрицы ноутбука: не менее
1366 x 768, 
Стандарты Wi-Fi
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 
Сеть ноутбука:
10/100 Мбит/сек

Bluetooth ноутбука
Есть, Bluetooth 4.0

Интерфейс Разъемы ноутбука: не менее
2 x USB 3.0, USB 2.0, HDMI, RJ-45, разъем для наушников/микрофона, 
Процессор ноутбука, Intel Core i5 5200U 2.2 ГГц; Turbo Boost не ниже 2.7 ГГц, Операционная система: Windows 8.1 (64 bit),

	4

	Ноутбук 15,6" HP 250 G4 Core i3 4005U/4/500/DVD-RW/WiFi/BT/Windows 8,1 64-bit

	шт.

	1

	Процессор ноутбука
Intel Core i3 4005U не ниже1.7 ГГц, 
Тип видео:
Встроенное

Видео ноутбука
HD Graphics 4400, Картридер ноутбука
SDXC, SDHC, SD

Объем накопителя ноутбука: не менее500 Гб

Скорость вращения шпинделя HDD ноутбука 5400 оборотов/мин., 
Оперативная память
: не менее 4 Гб (1 x 4 Гб) LV SO-DIMM DDR3 1600 МГц

Кол-во слотов SODIMM ноутбука
6 не менее 2

Оптический привод
Встроенный DVD-RW; поддержка Double Layer, 
Диагональ: не менее 15.6" (39.6 см) 
Подсветка экрана ноутбука: Светодиодная (LED)

Разрешение матрицы ноутбука: не менее 1366 x 768, 
Стандарты Wi-Fi
IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | 
Сеть ноутбука:
10/100 Мбит/сек

Bluetooth ноутбука
Есть, Bluetooth 4.0

Разъемы ноутбука:
USB 3.0, 2 x USB 2.0, HDMI, RJ-45, VGA, 
разъем для наушников/микрофона Операционная система:Windows 8.1 (64 bit),,

	5

	Коммутатор HP ProCurve Switch 1920-48G Switch JG927A

	шт.

	2

	Тип коммутатора
управляемый 3-го уровня

Исполнение
стоечный

Таблица MAC-адресов
8 тыс. адр.

Буфер пакетов;
4 МБ

Порты Gigabit Ethernet: не менее 48

Комбо-порты 10/100/1000BASE-T/SFP: не менее 4

RS-232c (COM):1

Длина:
238 мм

Ширина:
442 мм

Высота:44 мм

Вес:2250 г

Интерфейс управления: Web (HTTP)

SNMP:Да

	6

	Коммутатор HP ProCurve Switch 1920-16G Switch JG923A

	шт.

	2

	Тип устройства
коммутатор (switch)

Установка в стойку
Да

Объем оперативной памяти: не менее 128 Мб

Объем флэш-памяти: не менее
32 Мб

Консольный порт
Да

Web-интерфейс
Да

Telnet
Да

SNMP
Да

Базовая скорость передачи данных:10/100/1000 Мбит/сек

Поддержка протокола IPv6
Да

Число портов коммутатора: не менее 16

Число uplink/стек/SFP-портов и модулей
4

Скорость uplink/SFP-портов:10/100/1000 Мбит/сек

Внутренняя пропускная способность: не ниже 40 Гбит/сек

Размер таблицы MAC адресов:8 192

Автоматическое определение MDI/MDIX
Да

Поддержка Jumbo Frame:
Да

Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags):Да
Поддержка IEEE 802.1q (VLAN):
Да
Поддержка IEEE 802.1d (Spanning Tree):Да
Поддержка IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree):
Да
Ширина:440 мм

Высота:44 мм

Глубина:173 мм

Вес:2.15 кг

	7

	Коммутатор HP ProCurve Switch 1405-8G Switch J9794A

	шт.

	2

	Тип коммутатора
управляемый 3-го уровня

Исполнение
стоечный

Таблица MAC-адресов
8 тыс. адр.

Буфер пакетов
4 МБ

Порты Gigabit Ethernet: не менее
8

Комбо-порты 10/100/1000BASE-T/SFP
2

RS-232c (COM)
1

Длина:162 мм

Ширина:266 мм

Высота:44 мм

Вес:900 г

Интерфейс управления: Web (HTTP)

SNMP
Да


	


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Товар должен быть новым, т.е. не бывшем в употреблении , не восстановленным, выпущенным не ранее 2015  года.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	-


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	-


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного Товара осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара в ходе передачи Товара Покупателю на месте доставки. 

В случае выявления Покупателем при получении Товара или в течение гарантийного срока функциональных и качественных недостатков поставленного Товара, делающих невозможным или существенно затрудняющих его использование Покупателем, а также в случае выявления недостачи по количеству Товара, а также несоответствие Товара иным условиям договора, Покупателем (комиссионно или уполномоченным лицом) составляется Акт в произвольной форме о несоответствии Товара условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.). Вызов представителя Поставщика для составления указанного акта необязателен.

В случае поставки Товара несоответствующего условиям договора (по количеству, качеству, ассортименту, номенклатуре, таре, упаковке, ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) Покупатель принимает такой Товар на ответственное хранение и в письменной форме предъявляет Поставщику претензию, составленную по результатам приемки. Поставщик в течение 20 дней с даты получения претензии от Покупателя обязан за свой счет заменить Товар ненадлежащего качества качественным, а также доукомплектовать некомплектный Товар, либо заменить его комплектным. Расходы, связанные с принятием некачественного, либо некомплектного Товара на ответственное хранение, его реализацией или возвратом Поставщику, заменой его на Товар надлежащего качества и комплектное, несет Поставщик. Покупатель имеет право на проведение (без каких либо дополнительных затрат с его стороны) технического контроля и/или испытаний продукции с целью подтверждения соответствия условиям Договора, техническим требованиям

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Перечень, форма требования к оформлению обязательной сопроводительной документации, передаваемой Заказчику вместе с продукцией, в том числе требования к перечню документов, подтверждающих качество групп товаров, поставляемых совместно с ними: акты испытаний, сертификаты соответствия, свидетельства поверки, сертификаты калибровки и пр. по ИТТ, иному исходному документу и др.

Сырье, материалы и комплектующие должны соответствовать нормативным документам (ГОСТ, ТУ и т.д.), что должно подтверждаться при обязательной сертификации сертификатами соответствия.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	           -


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	-


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	-


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество Товара должно соответствовать условиям договора, а также требованиям, предусмотренным нормативными документами (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.)  для соответствующего вида Товара. 

Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара с обязательным предоставлением Покупателю документа, удостоверяющего качество Товара на каждую партию каждого вида поставляемого Товара в момент осуществления поставки. В отношении поставляемого Товара Поставщиком  устанавливается гарантийный срок не менее 6 месяцев, либо срок, предусмотренный заводом-изготовителем, в соответствии с ТУ с момента подписания Сторонами накладной о передаче Товара. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы Товара, поставленного Поставщиком по настоящему договору.  В течение указанного гарантийного срока Поставщик обеспечивает  замену некачественного Товара, а также устраняет дефекты данного Товара  за свой счет.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	-


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Обращаем внимание, что в сведениях о товарах могут содержаться ссылки на ТУ, ГОСТы, название марки, бренда товара (оборудования, техники и т.п.) конкретных производителей, заводов изготовителей, которые должны рассматриваться как эквивалент (аналог). В связи с этим, в случае указания эквивалента участник обязан представить заявку на поставку товара (оборудования, техники и т.п.) удовлетворяющего техническим требованиям ИТТ, рабочей документации и указать в соответствующих столбцах спецификации подробные данные на предлагаемый им товар (оборудование, технику и т.п.) и комплектацию товара (оборудования, техники, изделия, комплекса, комплекта и т.п.) и (или) запасных частей.


	


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	В электронной форме.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	-


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	

	
	
	

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Место поставки товара/ выполнения работ или оказания услуг:  Склад Заказчика в г. Саров, Нижегородская обл. 
ЗАТО Саров является закрытым административно-территориальным образованием системы ГК «Росатом», правовой статус которого установлен Федеральным законом от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

На территории ЗАТО Саров установлен особый режим безопасного функционирования предприятий (организаций), который предусматривает ограничения на въезд граждан на его территорию. Для въезда в ЗАТО Саров необходимо наличие пропуска. ПОСТАВЩИК самостоятельно обязан оформить документы на въезд в город в соответствии с установленными правилами, либо своими силами и за свой счет организовать доставку товара до склада Заказчика любой транспортной компанией, имеющей пропуск в ЗАТО Саров.
Срок поставки: в течение 15 с даты заключения договора.
ВНИМАНИЕ!

Участник процедуры закупки будет внесен в реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли  в следующих случаях:

а) если такой участник процедуры закупки:

- будучи признанным победителем в процедуре закупки уклонился от заключения договора;

- будучи единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку на участие в процедуре закупки либо участником процедуры закупки, признанным единственным участником, уклонился от заключения договора;

- будучи признанным победителем или единственным участником процедуры закупки, либо являющимся единственным участником, подавшим заявку на участие в процедуре закупки, отказался от предоставления обеспечения исполнения договора, если такое требование установлено в документации процедуры закупки;

б) если договор, заключённый с участником процедуры закупки по результатам размещения заказа, будет расторгнут по решению суда или по соглашению сторон в силу существенного нарушения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий договора. 
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