ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Наименование лота: 

Насос консольный К 200-150-250а с электродвигателем АИР180М4     
2. Технические характеристики оборудования

	№№

п/п
	Наименование
	Технические 

характеристики
	Срок 

гарантии
	Количество

	
	Насос консольный 
К 200-150-250а с электродвигателем АИР180М4     
	габариты, мм - 1620х800х600

вес (масса), кг -
490

общая потребляема мощность - мощность электродвигателя 22 кВт

другие характеристики:

- производительность, м3/ч - 290

- напор, м.вод.столба - 20

- частота вращения, об/мин - 1500
	
	4


3. Комплект поставки: 
стандартный
4. Условия поставки (согласно «Инкотермс 2000»)________________________________

в общую сумму контракта должны входить НДС, доставка на склад Заказчика, расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех.документации.
5. Требования к упаковке оборудования:
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
6. Требования к технической документации: 
Паспорт, формуляр, руководство по эксплуатации и монтажу поставляется вместе с оборудованием.
Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке.

7. Прочие условия:
В обязательном порядке необходим сертификат соответствия
Поставляемое оборудование должно быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации, должно иметь сертификат соответствия.
8. Место поставки и условия допуска

9. Срок поставки товара

10. Приложения

Начальник цеха 005 ______________В.В.Дерябин
