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	Спецификация
	Изучив Документацию о Запросе цен на поставку запорной арматуры, просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов:
1. Позиции №6-9, 12-15, 20-31 просим указать марку стали;
2. Позиции №10-11 просим указать материал корпуса;
3. Позиции №18-19 просим уточнить тип клапана (подъемный или поворотный);
4. Позиция №3 просим выбрать из двух предложенных ниже: 
Клапан воздушный MINIVENT WATTS (Для автоматического удаления воздуха из гидравлических систем. С запорным клапаном, позволяющим снимать воздушный клапан без слива системы. Присоединение: наружная резьба 1/2'. Подключение вертикальное. Рабочая температура до 115 град.С. Рабочее давление до 12 бар);

Клапан воздушный угловой AIRVENT WATTS
Для автоматического удаления воздуха из гидравлических систем. Присоединение: наружная резьба 1/2'. Подключение горизонтальное. Рабочая температура до 110 град.С. Рабочее давление до 10 бар
	1. Марка стали 12Х18Н12МЗТЛ;
2. Материал корпуса – углеродистая сталь;
3. Тип клапана – поворотный;
4. Первый вариант.


