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	1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Оказание услуг краном автомобильным не менее г/п 120 тн. с экипажем.

	

	2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	2.1 Основание для проведения работ

	Решение №АЭСВВЭР-1000Р-345К(04-03)2009 «О замене медесодержащего теплообменного оборудования (МСО) II контура…».
ВДН.1000.207.06.01. «Исключение медесодержащих сплавов II контура».

	2.2 Сведения об объекте

	Ростовская АЭС. Машзал. Блок №1. Конденсаторы турбины К-1000-60/1500-2 – инв. №А094612, А094613, А094614, А094615, А094616, А094617. 

	2.3 Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативно-технической документации:

	- М-1.SD.00193-ППР.Х1 «ООО «ВдМУ». Ростовская АЭС. Энергоблок №1. Машзал. Замена трубной системы конденсатора турбины. Проект производства работ кранами. Характеристики крана мобильного не менее г/п 120тн».

	

	3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	3.1 Цель проведения работ

	Выполнение автомобильным краном не менее г/п 120 тн. погрузо-разгрузочных и строительных работ по замене конденсаторов турбины К-1000-60/1500-2 энергоблока №1 Ростовской АЭС.

	3.2 Объем выполняемых работ:

	- 60 суток по фактическому использования крана на основании заявок Заказчика.

	

	4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	М-1.SD.00193-ППР.Х1 «ООО «ВдМУ». Ростовская АЭС. Энергоблок №1. Машзал. Замена трубной системы конденсатора турбины. Проект производства работ кранами. Характеристики крана мобильного не менее г/п 120тн».

	

	5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	5.1 Ростовская АЭС, энергоблок №1:

	- Световой двор между Машинным залом энергоблока №1 (ряд А) и ОУТ энергоблока №2 Ростовской АЭС.

	

	6.ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИПОДООХРАННЫХ МЕР И  МЕРОПРИЯТИЙ

	Исполнитель обязуется:
1. Соблюдать требования по охране окружающей среды в соответствии с природоохранными законодательством РФ.
2. Содержать производственные территории, участки работ и рабочие места, земли, предоставляемым в пользование в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

	

	7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

	Начало оказания - с момента заключения договора.
Окончание работ - 30.11.2015 г.

	

	8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ 

	Исполнитель гарантирует качество оказываемых услуг в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на данный вид оборудования.
Используемое оборудование должно быть технически исправно.
Технические характеристики оборудования должны соответствовать паспортным данным.
Срок службы не менее срока оказания услуг.

	

	9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ 

	Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях в зоне производства работ действующего технологического транспорта.

	

	10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Исполнитель обязан:
- оказать услуги с надлежащим качеством и соблюдением техники безопасности;
- оказать услуги в полном объеме;
- безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки в результате оказания услуг;
- обеспечить исправное состояние техники в течение всего времени оказания услуг на объекте;
- обеспечить наличие горюче-смазочных материалов в количестве, достаточным для оказания услуг.

	

	11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Работы должны проводиться в соответствии с требованиями:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений №384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность в строительстве», Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность в строительстве», Часть 2;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87 « Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно- монтажных работ».

	

	12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель передает:
- акт оказанных услуг в 2 экз.; 
- счет;
- счет-фактура. 

	

	13. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ

	Для выполнения работ организация должна:
[bookmark: _GoBack] - иметь свидетельство «О регистрации опасных производственных объектов» на автомобильный кран не менее г/п 120 тн.;
- имеет лицензию УФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- обеспечить организационное подчинение работников Исполнителя в процессе оказания услуг представителю Заказчика, ответственному за ведение работ на объекте.

	

	14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

		№ п/п
	Наименование приложения
	Количество страниц

	1
	М-1.SD.00193-ППР.Х1
	1







Зам. директора по производству					А.Л. Абрамов

Зам. ген. директора по качеству					С.Н. Пупков

Начальник ПТО								Б.П. Свинухов


