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	[bookmark: _Toc341885287]РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ

	Ремонт запасных частей тепловоза ТЭМ2УМ №727



	РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГИ

	Подраздел 2.1 Состав (перечень) оказываемых услуг 
Согласно перечню 

	
Перечень запасных частей 
тепловоза ТЭМ2УМ №727, подлежащих ремонту

	№ пп
	Наименование запасных частей 
тепловоза ТЭМ2УМ №727
	Количество 

	
	
	

	
	
	

	1
	Бронзовая втулка привода насоса
	1

	2
	Шатунные подшипники
	1

	3
	Коренные подшипники 1 и 4 опора
	2

	4
	ТК-30
	1

	5
	Капитальный ремонт электродвигателя П-22
	1




	Подраздел 2.2 Описание оказываемых услуг

	Исполнитель своими силами, с использованием собственных материалов и запасных частей обязуется выполнять работы по ремонту запасных частей тепловоза ТЭМ2УМ №727 согласно перечню, указанному в подразделе 2.1. настоящего технического задания 

	Подраздел 2.3 Объем оказываемых услуг либо доля оказываемых услуг в общем объеме закупки 

	Произвести ремонт запасных частей в количестве 6 шт.



	РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

	Подраздел 3.1 Общие требования

	Организация и порядок проведения работ
1. Передача запасных частей тепловоза ТЭМ2УМ №727 «Заказчика», подлежащих ремонту, осуществляется «Заказчиком» в местонахождении «Исполнителя» полномочному представителю «Исполнителя», с обязательным составлением акта приемки-передачи.
2. Приемка отремонтированных запасных частей тепловоза ТЭМ2УМ №727  «Заказчика» осуществляется полномочным представителем «Заказчика», с обязательным составлением акта приемки передачи, Акта выполненных работ.
Требования к квалификации исполнителя:
1. Специализированное ремонтное депо ОАО «РЖД», имеющих специальное разрешение. Допускать к выполнению ремонта персонал, имеющий соответствующую квалификацию.

	Подраздел 3.2 Требования к качеству оказываемых услуг

	Материалы, полуфабрикаты, запасные части и комплектующее оборудование, применяемые при ремонте запасных частей тепловоза ТЭМ2УМ №727 должны иметь соответствующие сертификаты и отвечать установленным стандартам и технологическим условиям.
Ремонт запасных частей тепловоза ТЭМ2УМ №727 должен соответствовать техническим требованиям и выполняться в соответствии с Инструкциями по ремонту на каждый вид ремонтируемой единицы на предприятиях ОАО «РЖД» (приложение №1)

	Подраздел 3.3 Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

	Гарантийный срок эксплуатации запасных частей тепловоза ТЭМ2УМ №727 после ремонта составляет не менее 12 месяцев с даты подписания полномочными представителями обеих «Сторон» акта приемки-передачи выполненных работ.

	Подраздел 3.4 Требования к конфиденциальности 

	Любая  информация  о  финансовой,  хозяйственной  или иной  деятельности одной из Сторон, предоставленная ею другой Стороне или ставшая известной той в связи с подготовкой или исполнением настоящего договора, считается конфиденциальной («конфиденциальная информация») и не подлежит разглашению или передаче третьим лица.

	Подраздел 3.5 Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результата оказанных услуг 

	Все ремонтные работы производить в строгом соответствии с Правилами промышленной безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.

	Подраздел 3.6 Требования по обучению персонала Заказчика

	Не требуется

	Подраздел 3.7 Требования к составу Технического предложения Участника

	Не требуется

	Подраздел 3.8 Специальные требования

	Сроки и порядок оплаты товаров/работ/услуг: 
1. «Заказчик» в течение 60 (шестидесяти) банковских дней с момента завершения «Исполнителем» выполнения работ (согласно Заявке и Предварительной калькуляции), на основании подписанного полномочными представителями обеих Сторон Акта приемки-передачи выполненных работ и выставленного «Исполнителем» соответствующего счета (Счета-фактуры) производит 100 % оплату за фактически выполненные «Исполнителем» работы (согласно Заявке и Предварительной калькуляции), путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя»
2. Доставка запасных частей тепловоза ТЭМ2УМ №727 Заказчика, подлежащих ремонту, в местонахождение Исполнителя осуществляется силами Заказчика и за счет Исполнителя. 
3. Вывоз отремонтированных запасных частей тепловоза ТЭМ2УМ №727 Заказчика из местонахождения Исполнителя в местонахождение Заказчика осуществляется силами Заказчика и за счет Исполнителя.
Требования к сроку выполнения работ, оказания услуг:
1. Ремонт запасных частей тепловоза ТЭМ2УМ №727 произвести в течение не более 30 (тридцать) календарных дней со дня поставки данных запасных частей на базу ремонта.



	РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

	Подраздел 4.1 Описание конечного результата оказанных услуг

	1. Узлы и детали должны быть готовы к установке на тепловоз ТЭМ2УМ №727
2. Результатом должна стать бесперебойная работа установленных запасных частей в течение гарантийного срока.

	Подраздел 4.2 Требования по приемке услуг

	
Перед выпуском запасных частей тепловоза ТЭМ2УМ №727 из ремонта приемщик ремонтного депо должен принять запасные части тепловоза ТЭМ2УМ №727 из ремонта и потребовать полного оформления технического паспорта, оформления и подписания Сторонами акта выполненных работ специализированной формы № ФПУ-26.

	Подраздел 4.3 Требования по передаче Заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

	Сдача выполненных работ по ремонту запасных частей тепловоза ТЭМ2УМ №727 Исполнителем и приёмка Заказчиком производится путём оформления и подписания Сторонами акта выполненных работ специализированной формы № ФПУ-26 с обязательным приложением следующих документов: техническую документацию тепловоза, технический паспорт тепловоза ТЭМ2УМ №727 с проставлением в нем вида ремонта, акта-приемки запасных частей тепловоза ТЭМ2УМ №727 после ремонта.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется



РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Номер приложения
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	

	
	
	























Приложение № 1
к Техническому заданию
 



Перечень ремонтных Руководств на ремонт узлов тепловозов типа ТЭМ2


	№ п/п
	Наименование
	[bookmark: OCRUncertain013][bookmark: OCRUncertain014]Обозначение

	1
	2
	3

	1. 21
	Руководство на ремонт электродвигателей серии «П» и «ПМ» при капитальном ремонте КР-1, КР-2
	105.80900.157.95

	2. 
	[bookmark: OCRUncertain332][bookmark: OCRUncertain333][bookmark: OCRUncertain334][bookmark: OCRUncertain335][bookmark: OCRUncertain337][bookmark: OCRUncertain338][bookmark: OCRUncertain339]Руководство на ремонт коленчатого вала дизелей типа Д50 при среднем и капитальном ремонтах тепловозов ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1, ТЭМ2
	105.80800.2.124-78

	3. 43
	[bookmark: OCRUncertain416][bookmark: OCRUncertain417][bookmark: OCRUncertain418][bookmark: OCRUncertain419][bookmark: OCRUncertain420][bookmark: OCRUncertain421][bookmark: OCRUncertain422][bookmark: OCRUncertain423][bookmark: OCRUncertain424][bookmark: OCRUncertain425][bookmark: OCRUncertain426][bookmark: OCRUncertain427][bookmark: OCRUncertain431][bookmark: OCRUncertain432][bookmark: OCRUncertain433][bookmark: OCRUncertain434][bookmark: OCRUncertain436]Руководство на ремонт шатунно-поршневой группы дизелей типа Д50 при среднем и капитальном ремонтах тепловозов ТЭ1, ТЭ2, ТЭМ1, ТЭМ2
	[bookmark: OCRUncertain437][bookmark: OCRUncertain438]105.80800.2.126-78

	4. 46
	[bookmark: OCRUncertain478][bookmark: OCRUncertain479][bookmark: OCRUncertain480][bookmark: OCRUncertain481][bookmark: OCRUncertain482][bookmark: OCRUncertain483][bookmark: OCRUncertain484][bookmark: OCRUncertain487][bookmark: OCRUncertain489][bookmark: OCRUncertain490]Руководство на ремонт масляного насоса и маслоочистителя центробежного дизелей 2Д50, ПДГ-1 при капитальныx KP-l, KP-2 ремонтах тепловозов ТЭМ1, ТЭМ2
	[bookmark: OCRUncertain491][bookmark: OCRUncertain492]105.80800.108-83

	5. 58
	Временные технические условия на заводской ремонт турбокомпрессоров дизелей Д50
	TТУ-108-70












