ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку ножниц гильотинных электромеханических
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка ножниц гильотинных электромеханических для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатировавшимся; отвечать требованиям безопасности; качество должно соответствовать запрошенным функциональным характеристикам товара, обязательно наличие сертификата.
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Ножницы гильотинные электромеханические 

ARGM 2550-2.5
(или эквивалент)
	Комплектация:

1. Пульт управления, педаль управления;

2. Упоры – задний, боковой;

3. Режущий инструмент;

4. Подсветка линии реза;

5. Система смазки – точечная;

6. Руководство по эксплуатации.

Должны соответствовать данным техническим характеристикам:

1. Толщина металла:

- сталь (400 N/mm²),  – не менее 2,5мм;

- нержав. сталь (600 N/mm²) - не менее 1,5мм;

- алюминий (250 N/mm²) - не менее 4,0мм;

2. Ширина металла – от 2550мм до 2800мм
3. Наибольшая длина отрезаемой полосы при работе с задним упором, мм – 750

4. Угол резки, ° - 1°30´
5. Габаритные размеры ножниц:

- длина – не более 3000мм;

- ширина – не более1800мм;

- высота – не более 1320мм. 
6. Масса ножниц – не более 2130кг
7. Напряжение, В – 380

8. Электропитание, В/Гц - 3х380/50

9. Количество электродвигателей – 1

10. Род тока электропривода ножниц – переменный трехфазный

11. Мощность, кВт – 3,0


	не менее 12 месяцев
	1
	Шт.


Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (эквиваленты) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (аналоги)
       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку оборудования до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата в течение 10 дней после подписания акта пуска Оборудования в эксплуатацию (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
       5. Требования к упаковке товара:

Оборудование должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка оборудования должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.  
       6. Требования к технической документации
Поставщик обязан передать всю документацию (на русском языке) на Товар: инструкция по эксплуатации оборудования, соответствующий сертификат.
       7. Место поставки продукции:

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
       8. Сроки поставки продукции:

3 рабочих дня с даты заключения договора.
Начальник подразделения                                                                                                                                                                         К. В. Кушников
Исполнитель                                                                                                                                                                                                В. Е. Зимин
