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КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытый конкурс на право заключения договора по лоту 
№ ОК-16.13 «Курская АЭС–2. Выполнение комплексных инженерных изысканий и разработка проектной документации на строительство автодорожного моста через р. Сейм с подходами»

том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ часть»

Нижний Новгород

2013 год
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплексных инженерных изысканий и разработку проектной документации на строительство автодорожного моста через р. Сейм с подходами
1 Наименование объекта: Курская АЭС-2. Автодорожный мост через р. Сейм с подходами.
2 Основание для проектирования: договор № 5885. Оказание услуг эксплуатирующей организации по разработке и передаче документации, необходимой и достаточной для получения разрешительных документов на строительство энергоблоков № 1 и № 2 Курской АЭС-2.
3 Стадии и этапы проектирования:

- проектная документация;

- рабочая документация.

4 Вид строительства: новое строительство.

5 Цель проектирования: получение разрешительных документов на строительство автодорожного моста  через р. Сейм для обеспечения подъезда автотранспорта к площадке строительства АЭС и транспортной связи при эксплуатации АЭС. 

6 Перечень выполняемых работ:

6.1 Сбор исходных данных для проектирования автомобильных дорог, в т.ч. получение  технических условий на примыкание к автодорогам общего пользования, технических условий владельцев пересекаемых инженерных коммуникаций, технических условий на подключение проектируемых инженерных сетей, сопровождение получения Акта выбора земельного участка, получение технических условий на разработку разделов «Мероприятия по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

6.2 Выполнение комплексных инженерных изысканий в объеме, регламентируемом действующими нормативными документами.

6.3 Разработка проектно-сметной документации на:

6.3.1 строительство автодорожного моста через р. Сейм;

6.3.2 электроснабжение и освещение автодорожного моста;

6.3.3 строительство подходов к мосту через р. Сейм.

6.4 Согласование проектной документации с заинтересованными организациями (ГИБДД, комитет по охране объектов культурного наследия, МЧС, Дорожное управление Курской области, природоохранные  организации и т.д.).

6.5 Получение положительных заключений государственной и ведомственных экспертиз, участие без дополнительной оплаты в защите проектной документации и результатов инженерных изысканий в органах государственной экспертизы с представлением пояснений, документов и обоснований по требованию экспертизы, внесение в проектную документацию по замечаниям экспертизы изменений и дополнений не противоречащих данному заданию.
6.6 Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с положениями Градостроительного кодекса РФ и постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87.

6.7 В составе проектно-сметной документации разработать раздел  «Мероприятия по охране окружающей среды», «Промышленная безопасность».
6.8 В составе проектно-сметной документации разработать разделы «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», «Мероприятия по гражданской обороне, по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (по результатам получения технических условий в органах МЧС).

7 Технические требования:

7.1 Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии с действующими на дату заключения договора правилами и нормами РФ.

7.2 При проектировании принять следующие технические параметры объекта:

	№№
	Технические параметры
	

	1
	2
	3

	1
	Категория автомобильной дороги (подходов)
	III

	2
	Строительная длина, км
	2,0 (уточнить проектом)

	3
	Число полос движения
	2

	4
	Ширина земляного полотна, м
	12,0

	5
	Ширина проезжей части, м
	7,0

	6
	Ширина обочин, м
	2,5

	7
	Мост через р. Сейм, м
	200,0 (уточнить проектом)

	
	габарит
	Г-10+2х1,0

	8
	Тип дорожной одежды
	облегченный

	9
	Вид покрытия
	усовершенствованное

	10
	Ограждения на автомобильной дороге (металл./ж.б.)
	металлическое


7.3 При проектировании моста учесть возможность проезда автопоезда с крупногабаритным оборудованием особо большой грузоподъемности.

Максимальный вес оборудования 330 тонн, габариты (высота х ширина х длина, м): 5,26х5,26х11,185.

7.2
Сметную документацию разработать и оформить в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004 по территориальным расценкам Курской области в базовом уровне цен 2001г. (ред. 2009 г.) с последующим пересчетом в текущий уровень цен на момент выпуска проектной документации. Электронную версию сметной документации выполнить с созданием форматов с расширением xls, АРПС в программном комплексе ПК «Atomsmeta».

7.3 Содержательную часть разрабатываемой документации оформлять в соответствии с СТО СМК-ПКФ-018.
8 Исходные данные: при осуществлении проектирования Заказчик обеспечивает Исполнителя всеми имеющимися исходными данными по запросу.
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