ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку нестандартных шкафов настенных
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2014
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка нестандартных шкафов настенных для нужд ФГУП СНПО «Элерон».
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
Товар должен быть новым, не заложенным, не являться предметом спора третьих лиц.

	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Требования к техническим характеристикам, потребительским свойствам, характеристикам безопасности, упаковке, и иные показатели. 
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1   
	Шкаф настенный
	Корпус навесного шкафа со степенью защищенности IP66 по МЭК 529и NEMA 4,12, и 13 изготовлен из листовой стали толщиной 1,4мм с габаритными размерами 400х500х210мм в составе:

- монтажной платы стальной оцинкованной толщиной 2мм (550х570Н)мм размеченной вертикально с интервалом 10мм для простоты размещения оборудования;

-двери с полиуретановым уплотнителем, с углом открывания 130° и одним замком с двойной бородкой, вставкой DDB 3мм с поворотом на 90°;

-цвет покрытия – RAL 7035 (серый), состав покрытия – химический цинк, порошковое финишное.
Дополнительные технические требования (потребительские свойства):

- скрытые петли со съемным шарнирным шрифтом;

- петли могут быть установлены для открытия двери влево или вправо;

- снизу расположены отверстия для облегчения установки кабеля;

При помощи аксессуара AMG монтажная плата может быть установлена на любой глубине;

- фланцы с прокладками и винтами, пластиковый ключ DIN 3мм.
	Не менее 12 месяцев
	160
	Шт.

	2
	Шкаф настенный
	Корпус навесного шкафа со степенью защищенности IP66 по МЭК 529и NEMA 4,12, и 13 изготовлен из листовой стали толщиной 1,4мм с габаритными размерами 600х600х300мм в составе:

- монтажной платы стальной оцинкованной толщиной 2мм (550х570Н)мм размеченной вертикально с интервалом 10мм для простоты размещения оборудования;

-двери с полиуретановым уплотнителем, с углом открывания 130° и одним замком с двойной бородкой, вставкой DDB 3мм с поворотом на 90°;

-цвет покрытия – RAL 7035 (серый), состав покрытия – химический цинк, порошковое финишное.

Дополнительные технические требования (потребительские свойства):

- скрытые петли со съемным шарнирным шрифтом;

- петли могут быть установлены для открытия двери влево или вправо;

- снизу расположены отверстия для облегчения установки кабеля;

При помощи аксессуара AMG монтажная плата может быть установлена на любой глубине;

- фланцы с прокладками и винтами, пластиковый ключ DIN 3мм
	
	200
	Шт.


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: стоимость товара, расходы Поставщика на доставку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект  документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.

Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 дней с даты поставки шкафов на склад Заказчика (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и др.)

5. Требования к упаковке товара:
Заводская упаковка с оригиналами этикеток и паспортов. Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
        6. Требования к технической документации
Паспорта на русском языке.

  7. Место поставки продукции:

РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.
   8. Сроки поставки продукции:

Начало поставки – с даты подписания договора.
Окончание поставки – в течение 7 недель с даты подписания договора.
Начальник подразделения                                                                               _____________________________ Е. А. Крылов

                                              
                                    подпись                                             
Исполнитель                                                                                                      _____________________________ В. Ф. Никитин
                                                                                                                                      подпись                                                                                                                                               
