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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка хладонов (номенклатурная группа №1.58 – поставка газов, фреонов, баллонов)
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование  товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Хладон-114В2

(регенерированный)
	· 1,1,2,2-Тетрафтордибромэтан
· Химическая формула С2F4Br2 
· Тяжелая прозрачная бесцветная жидкость
· ГОСТ 15899-93

· Огнегасящая жидкость для тушения пожаров различных классов, в том числе пожаров оборудования под электрическим напряжением
· Дата изготовления не ранее  2012 года
· Герметичная заводская упаковка (канистра)10 литров с бирками и заводскими пломбами
· Паспорт качества с отметкой ОТК 
· Протокол испытаний сертифицированной лабораторией (не ранее 2013 года)
	200,0
	кг

	2
	Хладон 404 А
	Физические, химические свойства хладона:

· Средняя молекулярная масса: 97,6

· Температура кипения при 1 атм (оС): -46,3

· Плотность насыщенных паров при температуре кипения (кг/м3): 5,3

· Плотность насыщенной жидкости при 25оС (кг/дм3): 1,01

· Критическая температура (оС): 72,0

· Критическое давление (кг/см2): 37,8

· Скрытая теплота испарения при температуре кипения (БТЕ/фунт): 86,0

· Удельная теплоемкость жидкости при 25оС (БТЕ/фунт.оФ): 0,39

· Удельная теплоемкость паров при 1 атм. (БТЕ/фунт.оФ): 0,18

· Температурный перепад (оС): -16,9

· Потенциал разрушения озона (ODP, для ХФУ 11 = 1,0): 0,000

· Паспорт завода изготовителя, сертификат

· Упаковка - баллон 10,9 кг
	54,5
	кг


3. Требования к продукции, технической документации и сертификатам
3.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
3.2. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, не комплектной продукции Покупатель вправе отказаться от принятия такой продукции, письменно оповестив об этом Поставщика. В случае выявления Покупателем не качественности и (или) некомплектности продукции, данная продукция подлежит возврату и замене на качественную (комплектную) за счет средств и силами Поставщика в срок, указанный в соответствующем уведомлении Покупателя.

3.3. На момент поставки продукции должны быть предоставлены:

3.3.1. сертификаты соответствия завода-изготовителя;

3.3.2. паспорта качества;
3.3.3. протокол испытания согласно требованиям п.2 настоящего Технического задания.
4. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.

5. Форма, сроки и порядок оплаты товара
В соответствии с условиями предусмотренными проектом Договора.

6. Место и условия поставки продукции
183017, г. Мурманск-17, на склад ФГУП «Атомфлот».
7. Сроки поставки товара
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «18» апреля 2014 г. по «30» апреля 2014г.

Начальник ОМТС
С.В. Ярема

Исп. Сохряков В.Б.
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