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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка технических газов: ацетилен газообразный, аргон газообразный, кислород газообразный, углекислый газ.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставка продукции осуществляется путем замены баллонов.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не предусмотрено

	Подраздел 1.5 Код ОКП


№

	п/п

	Наименование продукции

	Требование к качеству, технические характеристики

	Ед. изм.

	Кол-во

	Начальная максимальная цена за ед. без НДС 18 %, руб.

	Стоимость с НДС 18%, руб.



Производитель: Россия

		м³

	110 

(20 баллонов)

	276,97

	35 950,71


	2

	Аргон газообразный

	Сорт – высший

ГОСТ 10157

Объем баллона – 6,4 м³

Производитель: Россия

	м³

	1 280

(200 баллонов)

	161,66

	244 171,26


	3

	Кислород газообразный

	Марка – Б

ГОСТ 5583-78

Объем баллона – 6,0 м³

Производитель: Россия

	м³

	120

(20 баллонов)

	33,62
	4 761,54

	4

	Углекислый газ

	Сорт – высший

ГОСТ 8050-85

Объем баллона – 25 кг

Производитель: Россия

	кг

	8750 

(350 баллонов)

	20,48

	211 456,00


	ИТОГО:
	496 339,51


	


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	2.1. Ацетилен газообразный – предназначен для использования в качестве горючего газа при газопламенной обработке металлов.
2.2. Аргон газообразный – газообразный аргон используется в качестве защитной среды при сварке, резке и плавке активных и редких металлов и сплавов на их основе, алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, нержавеющих хромоникелевых жаропрочных сплавов и легированных сталей различных марок, а также при рафинировании металлов в металлургии.
2.3. Кислород газообразный - применяется для газопламенной обработки металлов и других технических целей.
2.4. Углекислый газ – применяется для создания защитной среды при сварке металлов.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	В соответствие требованиями ГОСТ, ТУ.


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	4.1.1. Ацетилен газообразный:

- объемная доля ацетилена – не менее 98,5%;

- объемная доля воздуха и др. газов – не более 1,4%;

- объемная доля фосфористого водорода – не более 0,08%;

- объемная доля сероводорода – не более 0,05%.
4.1.2. Аргон газообразный 

- плотность, при нормальных условиях (101,3 кПа, 200С) – 1,66 кг/м3;
- температура кипения, при 101,3 кПа - -185,80С;

- растворимость в воде – незначительна.
4.1.3. Кислород газообразный:

- объемная доля кислорода – не менее 99,7;

- объемная доля водяных паров – не более 0,009%;

- объемная доля водорода – не более 0,3%.
4.1.4. Углекислый газ:

- объемная доля двуокиси углерода – не менее 99,8%;

- массовая концентрация эфирных масел и мех. примесей – не более 0,1%;

- массовая концентрация водяных паров – не более 0,037%.


	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не предусмотрено

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке, упаковке и транспортированию 

	Продукция должна быть идентифицирована путем маркировки в соответствии с нормативными актами и обязательными правилами.

Продукция поставляется в таре, соответствующей стандартам, ТУ и обязательным правилам и требованиям к сосудам, работающим под давлением. Тара должна обеспечить полную сохранность и безопасность продукции при погрузке, перевозке, перевалке в пути следования, хранении и выгрузке средствами механизации и вручную. Тара должна иметь соответствующую маркировку.

	Подраздел 4.5 Требования к месту доставки

	Доставка продукции до склада расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 64,  осуществляется Поставщиком самостоятельно и за свой счет. Погрузка и разгрузка продукции на/с транспортного средства осуществляется силами Поставщика.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции осуществляется в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 № П-6.
Поставщик обязан вместе с продукцией передать Покупателю:

· документы, подтверждающие качество и безопасность продукции (паспорта, сертификаты либо иные документы, предусмотренные действующим законодательством, подтверждающие качество продукции);
· товарную накладную ТОРГ-12;

-  счет, счет-фактуру, оформленные на бланке типовой формы, заполненные в порядке и сроки, установленные ст. 168, 169 НК РФ. 

Покупатель должен проверить комплектность и качество поставленной продукции в соответствии с условиями договора в течение 30 (тридцати) дней с даты получения продукции. Обязанность по приемке партии продукции у Покупателя возникает после поставки полного количества продукции, предусмотренной в данной партии.

Покупатель вправе использовать любые методы проверки комплектности и качества продукции (осмотр, анализ и т.д.), при необходимости, привлекая третьих лиц к проведению проверки.

Не допускается выборочная (частичная) проверка качества продукции Покупателем. Покупатель проверяет каждую единицу продукции, указанной в Спецификации к договору.



	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Качество продукции удостоверяется паспортом (сертификатом) качества, либо иными документами, предусмотренными действующим законодательством, подтверждающими качество продукции.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Доставка продукции осуществляется автомобильным транспортом в соответствии с требованиями  Приказа Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73 (ред. от 11.06.1999 N 37, от 14.10.1999 N 77) "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.1995 N 997), Постановления Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 30.12.2011) "Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом". Погрузка и размещение продукции в транспортном средстве должны производиться с соблюдением требований действующего законодательства.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	В соответствие требованиями ГОСТ, ТУ.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	В соответствие требованиями ГОСТ, ТУ.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка продукции осуществляется партиями, на основании согласованных сторонами заявок. Заявка на поставку продукции подается Покупателем не позднее 2 (двух) рабочих дней до начала отгрузки посредством факсимильной связи или электронной почтой Поставщику. Поставщик обязан согласовать заявку Покупателя на отгрузку продукции в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента получения заявки, путем направления соответствующего уведомления Покупателю по электронной почте или факсимильной связью и произвести отгрузку в срок указанный в заявке. 


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не предусмотрено


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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