УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Генерального директора по базированию и спецпроизводству
____________________ К.Ю. Князевский
«____» _____________20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка станочного оборудования (номенклатурная группа № 1.32 – Поставка станочного оборудования) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование товара
	Технические характеристики 
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	настольный сверлильный станок ALZTRONIC 14 (или эквивалент)
	· Тип привода
Электрический

· Тип
Ручной

· Исполнение
Настольный

· Скорость вращения, об/мин
230 - 4 000

· Количество скоростей
бесступенчато

· Макс. d-сверления, мм
14

· Вылет оси шпинделя, мм
190

· Конец шпинделя
МК 2

· Перемещение пиноли, мм
80

· Диаметр колонны, мм
65

· Размер стола / Т-образных пазов, мм
300 х 240

· Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм
357/75(min)

· Макс. расстояние шпиндель - основание, мм
437

· Размер основания / Т-образных пазов, мм
300 х 240/12

· Расстояние между Т-образными пазами основания, мм 80

· Нарезание резьбы, мм
M 12

· Длина, мм
460

· Ширина, мм
370

· Высота, мм
825

· Вес, кг
83

· Электропитание, В/Гц
220/50

· Мощность двигателя, кВт
0.54
Дополнительные принадлежности:

· сверлильный патрон, 

· переходная оправка, 

· станочные тиски ВМS-150 (или эквивалент), 
· светильник Optimum (или эквивалент).
	1
	Комплект

	Ножи для гильотины МГ 3100/16/20:

	3.
	Длинной 800 мм
	· Согласно рисунка 1 (Приложение №1 к Техническому заданию)
	12
	шт.

	4.
	Длинной 680 мм
	· Согласно рисунка 2 (Приложение № 2 к Техническому заданию) 
	4
	шт.


3. Требования к комплектации
Продукция должна поставляться в соответствии со стандартной комплектацией завода изготовителя с учетом требований к комплектации, изложенных в п.2 настоящего Технического задания.
4. Требования к упаковке
Товар поставляется в фирменной специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.

5. Требования к продукции
5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
6. Прочие условия
6.1. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:
6.1.1.  сертификаты, паспорта качества завода-изготовителя;

6.1.2. документы, подтверждающие гарантийные обязательства завода-изготовителя; 

6.1.3. инструкция по эксплуатации с переводом на русском языке для позиции 1, п.2 настоящего Технического задания;

6.1.4. документы с полным техническим описанием характеристик и комплектации поставляемой продукции с переводом на русском языке;

6.1.5. другие документы предусмотренные заводом-изготовителем.
7. Гарантийные обязательства: 

Гарантийный срок на предлагаемую продукцию должен быть не менее 12 месяцев.

8. Порядок формирования цены: 
В соответствии с условиями проекта Договора.

9. Форма, сроки и порядок оплаты продукции: 
В соответствии с условиями проекта Договора.

10. Место поставки продукции:
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

11. Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «18» февраля 2013г. по «18» марта 2013г.

Начальник ОМТС
С.В. Ярема
Исп. Мантула Е.И.

Р.т. 7228
Приложение №1 к Техническому заданию

Рисунок №1
[image: image1.png]Prc.|

B

Puc.1
A 125
! v
& omb #13
o/ a®
&
© ﬁﬁ & &
w0 200 200 200
5]
004, &
A
g
i
Bas
Kon-Bo 12 mre.

ViaroToBHTH Commacao nyHktos 3-6 TOCT 25306-82
Marepuan: 6XB2C, SXB2C, 6XC no I'OCT 5950-73

Taepaocts: HRC 54-58




Приложение № 2 к Техническому заданию

Рисунок №2
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