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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
 Поставка  телефонных аппаратов для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Аппарат телефонный шахтный типа ТАШ - 2305 или эквивалент
	Конструкция аппарата пыле- и брызгозащищенная.

Уровень и вид взрывозащиты не менее РО Иа «В комплекте с коммутатором  УРТС 100/600 с приставкой УРИ.».

Аппарат обеспечивает связь при уровне окружающего шума в месте приема до 80 дБ через тракт с общим затуханием 28,7 дБ. Слоговая разборчивость не менее 57%.

Уровень громкости вызывного акустического сигнала на расстоянии 0.5 м от лицевой стороны аппарата не менее 90 дБ.

Уровень передачи от минус 14 дБ до плюс 2 дБ при загрузке 600 Ом на частоте 1000 Гц.

Сопротивление аппарата постоянному току при снятой  микротелефонной трубке не более 600 Ом.

Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающей среды – от минус 40 до плюс 40°С;

- относительной влажности воздуха до 98% при температуре 25°С.
Габаритные размеры не более, мм – высота – 308, длина – 308, ширина – 105.

Масса не более 4 кг.

Дата выпуска оборудования не ранее 2012 г.
	18 месяцев
	180
	 шт.

	2
	Аппараты телефонные ТАС-М-4 или эквивалент
	С дисковым номеронабирателем, в настенном исполнение в защитном шкафу.

Предназначен для эксплуатации на палубе.

Температура окружающей среды от минус 40 до плюс 50°C;  Относительная влажность воздуха работы до 98 % при температуре 40°C.

Аппарат устойчив к одиночным ударам с большим ускорением.

Средний срок службы не менее 12 лет.

Масса аппарата не более 9,5 кг.
Дата выпуска оборудования не ранее 2012 г.

	18 месяцев
	122
	шт.


      3.  Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку оборудования до склада Заказчика, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи. 
       2. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)
3. Требования к упаковке оборудования
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
       4. Требования к технической документации
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. 
       5. Место поставки продукции и условия допуска:
Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
      6. Сроки поставки продукции:
Сроки поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): в течение 14 дней от даты подписания договора.
