ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АТОМНОГО ФЛОТА 

ФГУП «АТОМФЛОТ»

 

	УТВЕРЖДЕНО

	Генеральный директор

________________________ В.В.Рукша

«___» _______ 2013 года


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора

на поставку малярного, измерительного, слесарного, монтажного инструмента (номенклатурная группа №1.82 - поставка ручного инструмента) для нужд ФГУП «Атомфлот»
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru иwww. a-k-d.ru  

Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2013 г.

	УТВЕРЖДАЮ

	Заместитель генерального директора по ТЭФ

	___________________
	О.Э. Дарбинян

	«___» _______ 2013 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка малярного, измерительного, слесарного, монтажного инструмента (номенклатурная группа №1.82 - поставка ручного инструмента) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии качества и комплектации

	№
	Наименование
	Функциональные, технические характеристики продукции, гарантии качества и комплектация
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Валик малярный с ручкой (мини) STAYER "velour"

 (или эквивалент)
	· 15х110мм

· Термовплавленный ворс высотой 4мм

· Бюгель 6мм

· Снабжен бесшовной шубкой (50% натуральной шерсти и 50% полиакрила)

· Ролик должен сниматься для замены

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	150
	шт

	2. 
	Валик малярный с ручкой STAYER "master" nylon

(или эквивалент)


	· 30x150мм

· Термовплавленный ворс высотой 6мм

· Бюгель 6мм

· Снабжен бесшовной шубкой (50% натуральной шерсти и 50% полиакрила)

· Ролик должен сниматься для замены

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	100
	шт

	3. 
	Валик малярный с ручкой STAYER "master" nylon

(или эквивалент)


	· 40x180мм

· Термовплавленный ворс высотой 6мм

· Бюгель 6мм

· Снабжен бесшовной шубкой (50% натуральной шерсти и 50% полиакрила)

· Ролик должен сниматься для замены

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	100
	шт

	4. 
	Валик малярный с ручкой STAYER полиакрил "expert" профи

(или эквивалент)
	· 48x240мм

· Ворс высотой 18мм

· Бюгель 8мм

· Произведен из тканного полиакрила

· Имеет бесшовную структуру

· Используется для работы со всевозможными видами красок. 

· Ролик должен сниматься для замены
	100
	шт

	5. 
	Валик малярный с ручкой (мини) STAYER поролон мелкий

(или эквивалент) 
	· 36х160мм

· Бюгель 6мм

· Снабжен бесшовной шубкой, произведенной из вспененного пенополиуретана.

· Используется для работы со всевозможными видами красок. 

· Ролик должен сниматься для замены
	150
	шт

	6. 
	Ролик для мини валика STAYER "velour" 

(или эквивалент)
	· 15х110мм

· Термовплавленный ворс высотой 4мм

· Бюгель 6мм

· Снабжен бесшовной шубкой (50% натуральной шерсти и 50% полиакрила)

· Используется для работы со всевозможными видами красок.

· Обязательно должен подходить для позиции 1 п.2 настоящего тех. задания
	200
	шт

	7. 
	Ролик для валика STAYER "master" nylon

(или эквивалент)
	· 30x150мм

· Термовплавленный ворс высотой 6мм

· Бюгель 6мм

· Снабжен бесшовной шубкой (50% натуральной шерсти и 50% полиакрила)

· Используется для работы со всевозможными видами красок.

· Обязательно должен подходить для позиции 2 п. 2 настоящего тех. задания
	200
	шт

	8. 
	Ролик для валика STAYER "master" nylon

(или эквивалент)
	· 40x180мм

· Термовплавленный ворс высотой 6мм

· Бюгель 6мм

· Снабжен бесшовной шубкой (50% натуральной шерсти и 50% полиакрила)

· Используется для работы со всевозможными видами красок.

· Обязательно должен подходить для позиции 3 п.2 настоящего тех. задания
	200
	шт

	9. 
	Ролик для валика STAYER полиакрил "expert" профи 

(или эквивалент)
	· 48x240мм

· Ворс высотой 18мм

· Бюгель 8мм

· Произведен из тканного полиакрила

· Имеет бесшовную структуру

· Используется для работы со всевозможными видами красок. 

· Обязательно должен подходить для позиции 4 п.2 настоящего тех. задания
	200
	шт

	10. 
	Ролик для мини валика STAYER поролон мелкий 

(или эквивалент)
	· 36х160мм

· Бюгель 6мм

· Снабжен бесшовной шубкой, произведенной из вспененного пенополиуретана.

· Используется для работы со всевозможными видами красок. 

· Ролик должен сниматься для замены

· Обязательно должен подходить для позиции 5 п.2 настоящего тех. задания
	200
	шт

	11. 
	Кисть круглая STAYER "universal-standart"

(или эквивалент) 
	· 10х40мм

· Деревянная ручка

· Кисть снабжена специальным пластмассовым бандажам и светлой щетиной натурального происхождения

· Используется для работы со всевозможными видами красок. 
	200
	шт

	12. 
	Кисть круглая STAYER "universal-standart" 

(или эквивалент)
	· 14х50мм

· Деревянная ручка

· Кисть снабжена специальным пластмассовым бандажам и светлой щетиной натурального происхождения 

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	200
	шт

	13. 
	Кисть круглая STAYER "universal-standart" 

(или эквивалент)
	· 16х55мм

· Деревянная ручка

· Кисть снабжена специальным пластмассовым бандажам и светлой щетиной натурального происхождения

· Используется для работы со всевозможными видами красок. 
	200
	шт

	14. 
	Кисть круглая STAYER "universal-standart" 

(или эквивалент)
	· 18х60мм

· Деревянная ручка

· Кисть снабжена специальным пластмассовым бандажам и светлой щетиной натурального происхождения

· Используется для работы со всевозможными видами красок. 
	200
	шт

	15. 
	Кисть круглая STAYER "universal-standart" 

(или эквивалент)
	· 20х65мм

· Деревянная ручка

· Кисть снабжена специальным пластмассовым бандажам и светлой щетиной натурального происхождения

· Используется для работы со всевозможными видами красок. 
	200
	шт

	16. 
	Кисть круглая STAYER "universal-standart" 

(или эквивалент)
	· 22х70мм

· Деревянная ручка

· Кисть снабжена специальным пластмассовым бандажам и светлой щетиной натурального происхождения 

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	100
	шт

	17. 
	Кисть плоская STAYER "lasur-standart"

(или эквивалент) 
	· 25мм

· Деревянная ручка с отверстием для подвешивания

· Состоит из смеси натуральной светлой щетины и искусственной щетины высокого качества

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	200
	шт

	18. 
	Кисть плоская STAYER "lasur-standart" 

(или эквивалент)
	· 38мм

· Деревянная ручка с отверстием для подвешивания

· Состоит из смеси натуральной светлой щетины и искусственной щетины высокого качества

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	200
	шт

	19. 
	Кисть плоская STAYER "lasur-standart" 

(или эквивалент)
	· 50мм

· Деревянная ручка с отверстием для подвешивания

· Состоит из смеси натуральной светлой щетины и искусственной щетины высокого качества

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	200
	шт

	20. 
	Кисть плоская STAYER "lasur-standart" 

(или эквивалент)
	· 63мм

· Деревянная ручка с отверстием для подвешивания

· Состоит из смеси натуральной светлой щетины и искусственной щетины высокого качества

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	200
	шт

	21. 
	Кисть плоская STAYER "lasur-standart" 

(или эквивалент)
	· 75мм

· Деревянная ручка с отверстием для подвешивания

· Состоит из смеси натуральной светлой щетины и искусственной щетины высокого качества

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	200
	шт

	22. 
	Кисть плоская STAYER "lasur-standart" 

(или эквивалент)
	· 100мм

· Деревянная ручка с отверстием для подвешивания

· Состоит из смеси натуральной светлой щетины и искусственной щетины высокого качества

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	100
	шт

	23. 
	Кисть радиаторная STAYER "universal-standart" 

(или эквивалент)
	· 25мм

· Деревянная ручка

· Снабжена металлическим бандажам и светлой щетиной натурального происхождения

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	200
	шт

	24. 
	Кисть радиаторная STAYER "universal-standart" 

(или эквивалент)
	· 38мм

· Деревянная ручка

· Снабжена металлическим бандажам и светлой щетиной натурального происхождения

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	200
	шт

	25. 
	Кисть радиаторная STAYER "universal-standart" 

(или эквивалент)
	· 50мм

· Деревянная ручка

· Снабжена металлическим бандажам и светлой щетиной натурального происхождения

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	200
	шт

	26. 
	Кисть радиаторная STAYER "universal-standart" 

(или эквивалент)
	· 63мм

· Деревянная ручка

· Снабжена металлическим бандажам и светлой щетиной натурального происхождения

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	200
	шт

	27. 
	Кисть радиаторная STAYER "universal-standart" 

(или эквивалент)
	· 75мм

· Деревянная ручка

· Снабжена металлическим бандажам и светлой щетиной натурального происхождения

· Используется для работы со всевозможными видами красок.
	100
	шт

	28. 
	Штанге глубиномер ШТ-400 (или эквивалент)


	· Цена деления 0,05мм

· ГОСТ 162-90

· Предназначен для внутренних измерений, а также для измерения глубин до 400мм

· Класс точности 1

· Комплектность – штанге глубиномер, футляр, паспорт.

· ГОСТ 162-90
	5
	шт

	29. 
	Штангенциркуль с глубиномером 
	· Глубиномер 125 *0,05
	10
	шт

	30. 
	Штангенциркуль с глубиномером 
	· Глубиномер 0-150мм

· Цена деления (0,05) 
	5
	шт

	31. 
	Штангенциркуль с глубиномером 
	· Глубиномер 0-150мм

· Электронная индексация
	5
	шт

	32. 
	Штангенциркуль с глубиномером  
	· Глубиномер 300мм

· Цена дел.0,02мм
	5
	шт

	33. 
	Штангенциркуль нониусный 
	· Тип ШЦ-II

· Диапазон измерений 0-400мм,

· Значение отсчета по нониусу 0,05/0,1мм

· ГОСТ 166-89
	5
	шт

	34. 
	Штангенциркуль нониусный 
	· Тип ШЦ-III

· ГОСТ 166-89

· Диапазон измерений 0-1000мм

· Значение отсчета по нониусу 0,05мм
	5
	шт

	35. 
	Штангенциркуль СТ-200-312 (или эквивалент)
	· Шкала 0-150х0,002мм

· Упакован в футляр
	5
	шт

	36. 
	Штангенциркуль с прямыми губками 
	· Тип III

· ГОСТ 166-89

· Диапазон измерений 0-500мм

· Цена деления 0,1мм

· Длина губок 90мм

· Размер упаковки 640х174х30
	5
	шт

	37. 
	Уровень 600мм для проверки горизонтальности и вертикальности расположения поверхностей элементов строительных конструкций 
	· Материал- износоустойчивый

· Алюминиевый профиль

· Точность измерения 0,5мм/м,

· Высококачественная окраска

· Демпферные накладки на торцах

· Вставки для рук из мягкого полимера

· Вес брутто 0,59кг
	5
	шт

	38. 
	Микрометр  
	· Тип МК 0-25

· Цена деления 0,01мм

· ГОСТ 6507-90
	7
	шт

	39. 
	Микрометр  
	· Тип МК 25-50

· Цена деления 0,01мм

· Диапазон измерений 25-50мм

· Габаритные размеры 155х75х23

· ГОСТ 6507-90


	5
	шт

	40. 
	Микрометр  
	· Тип МК 50-74

· Цена деления 0,01мм

· ГОСТ 6507-90

· Диапазон измерений 50-75мм
	5
	шт

	41. 
	Микрометр гладкий  
	· Тип МК150-175

· Цена деления 0,01 кл.1

· ГОСТ6507-90

· Диапазон измерений 150-175мм

· Габаритные размеры 293х176х23
	5
	шт

	42. 
	Нутромер индикаторный 
	· Тип НИ 10-18

· Цена деления (0,01) 1кл для измерений внутренних размеров деталей
	5
	шт

	43. 
	Нутромер 
	· НИ-50

· Пределы измерений 18-50мм

· Глубина измерения 150мм (с индикаторной головкой)

· Масса нетто 0,4кг
	5
	шт

	44. 
	Нутромер 
	· НИ-100 

· Пределы измерений 50-100мм

· Глубина измерения 200мм (с индикаторной головкой)

· Масса нетто 0,6кг
	5
	шт

	45. 
	Индикатор рычажно-зубчатый боковой  
	· ИРБ 0-0,8

· Цена деления 0,01

· ГОСТ 5584-75
	5
	шт

	46. 
	Индикатор рычажно-зубчатый торцевой  
	· ИРТ 0-0,8

·  Цена деления 0,01

·  ГОСТ 5584-75
	5
	шт

	47. 
	Индикатор малый стандартного качества 
	· Металлический корпус с мат.

· Хром, измерительный палец и шток нержавеющие и закалены,

· Шкала вращающая для установки на ноль, 

· Предел измерений 0-3мм,

· Цена деления- 0.01

· Вес 0,09кг,

· Заводской сертификат соответствия
	2
	шт

	48. 
	Индикатор часового типа 
	· Диапазон измерений 0-10мм

· Цена деления круговой шкалы 0,01мм кл.1

· ГОСТ 577-68
	2
	шт

	49. 
	Стойка магнитная универсальная 
	· Предназначена для измерительных головок (индикаторов часового типа) с ценой деления 0.01мм и более.

· Закрепляемая на стойке измерительная головка может занимать необходимое положение без перемещения стойки.

· Магнитное основание позволяет устанавливать стойку на наклонных и вертикальных плоскостях без дополнительного крепления.

· Тип МС-29 высота стойки не менее 360

· Диаметр отверстия под измерительную головку 8мм

· Габаритные размеры 100х76х360
	2
	шт

	50. 
	Стойка индикаторная магнитная 350мм
	· Размер базы 50х70х55мм

· Регулировочный винт М10х1,5

· Оснащена мощным постоянным электромагнитом и легко устанавливаются на любой металлической поверхности, для всех случаев обработки, требующих магнитного притяжения до 60кг.

· Основная конструкция и одна сторона находится под напряжением для притягивания плоских поверхностей. 

· V-образный прорез основания облегчает захват деталей с неровными поверхностями. Опора и держатель прибора хромированы.
	2
	шт

	51. 
	Штатив магнитный тип ШМ-IIН (или эквивалент)
	· Предназначен для установки индикаторных головок (индикаторов часового типа ИЧ как с ушком, так и без ушка) с ценой деления 0,01мм

· ГОСТ 10197-70

· В основание штатива встроен постоянный магнит, имеет устройство для точной установки на размер (для микро подачи)

· Высота колонки 250мм

· Вылет измерительной головки 200мм

· Габаритные размеры 283 х 122 х 252мм

· Диаметр отверстия под измерительную головку 8мм
	2
	шт

	52. 
	Штатив магнитный тип ШМ-IIВ (или эквивалент)
	· Предназначен для установки индикаторных головок с ценой деления 0,01мм

· ГОСТ 10197-70,

· В основании прибора закреплена цилиндрическая колонка, по которой движется муфта со стержнем с закрепленной на конце измерительной головкой.

· Штатив имеет устройство для точной установки на размер (для микро подачи).

· Основание штатива имеет форму равностороннего треугольника со стороной 300мм по углам которого расположены три магнитные опоры.

· Магнитное основание позволяет устанавливать штативы на наклонных и вертикальных плоскостях без дополнительного крепления.

· Вылет головки 500мм высота колонки 630мм диаметр отверстия под измерительную головку 8Н8мм усилие отрыва от поверхности с параметром шероховатости Rа=0,25мкм 1000Н (100кг) габаритные размеры 550 х 300 х 630мм
	2
	шт

	53. 
	Набор резьбовых шаблонов М60 
	· ГОСТ 519-77
	10
	шт

	54. 
	Набор резьбовых шаблонов Д55
	· ГОСТ519-77
	10
	шт

	55. 
	Образцы шероховатости    
	· Фрезерование

· Цилиндрическое сталь

· ОШС-ФЦ 0,4…12,5

· Форма образцов плоская
	4
	шт

	56. 
	Образцы шероховатости   
	· Точение

· Сталь

· ОШС-Т 0,4…12,5

· Форма образцов цилиндрическая выпуклая
	4
	шт

	57. 
	Образцы шероховатости  
	· Точение

· Медь

· ОШС-Т 0,4…12,5

· Форма образцов цилиндрическая выпуклая
	2
	шт

	58. 
	Набор щупов 
	· №1 70мм (0,03-0,1)

· В наборе 8шт
	10
	шт

	59. 
	Набор щупов 
	· №2 100мм (0,02-0,5мм)

· В наборе 8шт
	10
	шт

	60. 
	Набор щупов 
	· 100мм №2(0,03-0,5)

· В наборе 16шт
	30
	шт

	61. 
	Набор щупов 
	· 100мм №3(0,05-1,0)

· В наборе 10шт
	30
	шт

	62. 
	Набор щупов 
	· Щ202-2

· Длина 500мм

· В наборе (20шт)
	5
	шт

	63. 
	Набор щупов 
	· Щ203

· Длина 300мм

· В наборе (20шт)
	5
	шт

	64. 
	Набор щупов 
	· Щ205

· Длина 150мм

· В наборе (20шт)
	5
	шт

	65. 
	Набор щупов 
	· Из нержавеющей пруж. Стали

· Длина 300мм (0,05-1,0)

· В наборе 13шт
	4
	шт

	66. 
	Масленка рычажная серии РТ500 
	· Трубка +шланг.

· Оснащается жестким стальным удлинителем.

· Металлический насос с двумя шаровыми клапанами для увеличения объема за один такт.

· Всасывающий клапан в нижней части выполнен без пружины, во избежание его залипания при использовании смолистых масел.
	5
	шт

	67. 
	Шприц с ручным рычагом
	· Ручной рычаг емкость 500см3 смазки или один 400-граммовый картридж (235х53,5мм)

· Объем подачи до 1,5см3, рабочее давление 400бар, максимальное давление до 800бар, прилагаемое усилие от 50 до 330Н при давлении подачи до 400бар.

· (в комплекте  с металлической удлинительной трубкой, с армированным резиновым шлангом и насдкой М10х1)
	5
	шт

	68. 
	Насос для бочек ручной
	· Повышенной прочности перекачивает дизельное топливо, сож,керосин.машинные масла, трансмиссионные масла и др. нефтесодержащие продукты легкой и средней вязкости.

· Чугунный корпус с двумя лопастями, нитрильные резиновые уплотнители, для бочек объемом от 50 до 205 литров поставляется в комплекте с трехсекционным стальным всасывающем патрубком, 2˝ гайкой для крепления в отверстии бочки,

· Рабочая температура -20 град. С до =40град.С высота всасывания не менее 2,5м максимальное давление на вых 0,05 Мпа (0,5атм) подача 25л/мин напор 5м.в.ст размеры 400х200х150

· В упаковке масса 6кг
	2
	шт

	69. 
	Пистолет для монтажной пены

(серии профессионал)
	· Профессиональный с тефлоновым покрытием

· Двухкомпонентная ручка для работы в труднодоступных местах,

· Регулируемый поток пены для точного, быстрого и безопасного заполнения щелей, и пустот
	5
	шт

	70. 
	Пистолет для герметика 
	· Полу корпусной усиленный с зубчатым штоком и ремешком повышенная износоустойчивость,

· Емкость 310мл, материал- инструментальная сталь, алюминий
	5
	шт

	71. 
	Пистолет продувочный сопло 200мм
	· Для удаления загрязнений с различных поверхностей)

· С помощью длинной насадки можно очистить труднодоступные места.
	5
	шт

	72. 
	Циркуль разметочный 
	· Разметочный с дугой 500мм для прямой разметки
	10
	шт

	73. 
	Циркуль разметочный 
	· Разметочный с дугой 250мм для прямой разметки
	5
	шт

	74. 
	Угольник столярный  
	· 250мм нерж. полотно

· Гравированная шкала
	5
	шт

	75. 
	Струбцина слесарная

(Stayer или эквивалент)
	· 200мм

· G – образная

· Снабжена ручкой Т образной формы

· Изготовлена из высокопрочной инструментальной стали
	4
	шт

	76. 
	Ручные тиски 
	· «Струбцина» 10"

· Прорезиненные ручки
	4
	шт

	77. 
	Развертка ручная цилиндрическая ф 4,2
	· ГОСТ 7722-77 
	10
	шт

	78. 
	Развертка ручная цилиндрическая ф 4,8
	· ГОСТ 7722-77 
	10
	шт

	79. 
	Развертка ручная цилиндрическая ф 5,2
	· ГОСТ 7722-77 
	10
	шт

	80. 
	Развертка ручная цилиндрическая ф 6,0
	· ГОСТ 7722-77 
	10
	шт

	81. 
	Развертка ручная цилиндрическая ф 6,3
	· ГОСТ 7722-77 
	10
	шт

	82. 
	Развертка ручная цилиндрическая ф 6,5
	· ГОСТ 7722-77 
	10
	шт

	83. 
	Развертка ручная цилиндрическая ф 7,5
	· ГОСТ 7722-77 
	10
	шт

	84. 
	Развертка ручная цилиндрическая ф 9,5
	· ГОСТ 7722-77 
	10
	шт

	85. 
	Развертка ручная цилиндрическая ф 10,5
	· ГОСТ 7722-77 
	10
	шт

	86. 
	Развертка ручная цилиндрическая ф 11,5
	· ГОСТ 7722-77 
	10
	шт

	87. 
	Развертка ручная цилиндрическая ф12,0
	· ГОСТ 7722-77 
	10
	шт

	88. 
	Развертка ручная цилиндрическая ф 15,0
	· ГОСТ 7722-77 
	10
	шт

	89. 
	Развертка ручная цилиндрическая ф 16,0
	· ГОСТ 7722-77 
	10
	шт

	90. 
	Зубило 160мм х16мм
	· Оцинкованное

· ГОСТ 7211-86
	20
	шт

	91. 
	Зубило 180мм
	· Оцинкованное

· ГОСТ 7211-86
	20
	шт

	92. 
	Зубило 200мм
	· Оцинкованное

· ГОСТ 7211-86
	20
	шт

	93. 
	Зубило 250мм х 25мм
	· Оцинкованное

· ГОСТ 7211-86
	20
	шт

	94. 
	Зубило 
	· Слесарное

· ГОСТ 7211-86

· 100*10мм
	30
	шт

	95. 
	Зубило 
	· Плоское 175мм

· Ширина жала 21мм

· Ударопрочная головная часть
	15
	шт

	96. 
	Кернер
	· ГОСТ 7213-72
	15
	шт

	97. 
	Кернер 100мм
	· ГОСТ 7213-72
	20
	шт

	98. 
	Бородок 100мм
	· ГОСТ 7214-72
	20
	шт

	99. 
	Бородок 125мм
	· ГОСТ 7214-72
	20
	шт

	100. 
	Бородок 160мм
	· ГОСТ 7214-72
	20
	шт

	101. 
	Бородок 200мм
	· ГОСТ 7214-72
	20
	шт

	102. 
	Набор выколоток 6 предметов
	· 2х8х115-8х12,7х180мм 
	10
	шт

	103. 
	Клейма цифровые 
	· ГОСТ 25726-83

·  2мм №2 ( тв..сп. ) с держателем
	10
	шт

	104. 
	Клейма буквенные 
	· Кириллица

· ГОСТ 25726-83 2мм №2 ( тв..сп. )
	10
	шт

	105. 
	Набор клейм буквенных 
	· Кириллица

· тв.сплав №10
	10
	шт

	106. 
	Набор клейм цифровых сталь  
	· Сталь №10
	10
	шт

	107. 
	Клейма штамповочные инструментальная  
	· Легированная сталь

· Многоуровневая закалка проф

· 5мм арабские цифры
	4
	шт

	108. 
	Клейма штамповочные инструментальная  
	· Легированная сталь

· Многоуровневая закалка проф

· 6мм арабские цифры
	4
	шт

	109. 
	Клейма штамповочные инструментальная  
	· Легированная сталь

· Многоуровневая закалка проф

· 8мм арабские цифры
	4
	шт

	110. 
	Клейма штамповочные инструментальная  
	· Легированная сталь

· Многоуровневая закалка проф

· 5мм буквы (кириллица)
	4
	шт

	111. 
	Клейма штамповочные инструментальная  
	· Легированная сталь

· Многоуровневая закалка проф

· 6мм буквы (кириллица)
	4
	шт

	112. 
	Клейма штамповочные инструментальная  
	· Легированная сталь

· Многоуровневая закалка проф

· 8мм буквы (кириллица)
	4
	шт

	113. 
	Рулетка 
	· 3м х19мм

· Корпус обрезиненный
	20
	шт

	114. 
	Рулетка 
	· 5м х16мм

· Корпус обрезиненный
	20
	шт

	115. 
	Рулетка 
	· Корпус обрезиненный

· 10м рулетка
	20
	шт

	116. 
	Рулетка  
	· С лотом для измерения уровня нефтепродуктов или подтоварной воды,

· Углеродистая сталь с антикоррозионным покрытием

· ГОСТ 7502 -98,

· 10м 

· Цена деления -1мм, допустимая погрешность ±2,2мм,

· Вес лота 0,45кг, класс точности 3(II) по ГОСТ 7502
	4
	шт

	117. 
	Рулетка  
	· С лотом для измерения уровня нефтепродуктов или подтоварной воды,

· Углеродистая сталь с антикоррозионным покрытием

· ГОСТ 7502 -98,

·  20м

· Цена деления -1мм, допустимая погрешность ±4,2мм, вес лота 0,45кг, класс точности 3(II) по ГОСТ 7502
	4
	шт

	118. 
	Рулетка  
	· С лотом для измерения уровня нефтепродуктов или подтоварной воды

· Углеродистая сталь с антикоррозионным покрытием

· ГОСТ 7502 -98

· 30м

· Цена деления -1мм, допустимая погрешность ±6,2мм, вес лота 0,75кг, класс точности 3(II) по ГОСТ 7502
	4
	шт

	119. 
	Метр складной 
	· Металлический

· 1м
	2
	шт

	120. 
	Линейка измерительная 
	· Металлическая 150мм

· ГОСТ 427-75 
	5
	шт

	121. 
	Линейка измерительная 
	· Металлическая 300мм

· ГОСТ 427-75 
	5
	шт

	122. 
	Линейка измерительная 
	· Металлическая 500мм

· ГОСТ 427-75 
	5
	шт

	123. 
	Линейка измерительная 
	· Металлическая 1000мм

· ГОСТ 427-75 
	5
	шт

	124. 
	Линейка нержавеющая двухсторонняя 
	· Гравированная

· Шкала 0,2м
	5
	шт

	125. 
	Сумка для инструмента 
	· 18 карманов 16˝
	10
	шт

	126. 
	Пояс для инструмента строительный 
	· Кожаный

· 11 карманов
	15
	шт

	127. 
	Ящик для инструментов 
	· Металлический

· Габариты 585х355х290мм

· 2фиксатора

· Материал фиксатора металл
	3
	шт

	128. 
	Ящик для хранения и переноски инструментов  
	· 49смх23смх26см морозостойкий пластик с металлическими замками.

· На крышке ящика располагаются отделения для хранения мелких деталей органайзера
	3
	шт

	129. 
	Ящик для инструментов 
	· Мороза-жароустойчивый пластик.

· Внешние карманы для метизов,

· Внутренняя дополнительная полка для инструментов

· Габаритные размеры 51см х 22см х 26см
	3
	шт

	130. 
	Ящик для инструментов   
	· 16" (40х21х25см),

· Прочный пластик черного цвета,

· Два прозрачных внешних кармана (органайзера) для хранения крепежа,

· Складывающаяся ручка

· Замок-защелка красного цвета
	3
	шт

	131. 
	Отвертка РН№0 х 75мм
	· Крестообразный шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	132. 
	Отвертка РН№0 х 100мм
	· Крестообразный шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	133. 
	Отвертка РН№1 х 100мм
	· Крестообразный шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	134. 
	Отвертка РН№1 х150мм
	· Крестообразный шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	135. 
	Отвертка РН№1 х200мм
	· Крестообразный шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	136. 
	Отвертка РН№2 х 100мм
	· Крестообразный шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	137. 
	Отвертка РН№2 х 150мм
	· Крестообразный шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	138. 
	Отвертка РН№2 х200мм
	· Крестообразный шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	139. 
	Отвертка РН№3 х150мм
	· Крестообразный шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	140. 
	Отвертка РН№3 х 200мм 
	· Крестообразный шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка

· С усилителем  
	20
	шт

	141. 
	Отвертка прямой шлиц   проф. двухкомп.рукоятка 2,5х63мм
	· Прямой шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	142. 
	Отвертка 3,0х75мм
	· Прямой шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	143. 
	Отвертка 3,0х100мм
	· Прямой шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	144. 
	Отвертка 4 х100мм
	· Прямой шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	145. 
	Отвертка 5,5х100мм
	· Прямой шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	146. 
	Отвертка 5,5х150мм
	· Прямой шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	147. 
	Отвертка 6,5х100мм
	· Прямой шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	148. 
	Отвертка 6,5х150мм
	· Прямой шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	149. 
	Отвертка 8,0х150мм
	· Прямой шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	150. 
	Отвертка 8 х175мм
	· Прямой шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	151. 
	Отвертка 8 х200мм
	· Прямой шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка 

· С усилителем 
	20
	шт

	152. 
	Отвертка 5,5 х 1,0 х 125
	· Прямой шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	153. 
	Отвертка 6,0 х 150
	· Прямой шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	154. 
	Отвертка 6,5 х 1,2 х 125
	· Прямой шлиц

· Профессиональная

· Эргономичная двухкомпонентная рукоятка  
	20
	шт

	155. 
	Отвертка ударная шлицевая 200мм
	· Ударная

· Шлицевая 200мм
	10
	шт

	156. 
	Отвертка ударная шлицевая 300мм
	· Ударная

· Шлицевая 300мм
	10
	шт

	157. 
	Отвертка BIT-LOCK (или эквивалент)
	· В наборе: 9 торцевых головок (5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм); 10 бит

· Сменные насадки изготовлены из хром-ванадиевой стали

· Рычажный механизм рукоятки отвертки "Bit-Lock" трансформируется в "Г - образную" форму и фиксируется в прямом положении

· В корпусе рукоятки имеется отделение для хранения мелких предметов.
	5
	шт

	158. 
	Отвертка плоская с накл. щечками 160х1,0
	· Плоская

· С накл. щечками 160х1,0
	10
	шт

	159. 
	Отвертка плоская с накл. щечками 280х2,0
	· Плоская

· С накл. щечками 280х2,0
	10
	шт

	160. 
	Отвертка набор STAYER PROFI "Max Grip", 25 предметов (или эквивалент)


	· Отвертка с гибким стержнем и магнитным держателем

· Насадки из высококачественной хромованадиевой стали

· Эргономичные двухкомпонентные противоскользящие ударопрочные рукоятки с упором для большого пальца и отверстием для подвески

· В набор входят 25 предметов:

· • 14 бит:

· SL – № 5.5; 6.5; 7

· PH – № 1; 2; 3

· PZ – № 1; 2

· TORX – № 15; 20

· HEX – № 3; 4; 5

· SQUARE – S4

· • 10 торцовых головок

· 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16" (дюймовые)

· 6 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм (метрические)

· • Рукоятка с гибким стержнем и магнитным держателем бит

	3
	шт

	161. 
	Набор отверток для точных работ STAYER (или эквивалент) 
	· 6 цельнометаллических отверток в наборе: SL 1 мм, SL 1.2 мм, SL 1.8 мм, SL 2.4 мм, SL 3 мм, SL 3.5 мм

· Свободно вращающиеся затыльники ручек

· Рукоятки имеют накатку для предотвращения проскальзывания.
	10
	шт

	162. 
	Круглогубцы 
	· 110мм загнутые мини

· С покрытием

· С изолированной рукояткой
	10
	шт

	163. 
	Круглогубцы 
	· 135мм

· С покрытием

· С изолированной рукояткой
	10
	шт

	164. 
	Круглогубцы 
	· 160мм 

· С покрытием

· С изолированной рукояткой
	5
	шт

	165. 
	Круглогубцы 
	· 180мм 

· С покрытием

· С изолированной рукояткой
	10
	шт

	166. 
	Круглогубцы 
	· 200мм 

· С покрытием

· С изолированной рукояткой
	10
	шт

	167. 
	Длинногубцы 
	· 140мм 

· С покрытием

· С изолированной рукояткой
	10
	шт

	168. 
	Длинногубцы 
	· 160мм 

· С покрытием

· С изолированной рукояткой
	10
	шт

	169. 
	Длинногубцы 
	· 180мм 

· С покрытием

· С изолированной рукояткой
	10
	шт

	170. 
	Длинногубцы 
	· 200мм 

· С покрытием

· С изолированной рукояткой
	10
	шт

	171. 
	Бокорезы 
	· С изолированной рукояткой 110мм
	10
	шт

	172. 
	Бокорезы 
	· С изолированной рукояткой 120мм
	10
	шт

	173. 
	Бокорезы 
	· С изолированной рукояткой 140мм
	10
	шт

	174. 
	Бокорезы 
	· С изолированной ручкой 160мм
	10
	шт

	175. 
	Бокорезы 
	· С изолированной ручкой 200мм
	10
	шт

	176. 
	Бокорезы 
	· 125мм

· Предназначены для электроники для тонких работ в электронике и точной механике

· Режущие кромки без фаски для чистого гладкого резания

· Шарнир с заклепкой из легированной стали, с раскрывающей пружиной и ограничителем раскрытия

· Ручки с двухцветными многокомпонентными чехлами красно-синего цвета
	3
	шт

	177. 
	Кусачки 
	· 160мм торцевые

· С изолированной ручкой
	10
	шт

	178. 
	Тонкогубцы   
	· 160мм

· С изолированной ручкой 1000в
	5
	шт

	179. 
	Тонкогубцы   
	· 170мм

· С изолированной ручкой 1000в
	5
	шт

	180. 
	Утконосы 
	· 160мм
	10
	шт

	181. 
	Плоскогубцы 
	· 110мм
	10
	шт

	182. 
	Плоскогубцы 
	· Комбинированные

· Высоковольтные до 1000В

· Д/эл ручка 160мм
	10
	шт

	183. 
	Плоскогубцы 
	· Комбинированные

· Высоковольтные до 1000В

· Д/эл ручка 180мм
	10
	шт

	184. 
	Пассатижи 
	· 125мм мини

· С покрытием

· С изолированной ручкой

· С механизмом само разжима.
	10
	шт

	185. 
	Пассатижи 
	· 160мм

· С покрытием

· С изолированной ручкой
	10
	шт

	186. 
	Пассатижи 
	· 180мм

· С покрытием

· С изолированной ручкой
	10
	шт

	187. 
	Пассатижи 
	· 200мм

· С покрытием

· С изолированной ручкой
	10
	шт

	188. 
	Пассатижи 
	· 180мм

· Универсальные электроизоляционные (до 1000в) с эргономичными рукоятками

· Возвратная пружина для раскрывания рукояток
	7
	шт

	189. 
	Пассатижи 
	· 1000В 200мм

· Специальные рукоятки из двухслойного пластизоля
	10
	шт

	190. 
	Тонкогубцы 
	· 160мм (до 1000В)

· Д/эл ручка
	10
	шт

	191. 
	Тонкогубцы 
	· 200мм (до 1000В)

· Д/эл ручка
	10
	шт

	192. 
	Бокорезы 
	· 160мм (до 1000В)

· Д/эл ручка
	10
	шт

	193. 
	Кусачки торцевые 
	· 200мм (до 1000в)
	10
	шт

	194. 
	Съемник стопорных колец Stayer 2280 (или эквивалент) 
	· Инструмент имеет пластиковые ручки

· Сменные насадки (4шт) изготовлены из углеродистой стали, имеют закаленные наконечники и предназначены для работ под углами 1800, 900, 450
· Диаметр колец: 10-50мм
	10
	шт

	195. 
	Съемник стопорных колец 
	· 150мм на разжатие
· Изогнутый
	10
	шт

	196. 
	Съемник стопорных колец 
	· 150мм на сжатие

· Изогнутый
	10
	шт

	197. 
	Съемник стопорных колец    KRAFTOOL, для внешних и внутренних, 12 в 1 (или эквивалент)
	· Сменные блоки изготовлены из высококачественной стали, легированной хромом и молибденом

· Наконечники сменных блоков имеют дополнительную закалку током высокой частоты и обладают высокой износостойкостью

· 
	5
	шт

	198. 
	Клещи 
	· 180мм

· Переставные
	10
	шт

	199. 
	Клещи 
	· 250мм

· Переставные
	10
	шт

	200. 
	Клещи 
	· Переставные 1000В

· L=250мм, тип D4

· Прорезиненные ручки

· Материал- хром ванадиевая сталь,черное полированное покрытие
	5
	шт

	201. 
	Клещи 
	· Универсальные с гвоздодером 200мм
	10
	шт

	202. 
	Клещи
	· Зажим с фиксацией и кусачками для проволоки

· Размер 110-160мм

· Длина 250мм

· Диапазон раскрыва 0-55мм вес 515г
	7
	шт

	203. 
	Клещи 
	· Обжимные для неизолированных кабельных наконечников

· Двойной обжим, автоматическая регулировка обжатия

· Наличие принудительной блокировки

· Диапазон 0,5-6мм, 3 ступени, длина 215мм
	3
	шт

	204. 
	Клещи 
	· Длина 220мм

· Обжимные для обжима изолированных и неизолированных клемм сечение 0,5-6мм

· Для снятия изоляции, для резки проводов, длина 220мм
	3
	шт

	205. 
	Клещи 
	· Для опресовки наконечников-гильз 6,10,16мм

· Обжимные для опрессовки основных видов и типоразмеров изолированных наконечников, и гильз

· Промаркированы значением сечения используемого наконечника или разъема

· Изготовлены из 3мм закаленной стали

· Имеют храповой механизм, с приспособлением для разблокировки из любого положения
	3
	шт

	206. 
	Клещи 
	· Обжимные гидравлические для обжатия кабельных наконечников сечением 10-240мм

· Вращающаяся головка на 180 град

· Автоматическое разъединение при максимальном обжимном усилии (в комплекте с шестигранными губками для клещей от 10 до 240мм)
	1
	шт

	207. 
	Ножницы 
	· 220мм

· Портняжные цельнометаллические
	10
	шт

	208. 
	Ножницы 
	· 165мм

· Хозяйственные с двухкомпонентными ручками
	10
	шт

	209. 
	Ножницы 
	· 190мм 

· Хозяйственные с двухкомпонентными ручками
	10
	шт

	210. 
	Ножницы 
	· 240мм

· Хозяйственные усиленные

· С пластиковыми ручками
	10
	шт

	211. 
	Ножницы 
	· 250-260мм правые

· По металлу рычажные

· С покрытием

· Двухкомпонентная ручка
	10
	шт

	212. 
	Ножницы 
	· 320мм

· По металлу

· Цельнокованые прямые
	5
	шт

	213. 
	Нож 
	· Для снятия изоляции 1000В

· Двухкомпонентная обрезиненная ручка

· Твердость лезвия HRC 51-53

· (испытанный на 1000В) сертификат
	10
	шт

	214. 
	Нож 
	· Строительный в ножнах

· Нержавеющая сталь 100мм

· Прорезиненная ручка
	10
	шт

	215. 
	Нож 
	· Технический 25мм

· Усиленный кассета 3 лезвия

· Авто замена лезвия

· Корпус из пластика

· Лезвия из стали
	5
	шт

	216. 
	Ножницы 
	· Кабельные (кабелерез) 600мм

· Кабель до ф14мм
	5
	шт

	217. 
	Степлер 
	· Металлический 140

· Механический 6-14мм  
	5
	шт

	218. 
	Скобы к степлеру 
	· К степлеру 140, 6-14мм
	5 
	шт

	219. 
	Кабелерез 
	· Для цветных металлов  

· Для кабеля до 18мм
	2
	шт

	220. 
	Кабелерез 
	· Для цветных металлов  

· Для кабеля до 25мм
	2
	шт

	221. 
	Заклепочник 
	· Для заклепок 2,4 – 4,8 стальных,алюминиевых

· Нерж.сталь.,литой корпус,усиленный

· Поворотный (0-360 град)
	5
	шт

	222. 
	Паяльник ЭПСН (или эквивалент)
	· 24в х 65вт

· Длина 220

· Диаметр жала 4

· Пластиковая ручка
	10
	шт

	223. 
	Паяльник 
	· 24в х 75вт
	10
	шт

	224. 
	Паяльник 
	· 24в х 100вт
	10
	шт

	225. 
	Паяльник ЭПСН (или эквивалент)
	· 220в х 40вт

· Длина 310

· Диаметр жала 6

· Деревянная ручка или пластиковая ручка
	10
	шт

	226. 
	Паяльник ЭПСН (или эквивалент)
	· 220в х 65вт

· Длина 320

· Диаметр жала 8

· Деревянная ручка или пластиковая ручка
	10
	шт

	227. 
	Паяльник ЭПСН (или эквивалент) 
	· 220в х 80вт

· Длина 320

· Диаметр жала 8

· Деревянная ручка или пластиковая ручка
	10
	шт

	228. 
	Паяльник ЭПСН (или эквивалент) 
	· 220в х 100вт

· Длина 240

· Диаметр жала 8

· Деревянная или пластиковая ручка
	10
	шт

	229. 
	Паяльник 
	· Сетевой мощность 80вт 220в

· 220в время нагревания 180 секунд

· Температура жала 480 град. Цельсия

· Температура пайки не регулируется

· Вес 414грамм
	5
	шт

	230. 
	Паяльник
	· Антистатический

· 220в перем.ток, мощность-60Вт

· Рабочая температура 500 град цельсия

· Керамический нагреватель, длина 250мм

· Вес 150г

· С комплектующими сменными наконечниками с защитным покрытием (7шт)
	2
	шт

	231. 
	Бур 
	· К перфоратору SDS+ ф6 h160
	8
	шт

	232. 
	Бур 
	· К перфоратору SDS+ ф8 h260
	4
	шт

	233. 
	Бур 
	· К перфоратору SDS+ ф10 h260
	4
	шт

	234. 
	Бур 
	· К перфоратору SDS+ ф12 h260
	4
	шт

	235. 
	Бур 
	· К перфоратору SDS+ ф16 h600
	2
	шт

	236. 
	Ключ газовый №1 (FIT) (или эквивалент)
	· Материал: хром-ванадиевая сталь

· Длина ключа: 33 см

· Максимальное ширина захвата: 4 см

· Угол наклона: 45°С

· Размеры упаковки: 33 см х 6 см х 2 см
	10
	шт

	237. 
	Ключ газовый №2 (FIT) (или эквивалент)
	· Материал: хром-ванадиевая сталь

· Длина ключа: 32 см

· Максимальное ширина захвата: 4 см

· Угол наклона: 90°С

· Размеры упаковки: 32 см х 6 см х 2 см
	4
	шт

	238. 
	Ключ газовый №3 (FIT) (или эквивалент)
	· Материал: сталь

· Длина ключа: 56 см

· Максимальное ширина захвата: 7,5 см

· Угол наклона: 90°

· Размеры упаковки: 56 см 9 см х 3 см
	2
	шт

	239. 
	Лестница-стремянка 
	· 1,5м

· Алюминиевая
	2
	шт

	240. 
	Лестница 
	· Выдвижная

· 2 секции
	1
	шт

	241. 
	Лестница 
	· Выдвижная

· 3 секции
	1
	шт

	242. 
	Шаблоны 
	· Для проверки угла заточки резьбовых резцов
	10
	шт

	243. 
	Полотно 
	· Ножовочное

· L-300мм
	100
	шт

	244. 
	Круг шлифовальный 
	· На керамической связке

· 400х127х40мм 63С60К
	18
	шт

	245. 
	Круг шлифовальный 
	· На керамической связке

· 400х127х40мм 25А40К
	18
	шт

	246. 
	Круг шлифовальный 
	· На керамической связке

· 400х127х40мм 25А40Р
	12
	шт

	247. 
	Круг отрезной 
	· Д14А 125х1х22
	50
	шт

	248. 
	Круг отрезной 
	· Д14А 125х1,2х22
	50
	шт

	249. 
	Круг отрезной 
	· По металлу 150х1,6х22
	35
	шт

	250. 
	Круг отрезной 
	· По металлу 180х1,6х22
	40
	шт

	251. 
	Круг отрезной 
	· Абразивный по металлу

· 230х2х22,5мм
	100
	шт

	252. 
	Круг обрезной 
	· 230х1,6х22,22мм
	35
	шт

	253. 
	Круг гибкий шлифовальный 
	· На вулканитовой связке

· 250х20х32 Тип1

· Шлифовальный материал 25А

· Зернистость 20Н-30Н

· Твердость ГМ или ГС
	3
	шт

	254. 
	Круг отрезной 


	· По нержавеющей стали

· 125х1,6х22,5
	500
	шт

	255. 
	Круг отрезной 


	· По нержавеющей стали

· 150х1,6х22,5
	500
	шт

	256. 
	Углошлифовальная машина УШМ-125, 1400вт   BOSH (или эквивалент)
	· Технические характеристики:

· Номинальная потребляемая мощность: 1.400 Вт

· Число оборотов холостого хода: 11.000 мин-1

· Выходная мощность: 820 Вт

· Резьба шлифовального шпинделя: M 14

· Диам, круга: 125 мм

· Диам, резинового тарельчатого шлифкруга: 125 мм

· Диам, круглой щетки: 75 мм

· Длина: 298 мм

· Высота: 106 мм

· Вес: 2,2 кг

· Функции:

· Ограничение пускового тока

· Двигатель "Чемпион"

· Система Constant-Electronic

· Непосредственное охлаждение

· Система KickBack Stop

· Плавный пуск

· Фиксация выключателя

· Защита от перегрузок

· Устойчивый к проворачиванию защитный кожух

· Защита от непреднамеренного пуска

· Комплект поставки:

· Защитный кожух

· Дополнительная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control

· Опорный фланец

· Зажимная гайка

· Ключ под два отверстия 
	6
	шт

	257. 
	Углошлифовальная машина УШМ-150, 1500 – 1900вт BOSH (или эквивалент)
	· Технические характеристики:

· Номинальная потребляемая мощность 1500 Вт

· Число оборотов на холостом ходу 9300 об/мин

· Выходная мощность 860 Вт

· Резьба шлифовального шпинделя М 14

· Диаметр круга 150 мм

· Диаметр резинового тарельчатого круга 125 мм

· Диаметр круглой щётки 70 мм

· Вес 1,9кг

· Комплект поставки:

· Дополнительная рукоятка с системой Vibration-Control

· Опорный фланец

· Защитный кожух

· Зажимная гайка

· Ключ под два отверстия
	6
	шт

	258. 
	Углошлифовальная машина Hitachi 1300Вт 125мм (или эквивалент)
	· Технические характеристики:

· Диаметр шлифовального диска 125 мм

· Мощность   1300 Вт

· Число оборотов на холостом ходу   11000 об/мин

· Приводной шпиндель М14

· Вес 1,9 кг

· Комплект поставки:

· 1 ключ

· 1 дополнительная рукоятка

· 1 шлифовальный диск
	1
	шт

	259. 
	Ключ динамометрический до 50кг/м (500н/м)
	· Диапазон измерений, Н/м - 100-500

· Цена деления, Н/м – 20

· Предел допускаемой относительной погрешности %, не более +/- 4

· Размер присоединительного квадрата, мм – 20

· Масса 0,3 кг

· Габаритные размеры 90*90*60
	1
	шт

	260. 
	Профнабор 108 предметов
	· Головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6-14 мм

· Головки торцевые длинные 1/4": 6-13 мм

· Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/4"

· Удлинители 50 и 100 мм 1/4"

· Шарнир карданный 1/4"

· Отвертки шестигранные Г-образные: 1.27, 1.5, 2, 2.5 мм

· Рукоятка отверточная 1/4"

· Вороток Т-образный 1/4"

· Головки торцевые с отверточной вставкой 1/4":

.1. Шестигранные: 3, 4, 5, 6 мм

.2. Шлицевые: 4, 5.5, 6.5 мм

.3. Крестовые: 1, 2

.4. TORX: Т8, Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30

.5. Крестовые: 1, 2

· Головки торцевые Е-профиль (внешний TORX) 1/4": Е4, Е5, Е6, Е7, Е8

· Головки торцевые 1/2": 10-22, 24, 27, 30, 32 мм

· Головки торцевые длинные 1/2": 14, 15, 17, 19, 22 мм

· Головки торцевые Е-профиль (внешний TORX) 1/2": Е 10, Е11, Е12, Е14, Е16, Е18, Е20, Е22

· Ключ трещоточный с быстрым сбросом 1/2"

· Удлинитель 125 мм 1/2"

· Вороток Т-образный 1/2"

· Головки свечные 16 и 21 мм 1/2"

· Шарнир карданный 1/2"

· Держатель для бит 1/2"

· Биты 5/16:

.1. Шестигранные: 8, 10, 12, 14 мм

.2. Шлицевые: 8, 10, 12 мм

.3. Крестовые: 3, 4

.4. TORX: Т40, Т45, Т50, Т55, Т60
	1
	шт

	261. 
	Головка индикаторная часового типа:


	· Цена деления 0,01мм

· Предел измерения 10мм

· Класс точности 0
	4
	шт

	262. 
	Тиски 
	· 100мм

· Слесарные

· Поворотные
	1
	шт

	263. 
	Тиски слесарные ТСС-150 (или эквивалент)
	· 150мм

· Поворотные

· Стальные

· С наковальней
	6
	шт

	264. 
	Тиски 
	· 60мм

· Поворотные

· Стальные

· С наковальней
	1
	шт

	265. 
	Тиски 
	· Станочные

· Ширина лапок 125мм
	4
	шт

	266. 
	Тиски 
	· Слесарные

· Поворотные 

· Ширина 150-160мм стальные
	5
	шт

	267. 
	Полотно машинное 
	· 500х40х2мм
	60
	шт

	268. 
	Аккумулятор 
	· К шуруповерту Hitachi DS12 (или эквивалент)

· 12в

· 1,4Ач
	2
	шт

	269. 
	Аккумуляторный шуруповерт makita 6280 (или эквивалент)
	· Напряжение аккум |В|14.4

· Емкость аккумулятора |А/ч|1.3

· Жестк.вращ момент |Нм|36

· Мягк, вращ, момент |Нм|20

· Мах крут.момент |Нм|36

· Диам.сверл. (Дерево) |мм|25

· Диам.сверл. (Сталь) |мм|10

· Кол-во регулир.вращ.момнт.16

· Кол-во скоростей 2

· Время заряда батареи |ч|0.5

· Размер патрона |мм|0.8-10

· Вес без упаковки |кг|1.5
	1
	шт

	270. 
	Дрель с быстрозажимным патроном Hitachi d10vc2 460Вт (или эквивалент)
	· Исполнение прямое

· Мощность 460 Вт

· Скорости 1

· Обороты в минуту, макс. 2300

· Диаметр патрона 10 мм

· Тип патрона БЗП

· Тип дрели стандартная

· Макс. диаметр сверления (дерево) 25 мм

· Макс. диаметр сверления (металл) 10 мм

· Вес брутто 1.7 кг

· Вес нетто 1.3 кг

· Гарантия 12 мес.
	1
	шт

	271. 
	Гайковерт BOSH GDS 18v-Li (180 н/м) (или эквивалент)
	· Аккумулятор 18 В

· Емкость аккумулятора 3 Ач

· Тип аккумулятора LiION

· Питание от аккумулятора: да

· Обороты в минуту, макс. 0-1900

· Число ударов в минуту 0-2100

· Диаметр патрона 12.7 мм

· Тип патрона внешний четырехгранник

· Макс. крутящий момент 650 Нм

· Производительность M12-M20

· Размер крепежа M12-M20

· Вес брутто 7 кг

· Вес нетто 3 кг

· Гарантия 12 мес.

· Наличие удара: да

· Поставляется в кейсе

· Электронная регулировка числа оборотов: да
	1
	шт

	272. 
	Лобзик Hitachi CJ110MV 720Вт (или эквивалент)
	· Мощность 720 Вт

· Обороты в минуту, макс. 850-3000

· Маятниковый ход (есть/нет): да

· Маятниковый ход 4 положений

· Ход пилки 26 мм

· Макс. толщина материала (дерево) 110 мм

· Макс. толщина материала (металл) 10 мм

· Форма ручки скобовидная

· Вес брутто 4 кг

· Вес нетто 2.2 кг
	1
	шт

	273. 
	Плашка 
	· м6х1 осн
	3
	шт

	274. 
	Плашка 
	· м8
	3
	шт

	275. 
	Плашка 
	· м10
	3
	шт

	276. 
	Плашка 
	· м10х1
	3
	шт

	277. 
	Плашка 
	· м12х1,25
	3
	шт

	278. 
	Плашка 
	· м14х1,25
	3
	шт

	279. 
	Плашка 
	· м14х1,5
	3
	шт

	280. 
	Плашка 
	· м16х1,25
	3
	шт

	281. 
	Плашка 
	· м16х1,5
	3
	шт

	282. 
	Плашка 
	· 1/2
	3
	шт

	283. 
	Плашка 
	· 3/4 дюйма
	3
	шт

	284. 
	Плашка 
	· 5/8 дюйма
	3
	шт

	285. 
	Плашка 
	· м20х2,5
	3
	шт

	286. 
	Набор метчиков и плашек 
	· (М-3-12)
	1
	шт

	287. 
	Фен технический HAMMER FNT 2000Вт 50/630С (или эквивалент)
	· Вес брутто1.75 кг

· Вес нетто 1.75 кг

· Мощность 2000 Вт

· Температура 50-630 C

· Гарантия 36 мес.

· LCD дисплей

· Насадки

· Тепл.защ
	2
	шт

	288. 
	Микрометр гладкий 
	· МК -1000кл. 1

· Диапазон измерений 900-1000мм, погрешность +/- 0,015мм
	1
	шт

	289. 
	Микрометр гладкий 
	· МК -1200кл. 1

· Диапазон измерений 1000-1200мм, погрешность +/- 0,015мм
	1
	шт

	290. 
	Вольтметр-частотомер сети переменного тока 
	· 220 в 50Гц

· Типа ЩП72П (или эквивалент)

· Класс точности 0,2
	2
	шт

	291. 
	Резец отрезной 
	· ВК8, 25*16мм
	100
	шт

	292. 
	Резец отрезной 
	· Т5К10, 25*16мм
	50
	шт

	293. 
	Резец отрезной 
	· Т15К6, 25*16мм
	50
	шт

	294. 
	Резец резьбовой 
	· Для наружных ВК8, 25*16мм
	50
	шт

	295. 
	Резец резьбовой 
	· Для наружных Т5К10, 25*16мм
	50
	шт

	296. 
	Резец резьбовой 
	· Для наружных Т15К6, 25*16мм
	50
	шт

	297. 
	Резец проходной 
	· Упорный ВК8, 25*16мм
	50
	шт

	298. 
	Резец проходной 
	· Упорный Т15К6, 25*16мм
	50
	шт

	299. 
	Резец проходной 
	· Упорный отогнутый ВК8, 25*16мм
	100
	шт

	300. 
	Резец проходной 
	· Упорный отогнутый Т15К6, 25*16мм
	50
	шт

	301. 
	Резец проходной 
	· Упорный отогнутый ВК8, 32*20мм
	30
	шт

	302. 
	Резец расточной 
	· Для сквозных отверстий ВК8, 20*20мм
	30
	шт

	303. 
	Резец резьбовой 
	· Для внутренних ВК8, 25*25мм
	30
	шт

	304. 
	Резец резьбовой 
	· Для внутренних ВК8, 20*20мм
	30
	шт

	305. 
	Резец проходной 
	· Упорный прямой ВК8, 25*16мм
	30
	шт

	306. 
	Резец проходной 
	· Упорный прямой Т15К6, 25*16мм
	30
	шт

	307. 
	Резец расточной 
	· Для глухих отверстий Т5К10, 20*20мм
	30
	шт

	308. 
	Резец проходной 
	· Отогнутый Т15К6, 20*25мм
	30
	шт

	309. 
	Резец проходной 
	· Отогнутый Т15К6, 25*16мм
	30
	шт

	310. 
	Резец проходной 
	· Упорный Т15К6, 25*16мм (левый)
	20
	шт

	311. 
	Резец проходной 
	· Упорный ВК8, 25*16мм (левый)
	20
	шт

	312. 
	Плашка круглая 
	· По металлу М 12*1,0
	10
	шт

	313. 
	Плашка круглая 
	· По металлу М 14*1,25
	10
	шт

	314. 
	Плашка круглая 
	· По металлу М 20*1,5
	10
	шт

	315. 
	Плашка круглая 
	· По металлу М 22*1,5
	10
	шт

	316. 
	Плашка круглая 
	· По металлу М 24*1,5
	10
	шт

	317. 
	Плашка круглая 
	· По металлу М 27*1,5
	10
	шт

	318. 
	Плашка круглая 
	· По металлу М 30*1,5
	10
	шт

	319. 
	Плашка круглая 
	· По металлу М 36*2,0
	10
	шт

	320. 
	Метчик 
	· По металлу М 4*0,7
	10
	шт

	321. 
	Метчик 
	· По металлу М 6*1,0
	20
	Компл.

	322. 
	Метчик 
	· По металлу М 8*1,25
	10
	Компл.

	323. 
	Метчик по металлу 
	· М 10*1,5
	10
	Компл.

	324. 
	Метчик по металлу 
	· М 12*0,75
	10
	Компл.

	325. 
	Метчик по металлу 
	· М 12*1,75
	10
	Компл.

	326. 
	Метчик по металлу 
	· М 14*1,0
	10
	Компл.

	327. 
	Метчик по металлу 
	· М 14*1,25
	 10
	Компл.

	328. 
	Метчик по металлу 
	· М 14*2,0
	10
	Компл.

	329. 
	Метчик по металлу 
	· М 16*2,0
	10
	Компл.

	330. 
	Метчик по металлу 
	· М 18*1,5
	10
	Компл.

	331. 
	Метчик по металлу 
	· М 18*2,5
	10
	Компл.

	332. 
	Метчик по металлу 
	· М 22*1,5
	10
	Компл.

	333. 
	Метчик по металлу 
	· М 24*3,0
	10
	Компл.

	334. 
	Метчик по металлу 
	· М 30*3,5
	5
	Компл.

	335. 
	Полотна сабельной пилы BOSCH S922BF 2608656037 (или эквивалент)
	· В наборе 2 полотна

· Предназначены для резки металла

· Полотна имеют разведённые фрезерованные зубья

· Изготовлены из биметаллического материала (BIM)
	15
	Компл.

	336. 
	Угловая шлифмашина Bosch GWS 22-230 LVI Professional (230 мм) (или эквивалент)
	· Диаметр круга: 230мм

· Вес без кабеля (стандарт epta): 5,4кг

· Основная рукоятка: основная

· Потребляемая мощность: 2.200 Вт

· Резьба шлифовального шпинделя: M 14

· Число оборотов холостого хода: 6500 об/мин

· Мощный двигатель «Чемпион» на 2200 Вт и стержневая рукоятка

· Оптимальное удобство в обращении благодаря малому весу

· Основная и дополнительная рукоятки с системой контроля вибрации Vibration Control, уменьшающей вибрацию до 50 % для неутомительной работы (EN 60745)

· Система KickBack Stop распознаёт блокировку диска и немедленно отключает инструмент

· Защита от непреднамеренного включения предотвращает самопроизвольный запуск инструмента после прерывания подачи тока

· Ограничение пускового тока и плавный пуск инструмента

· Устойчивый к проворачиванию и быстропереставляемый защитный кожух — обеспечивает надёжную защиту от осколков шлифкруга в случае его поломки

· Рукоятка с мягкой накладкой для удобства работы с инструментом

· Бронированная обмотка якоря защищает электродвигатель от острых частиц пыли, образующихся при шлифовании, и обеспечивает высокую износостойкость

· Ограничение пускового тока

· Двигатель "Чемпион"

· Система KickBack Stop

· Плавный пуск

· Устойчивый к проворачиванию защитный кожух

· Основная рукоятка с системой контроля вибрации Vibration Control

· Защита от непреднамеренного пуска
	1
	Шт

	337. 
	Уровень лазерный BOSCH PCL 20 SET + ШТАТИВ (или эквивалент)


	· Дальность 10 м

· Погрешность 0.5 мм/м

· Проецирование лучей линейное

· Количество лучей 2

· Выравнивание автоматическое

· Угол самовыравнивания ± 4 °

· Время измерения 4 с

· Класс лазера 2

· Длина волны 635 нм

· Источники питания 4 x 1,5 В LR6 (AA)

· Резьба под штатив 1/4''

· Вес брутто 3.2 кг

· Вес нетто 0.6 кг

· Гарантия 12 мес.
	1
	шт

	338. 
	Труборез EXPERT 42 мм KRAFTOOL 23381-42_z01 (или эквивалент)


	· Вес: 0.36 кг

· Материал резцов: быстрорежущая сталь

· Материал корпуса: алюминий

· Max. диаметр трубы: 42мм
	4
	шт  

	339. 
	Ручной храповой трубогиб Модель 326

Ridgid (или эквивалент)
	· Трубогиб с храповым механизмом 326
с комплектом башмаков 10, 12, 14, 15, 16, 18, 22 мм

· Вес: 3,85кг

· Подходит для гибки труб из отожженой меди с покрытием и без него

· Предназначен для гибки труб диаметром 10 - 22 мм

· Сгибает на любой угол до 90°

· Легкое и плавное действие храпового механизма

· Уникальное скользящее устройство позволяющее быстро устанавливать боковые упоры в положение требуемое для работы с изгибаемой трубой данного диаметра изгибаемой трубы

· Поставляется в ящике из ПВХ с семью башмаками: (10, 12, 14, 15, 16, 18, 22 мм)
	1
	шт

	340. 
	Баллон газовый Kemper 600 мл (или эквивалент)
	· Объем 600 мл, вес 336 грамм

· Состав газа: 65% бутан, 35% пропан.

· Газовый баллон клапанного типа резьбовой, корпус алюминиевый

· Предназначен для однократного использования.
	15
	шт

	341. 
	Набор шестигранный ключей из 8 шт.со сферич.головкой haupa (или эквивалент)


	· Винты с внутренним шестигранником

· Шестигранная головка на коротком стержне, шестигранная сферическая головка на длинном стержне

· Хромованадиевая сталь (59 Cr-Mo-V 4)

· Твердость согласно DIN 911

· Хромирование

· В выдвижном ящике

· 8 компонентов

· Содержимое: по одному ключу размеров 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10

· Вес 290 г
	2
	шт

	342. 
	Шприц плунжерный Super Value G4R/B (или эквивалент)


	· Стравливание воздуха через загрузочный вентиль или полуоборотом головки.

· Износостойкое порошковое покрытие корпуса.

· Удобная рукоять из мягкой резины

· Емкость картриджа — 400г. Объем корпуса — 650 см3.

· Резьба — 1/8» BSPT. Рабочее давление – 413bar (6000PSI)

· Производительность – 1г./ход.

· Комплектуется: стальной трубкой 150мм с 4-х лепестковой насадкой и гибким шлангом 300мм с 4-х лепестковой насадкой
	1
	шт

	343. 
	Щетка – крацовка (И23/Щ-057) 

(или эквивалент)
	· Щетка-крацовка "чашка" с гайкой 100 мм/М14х2 кручен.стал. омедн. провол. 0,3 мм
	6
	шт

	344. 
	Универсальный набор торцевых головок Ombra OMT69S 4-32 мм 1/4" и 1/2"DR (или эквивалент)
	· 1/2” DR головки торцевые 17 шт.:10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм.

· Головки торцевые глубокие 5 шт.: 14, 15, 17, 19, 22 мм.

· Удлинители 2 шт.: 125, 250 мм;

· Головки свечные 2 шт.: 16, 21 мм.

· Рукоятка трещоточная;

· Кардан шарнирный;

· Адаптер 3-х сторонний;

· 1/4” DR головки торцевые 13 шт.: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм.

· Головки торцевые глубокие 8 шт.: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм.

· Удлинители 2 шт.: 50, 100 мм.

· Рукоятка трещоточная;

· Вороток Т-образный;

· Кардан шарнирный;

· Адаптер для бит;

· Биты 25 мм. 8 шт.: (+)3,4(H)5,6,7,8(-)4,5;

· Отверточная рукоятка;

· Отвертки 2 шт.: PH2*100 мм. SL6.5*100 мм.

· Бокорезы 150 мм.

· Пассатижи 150 мм.

· Пластиковый кейс.
	2
	шт.

	345. 
	Набор слесарно-монтажных инструментов INDUSTRY Kraftool (или эквивалент)


	· В набор входит 131 предмет:

· Торцовые головки FLANK 1/4" 12 шт - 4 мм, 4,5 мм, 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 13 мм;

· Карданный шарнир 1/4 дюйма;

· Удлинители 1/4" 2 шт - 50 мм, 100 мм;

· Вороток-отвертка 1/4 дюйма;

· Адаптер - SQ1/4" x H1/4";

· 39 бит;

· Адаптер - H1/4 x SQ1/4", адптер с быстрой сменой бит;

· Трещотка, 72 зубца 1/4";

· Комбинированные ключи 9 шт - 8 мм, 10 мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 17 мм, 19 мм, 22 мм;

· Торцовые головки SUPER-LOCK 1/2" 18 шт - 10 мм, 11мм, 12 мм, 13 мм, 14 мм, 15 мм, 16 мм, 17 мм, 18 мм, 19 мм, 20 мм, 21 мм, 22 мм, 23 мм, 24 мм, 27 мм, 30 мм, 32 мм;

· Удлинители 1/2" 2 шт, 125 мм, 250 мм;

· Шарнир карданный 1/2;

· Трещотка, 72, 1/2";

· Трехпозиционный адаптер- 3/8"F x 1/2"M;

· Переставные клещи 250 мм;

· Бокорезы 160 мм;

· Комбинированные плоскогубцы 180 мм;

· Тонкогубцы, 160 мм;

· Имбусовые ключи 9 шт: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10;

· Отвертки 6 шт - SL3, 5.5, 6.5; PH1, 2; PZ1;

· Адаптер для бит SQ1/2" x 8 мм;

· Биты 8 мм х 30 мм, 17 шт - PH3, 4; PZ3, 4; SL10, 12; H6, 8, 10, 12, 14; T40, 45, 50, 55, 60;

· Ножовка по металлу, 300 мм;

· Молоток, 300г;

· Разводной ключ, 250 мм.
	8
	шт.

	346. 
	2.70 - Гайковёрт пневматический 1/2", 7000об/мин, 813Нм «Сорокин» (или эквивалент) 


	· Скорость xолостого xода, об/мин: 7000

· Max. крутящий момент, Н·м: 813

· Размер шпинделя, дюйм: ½

· Расxод воздуxа, л/мин: 113

· Штуцер вxодной, дюйм: ¼

· Вес нетто: 2кг 

· Вес брутто: 2,3кг

· Габариты в упаковке ДxШxВ: 205x215x75мм

· Номинальное давление: 6атм

· В комплектацию должен входить воздушный шланг и набор головок.
	1
	шт


3 Требования к комплектации продукции

Комплектация при поставке продукции должна соответствовать требованиям, изложенным в п. 2 настоящего технического задания.
4 Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
5 Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

В соответствии с условиями предусмотренными проектом договора.

6 Требования к упаковке
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения. На упаковку должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной упаковке и виду продукции. 

7 Требования к продукции
7.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положения ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
7.2. Поставляемая продукция должна быть новой, не ранее 2012 года изготовления (не допускается поставка продукции, изготовленной из материалов, бывших в употреблении).
7.3. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены: сертификаты соответствия завода изготовителя.

7.4. Требования к продукции не раскрытые в настоящем техническом задании, изложены в проекте договора, который является неотъемлемой частью документации.

8 Прочие условия.

8.1. Копии сертификатов должны быть заверены подписью и печатью, содержать следующие сведения: 

8.1.1. Ф.И.О. лица, заверившего сертификат, должность.

8.1.2. Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

9 Место поставки продукции и условия допуска:

DDP-Мурманск, ИНКОТЕРМС-2000 (с доставкой до склада Покупателя, расположенного по адресу: 183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»)
10 Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «04» октября 2013г. по «18» ноября 2013г.
	Инженер группы закупок
	
	
	
	Лопаткин А.А.

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема
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