Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен
[bookmark: _GoBack]в электронной форме на поставку газов высокой частоты
для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм
	Количество

	1.
	Азот газообразный в/ч
	ГОСТ 9293-74 с изм. 1-3, сорт 2 (объемная доля азота 99.996%, не менее) 
	баллоны емкостью 40л
	472

	22
	Азот жидкий особый чистоты в установке АГУ
	ГОСТ 9293-74 с изм. 1-3, сорт 2 (объемная доля азота 99.996%, не менее)
	тн
	6

	3.
	Аргон газообразный в/ч
	ГОСТ 10157-79 с изм. 1,2, сорт высший (объемная доля аргона 99.998%, не менее)
	баллоны емкостью 40л
	483



Сведения о товарах
Условия поставки:
1. Поставка осуществляется партиями в течение 2014 года по предварительной заявке заказчика с 100% авансированием согласно выставленного счета. 
1. Возможно отклонение от заявленного объема поставки газов, как в большую, так и в меньшую сторону. 
1. В случае увеличения объема поставки, заключается Дополнительное соглашение к договору поставки на тех же условиях, что и основной договор. Максимальное увеличение объема поставки не должно превышать 30% от суммы договора.
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной документации (товарная накладная, счет-фактура,  паспорт на каждый баллон, акт регистрации по номерам баллонов, сертификат соответствия, качества с указанием следующих данных:
1. Наименование предприятия изготовителя и его товарный знак
2. Наименование, марку и сорт продукции, номер партии.
3. Дату изготовления продукции. Количество в кг. или куб.м.
· Продукция должна быть в хорошо окрашенных  баллонах с хорошо различаемыми надписями, маркировкой, без вмятин, забоин с датой следующего освидетельствования, с рабочими вентилями. 
· при необходимости проводить техническое освидетельствование обменных баллонов с оплатой по отдельному счету с представлением счета- фактуры и акта выполненных работ (обязательно).
· При поставке продукции, не соответствующей требованиям по качеству или количеству, поставщик производит обмен продукции в течении 30 дней.


     







Исп. Чумакова Л.И. тел.47-53
