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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»







Мурманск, 2012 год
1. 
Предмет открытого запроса цен:
Заключение договора на поставку запасных частей и принадлежностей для ремонта механизма пескоразбрасывателя МД-432.

2. Срок поставки:
В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора поставки.

3. Место поставки:
Поставка Товара осуществляется до склада Покупателя находящегося в ЗАТО г. Заозерск, Мурманской области (Центр по обращению с радиоактивными отходами - отделение губа Андреева СЗЦ «СевРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»).                                                                              Адрес: 184310, Мурманская область, ЗАТО г. Заозерск, ул. Чумаченко, д. 10.

4. Цена поставляемого товара (оборудования):
В цену должны быть включены все расходы на качественное выполнение работ, определённых предметом договора, включая страхование, уплату налогов (в т.ч. НДС), сборов, транспортные, погрузочно-разгрузочные расходы, командировочные расходы, расходы на сопровождение груза до склада Покупателя, находящегося в ЗАТО г. Заозерск, Мурманской области и другие платежи.

5. Перечень спецодежды и средств индивидуальной защиты (СИЗ):
	№
	Наименование  и характеристика товара
	Кол-во
	Ед. изм.

	1
	Запасные части и принадлежности для ремонта механизма пескоразбрасывателя МД-432:
	
	

	1.1
	Ведущий вал транспортера со звездочками а сборе
	1
	шт.

	1.2
	Гидровращающее устройство для привода ведущего вала в сборе (комплект) 
	1
	шт.

	1.3
	Калиброванные цепи транспортера со скребками и замками в сборе
	2
	шт.

	1.4
	Ведомый (натяжной) вал со звездочками в сборе 
	1
	шт.



6. Требования к  предоставлению гарантий качества:
В соответствии с установленными сроками производителя, указанными в паспорте на изделие, а так же действующими требованиями законодательства РФ.
7. Требования к упаковке:
Товар (оборудование) поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
8. Прочие условия:
Поставляемый товар (оборудование) должен быть новым, не допускается поставка выставочных образцов. Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Товар (оборудование), подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия и должен быть предъявлен заказчику при поставке товара.
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