Требуемые технические характеристик компрессора высокого давления МСН6/ЕМ:
· Максимальное рабочее давление-225 бар

· Приводной двигатель-электрический 1х230В,50 ГЦ

· Уровень акустического давления- не выше 82 дБА

