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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного

отбора на право заключения договора 

на выполнение работ по ремонту оборудования котельной (замена насоса исходной воды) инв. № 100004501 ФГУП "Атомфлот", расположенной по адресу: Мурманск- 17

(номенклатурная группа № 6.35 – ремонт оборудования котельной)
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Документация размещена на сайтах

www.zakupki.gov.ru, www.zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru
Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.
Приложение №1

к договору подряда №_________  от  ________________
Утверждаю

Главный инженер ФГУП «Атомфлот»

______________________М.М.Кашка
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт оборудования котельной (замена насоса исходной воды) 

ФГУП "Атомфлот", расположенной по адресу: Мурманск-17
г.Мурманск
22.01.2014 год
1. Предмет договора: Ремонт оборудования котельной (замена насоса исходной воды) инв. № 100004501 ФГУП "Атомфлот", расположенной по адресу: Мурманск- 17 (номенклатурная группа № 6.35 – ремонт оборудования котельной).

2.Краткое описание объемов работ:
	№
п/п
	наименование работ и затрат
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	2
	3
	4

	1 
	Прокладка трубопроводов из стальных бесшовных труб диаметром 65 мм 
	м/п
	4

	2 
	Установка клапана Ду65 РУ6 
	шт.
	3

	3 
	Установка клапанов обратных Ду65РУ6 
	шт.
	2

	4 
	Установка насоса GRANDFOS TR65-410/2 
	насос
	1

	5 
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ОВЕН П4В4 11кВ
	шт.
	1

	6 
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ОВЕН ТРМ210-Щ24Р
	шт.
	1

	7 
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ОВЕН БР075Д3
	шт.
	1

	8 
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг ОВЕН ПД 110ДИ
	шт.
	1

	9 
	Прокладка кабеля МКЭШ 3Х0,75 
	м/п
	50

	10 
	Установка автомата ИЕК 32А 30ВА88 
	шт.
	1

	11 
	Установка автомата ИЕК 2А 10ВА47 
	шт.
	2

	12 
	Установка клапана манометрического 
	шт.
	3

	13 
	Установка трубки паркинса 
	шт.
	3

	14 
	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой- сифоном 
	комплект
	2

	15 
	Пусконаладка насос центробежный при подаче до 80 м3/ч 
	насос
	1

	16 
	Пусконаладка элемент «усиление- преобразование» с числом «вход- выход» до 5 без органов настройки (на действующих предприятиях 
	шт.
	2

	17 
	Пусконаладка контур систем автоматического регулирования параметров 1 с числом органов настройки до 10 (на действующих предприятиях 
	шт.
	1



3. Основные технические требования.
3. 1 Требования к подрядчику
Работы должны осуществляться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и других нормативных документов. Используемые материалы должны быть сертифицированы для применения на территории Российской Федерации.
3.2.Правила контроля и приемки работ.
Приемка выполненных объемов работ осуществляется представителем Заказчика как по отдельным видам работ, так и после полного завершения работ, проведенного в соответствии с заданием, сметой и договором на выполнение работ.
3.3.Условия комплектации материалами и оборудованием.
Поставка материалов осуществляется «Подрядчиком» в объеме 100%. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.

4.Порядок формирования цены

    В стоимость работ  включена стоимость материалов для выполнения ремонта, упаковки,  транспортные расходы и иные расходы Подрядчика.
5.Форма, сроки и порядок оплаты работ

     Заказчик ежемесячно производит оплату за фактически выполненные работы на основании подписанных сторонами актов по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 10 (десяти) банковских дней после получения счетов-фактур от Подрядчика. 

    Окончательный расчет за выполненные работы по настоящему договору производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по договору, акта по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и получения Заказчиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика
6.Место выполнения работ 

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот».

7.Сроки выполнения работ
Начальный срок выполнения работ: «___» ________ 2014 г. 

Конечный срок выполнения работ:   «10» августа  2014 г. 

Начальник Управления по 
базированию  ФГУП «Атомфлот»





С.Д. Попович

Начальник ЭМО   

ФГУП «Атомфлот»







А.А. Тимченко

Начальник ОКС ФГУП «Атомфлот»




А.Л. Коротких

Начальник котельной ФГУП «Атомфлот»




Р.В. Медунецкий
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