Стр. 2 / 1
Акт № 1 от 23.05.2011

ОАО «ГНЦ НИИАР»

Производственно-энергетический

комплекс

              Дефектная ведомость

На выполнение услуг по разработке, с   транспортировкой, веществ V класса опасности
УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ТЭЦ

______________А.Г. Анисимов

«_____»_______________2011 г.

Приложение 1. к Техническому заданию ______№________

№

п/п
Наименование

работ и затрат
Единица

измерения
Объем
Примечание

1
Водоотлив из котлованов веществ 5 класса опасности
100 м3

20,8


2
Разработка веществ  5 класса опасности /типа ила/ с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3
1000 м3

44,8


3
Перевозка веществ 5 класса опасности автомобилями-самосвалами  на 1 км
т

67200


4
Россыпь добавок песка для улучшения временных профилированных грунтовых дорог
100 м3 песка

2,04


5
Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог протяженностью 1 км
1000 м3 грунта

44,8


6
Работа на отвале
1000 м3 грунта

44,8


7
Перемещение  веществ 5 класса опасности до 30 м бульдозерами 
1000 м3 грунта

44,8


        Составил вед. инженер ПТО ПЭК                                                    М.С. Шишов

Согласовано:

Начальник ПТО ПЭК

_______________А.В. Трофимов

«_____»________________2011 г.
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