ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ«ЭЛЕРОН»

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку извещателей тепловых
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2013
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора:
Поставка извещателей тепловых для нужд ФГУП СНПО «Элерон».

2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара 
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Извещатель пожарный тепловой линейный (термокабель) 
PHSC-155EPR  
(или эквивалент)

	1. Максимальная ширина защищаемого пространства должна быть не менее 7м.
2. Номинальное рабочее напряжение должно быть не более 24 В.

3. Температура срабатывания должна быть не менее 68,3۫С.

4. Установка извещателя во взрывоопасных зонах (допускается).
5. Должно быть предусмотрено: комплексное использование в промышленности, должен иметь высокую эластичность, устойчивость к стиранию, воздействию атмосферных условий, исключительную надежность функционирования при высоких температурах.

6. Срок службы должен составлять не менее 25 лет.

7. Максимальная длина шлейфа 2000 м.

8. Внешняя оплетка должна быть сделана из полипропилена.

9. Максимальная рабочая температура не менее 37,8۫С.


	12 месяцев
	4000
	м


       3. Порядок формирования цены

Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку товара до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.
       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. 100% оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификаты, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке товара:
Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Наличие маркировки, либо упаковочных бирок. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества в течение гарантийного срока хранения.
 6. Требования к технической документации
Руководство пользователя (инструкция) и паспорт на русском языке. Весь поставляемый товар должен иметь сертификаты.
  7. Место поставки продукции и условия допуска:

Склад Заказчика по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14
   8. Сроки поставки продукции:

В течение 15 календарных дней после подписания договора.
   9. Дополнительные условия:
Оборудование должно быть новым, не заложенным, не являться предметом споров третьих лиц. 
Ответственный по техническим характеристикам, и иным показателям                     ______________________/___________________________ 

                                                                                                                                                              подпись
      ФИО

Начальник подразделения                                                                                                                                                                             Д.П. Давыдов
