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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ
Применяемые в «Техническом задании» термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций
	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Лист 

	Толщина – 2 мм 
Размер: 1250х2500 мм – 12 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5 
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	589
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	2
	Лист 

	Толщина – 3 мм Размер: 1250х2500 мм – 1 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5 
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	74
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	3
	Лист 

	Толщина – 4 мм Размер: 1500х6000 мм – 1 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	283
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	4
	Лист 

	Толщина – 6 мм Размер: 1500х6000 мм – 1 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	424
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	5
	Лист 

	Толщина – 8 мм Размер:1500х6000 мм – 3 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	1696
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	6
	Лист 

	Толщина – 10 мм Размер:1500х6000 мм – 2 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	1413
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	7
	Лист 

	Толщина – 12 мм Размер: 1500х6000 мм – 2 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	1696
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	8
	Лист 

	Толщина – 16 мм Размер: 1500х3000 мм – 1 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	565
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	9
	Лист 

	Толщина – 20 мм Размер:1500х3000 мм – 1 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	707
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	10
	Лист 

	Толщина – 30 мм Размер:1500х3000 мм – 1 л.
Б-ПН-НО Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	1060
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	11
	Лист с чеч. Рифл.

	Толщина – 4 мм 
Размер: 1500х3000 мм – 1 л. Ст3сп5
	ГОСТ 19903-74
ГОСТ 380-2005
	кг
	151
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	12
	Швеллер 
	№ 10П Ст3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	412
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	13
	Швеллер 
	№ 12ПСт3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	3245
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	14
	Швеллер 
	№ 14ПСт3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	2066
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	14
	Швеллер 
	№ 16П Ст3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	2386
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	16
	Швеллер 
	№ 18П Ст3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	1565
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	17
	Швеллер 
	№ 20УСт3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	4416
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	18
	Швеллер 
	№ 24У Ст3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	864
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	19
	Швеллер 
	№ 30У Ст3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	2290
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	20
	Швеллер 
	№ 40У Ст3сп5
Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8240-97
ГОСТ 380-2005
	кг
	1159
	В течение 60 календарных дней с момента заключения договора
	

	21
	Двутавр 
	№ 12Б2 С255
Мерная длина 12 м.
Возможна замена: 
№ 12 Б2 Ст3сп5
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
Возможна замена:
ГОСТ 26020-83
ГОСТ 380-2005
	кг
	125
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	22
	Двутавр 
	№ 14Б2 С255
Мерная длина 12 м.
Возможна замена: 
№ 14 Ст3сп5

	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
Возможна замена:
ГОСТ 8239-89
ГОСТ 380-2005
	кг
	929
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	23
	Двутавр 
	№ 20Б1 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	1075
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	24
	Двутавр 
	№ 25Б2 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	2478
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	25
	Двутавр 
	№ 30Б2 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 380-2005
	кг
	2196
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	26
	Двутавр 
	№ 30Ш2 С345
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
Возможна замена марки стали: 09Г2С-12
ГОСТ 19281-89
	кг
	878
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	27
	Двутавр 
	№ 30Ш2 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	2196
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	28
	Двутавр 
	№ 35Ш2 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	987
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	29
	Двутавр 
	№ 40Ш2 С255
Мерная длина 12 м.
	СТО АСЧМ 20-93
ГОСТ 27772-88
	кг
	1333
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	30
	Труба 
	Ø 26х2,5  Ст3кп5
Мерная длина 6-9 м. м.Возможна замена:
ВГП Ду20х2,8 Ст3 с пересчетом по массе  кг
	ГОСТ 10704-91
ГОСТ 380-2005
Возможна замена:
ГОСТ 3262-75
ГОСТ 380-2005
	кг
	259
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	31
	Труба
	Ø 140х5,5 Ст10 Мерная длина 12 м.
	ГОСТ 8732-78
ГОСТ 380-2005
	кг
	219
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	32
	Труба квадратная 
	25х25х2 мм
Ст3сп5 нормальной точности
Мерная длина 6-9 м
	ГОСТ 8639-82
ГОСТ 380-2005
	кг
	397
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	33
	Труба квадратная 
	40х40х3 мм
Ст3сп5 нормальной точности
Мерная длина 6-9 м
	ГОСТ 8639-82
ГОСТ 380-2005
	кг
	2422
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	34
	Труба квадратная 
	50х50х3 мм
 Ст3сп5 нормальной точности
Мерная длина 6-9 м
	ГОСТ 8639-82
ГОСТ 380-2005
	кг
	270
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	35
	Труба квадратная 
	60х60х3 мм
Ст3сп5 нормальной точности
Мерная длина 6-9 м
	ГОСТ 8639-82
ГОСТ 380-2005
	кг
	693
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	36
	Труба квадратная 
	80х80х4 мм
Ст3сп5 нормальной точности
Мерная длина 6-9 м
	ГОСТ 8639-82
ГОСТ 380-2005
	кг
	112
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику

	37
	Труба квадратная 
	100х100х6 мм 
Ст3сп5 нормальной точности Мерная длина 6-9 м
	ГОСТ 8639-82
ГОСТ 380-2005
	кг
	229
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	38
	Профиль квадратный 
	150х150х8 мм
Ст3сп5
Мерная длина 6-12 м
	ГОСТ 30245-2003
ГОСТ 380-2005
	кг
	835
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	39
	Уголок 
	А 50х50х6 мм
Ст3сп5
Мерная длина 6 м
Возможна замена: 50х50х5 мм Ст3сп5
	ГОСТ 8509-93
ГОСТ 380-2005
	кг
	54
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	

	40
	Уголок 
	А 75х75х6 мм Ст3сп5
[bookmark: _GoBack]Мерная длина 12
	ГОСТ 8509-93
ГОСТ 380-2005
	кг
	579
	В течение 14 календарных дней с момента заключения договора
	


Замена марок стали С235, С245, С255 на Ст3сп5 допускается с соблюдением следующих условий:
Согласно п. 8.2 ГОСТ 535-2005 в документах о качестве поставляемой стали дополнительно должно быть
указание об обеспечении свариваемости  - «св».
По требованию потребителя:
массовая доля углерода не более 0,22%
содержание S не более 0,04%, P не более 0,03%.)
·  продукция должна соответствовать ГОСТу;
       -      наличие сертификатов и заводских бирок, подтверждающих номер партии, обязательно.


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый Товар должен быть новым, выпуска не ранее 2014г, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1. Маркировка поставляемого Товара должна соответствовать требованиям стандартов, установленных действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ Р 51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
3.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных документов установленных действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1. Товар должен быть упакован способом и средствами, обеспечивающими его длительное хранение, защиту от повреждения, попадания влаги и потерь во время транспортировки, доставки и погрузочно-разгрузочных работ, в том числе: ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».
4.2. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара. Маркировка Товара должна соответствовать требованиям нормативных документов установленных действующим законодательством РФ.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Товара по количеству производится Заказчиком, с соблюдением правил Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 года № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973 № 81, от 14.11.1974 № 98) и № П-7 от 25.04.66 г, а также действующим законодательством РФ, в том числе: ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».


	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с Товаром передать Заказчику: полный пакет технической документации (паспорта, технические описания, сертификаты) на поставляемый Товар на русском языке (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии); счет, счет-фактуру, выставленные Заказчику; товарную накладную в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр для Заказчика и один экземпляр для Поставщика).
         Заказчик должен проверить комплектность и качество поставленного Товара в соответствии с условиями договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Товара.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортировка, и разгрузка товара осуществляется силами и за счет средств поставщика.
Транспортировка Товара должна осуществляться транспортом предусматривающим вертикальную разгрузку грузоподъемными механизмами.
Поставка товара осуществляется по адресу: Удмуртская республика, г. Глазов, ул. Белова д. 5. 



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Места складирования, хранения, тара, упаковка и процесс транспортировки должны соответствовать условиям, обеспечивающим сохранность товара и действующим нормативным документам РФ, в том числе: ГОСТ 7566-94 «Металлопродукция. Приемка, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение».



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Воздействия данной группы Товаров на окружающую среду значениями не должны  превышать значений, установленных действующими нормативными документами РФ.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Поставщик гарантирует Заказчику, что приобретенный им Товар отвечает стандартам безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам Товара, заявленным в котировочной заявке.



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

Качество Товара должно соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам.
Товар должен соответствовать ГОСТу, должно быть наличие сертификатов и заводских бирок, подтверждающих номер партии.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не установлено



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Оригиналы документов по качеству и товарно-сопроводительные документы предоставляются Заказчику на момент отгрузки Товара.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не установлено



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	





Директор МСУ-58 					Шевченко А.А.
Начальник ОМТС 					Медведцев М.А.
Начальник ПТО 					Салтыков А.Ю.
