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1. Предмет договора
Поставка поставку мазута (номенклатурная группа №1.49 - поставка тяжелого топлива (мазутов)) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование
продукции
	Функциональные, технические характеристики продукции,
гарантии качества
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Топливо мазутное средневязкое
ИФО-380 или эквивалент
	· вязкость кинематическая при 50С: не более 180 мм²/с
· зольность: не более 0,10%
· массовая доля мех. примесей: не более 0,10%
· массовая доля воды: не более 0,80%
· массовая доля серы: не более 2,5%
· температура вспышки в закрытом тигле: не ниже 62С
· температура текучести: не выше 20С
· коксуемость: не более 12%
· плотность при 15С: не более 975
· массовая доля ванадия: не более 200 мг/кг продукта
· ТУ-0252-014-00044434-2001
	900,00
	тонн.



3. [bookmark: _Toc391464212]Требования по правилам сдачи и приемки
3.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификат на материал, паспорт на изделие. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
3.2. На продукцию должны быть предоставлены:
3.2.1. копия паспорта завода изготовителя на поставляемое топливо, заверенная руководителем предприятия – поставщика;
3.2.2. копия лабораторного анализа на соответствие мазута марки ИФО – 380 (или аналог) ТУ- 0252 –014 – 00044434-2001 с последнего места хранения на поставляемое топливо, заверенная руководителем предприятия – поставщика на каждую партию.
3.3. Дата и время поставки согласовывается не менее, чем за три дня до поставки топлива

4. [bookmark: _Toc391464213]Требования к транспортированию
Поставщик осуществляет доставку Товара своими силами и за свой счет автомобильным транспортом либо танкером по заявкам Покупателя до местонахождения последнего

5. [bookmark: _Toc391464215]Дополнительные (иные) требования
5.1. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включены транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
5.2. Форма, сроки и порядок оплаты товара
Безналичный расчет, оплата производится в порядке, предусмотренном в проекте договора.

6. [bookmark: _Toc391464218]Требования к месту и сроку (периодичности) поставки
6.1. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

6.2. Сроки поставки товара
Вся продукция по договору должна быть поставлена согласно утверждённому Графику поставки, в срок не позднее «25» ноября 2014г.
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