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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	 Моноэтаноламин технический ТУ 2423-002-78722668-2010 в кол- ве  8 400 кг.
	Наименование показателей
	Норма требований

	Степень чистоты
	чистый 

	Внешний вид
	Бесцветная прозрачная жидкость, без механических включений

	Массовая доля моноэтаноламина, не менее %
	99,3

	Массовая доля примесей, не более %
	0,7

	Массовая доля воды, не более %
	0,4

	Плотность при 20°С г/см3
	1,010-1,025

	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более
	30




	[bookmark: _Hlk356466017]Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Все МЦ должны быть новыми с остаточным сроком годности не менее 80% от установленного производителем.

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не определяются

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Не определяются

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	Моноэтаноламин технический                          код ОКП 242341



РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Применяется при изготовлении углекислоты



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	В соответствии с технической документацией



РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Моноэтаноламин технический ТУ 2423-002-78722668-2010 в кол- ве  8 400 кг.
	Наименование показателей
	Норма требований

	Степень чистоты
	чистый 

	Внешний вид
	Бесцветная прозрачная жидкость, без механических включений

	Массовая доля моноэтаноламина, не менее %
	99,3

	Массовая доля примесей, не более %
	0,7

	Массовая доля воды, не более %
	0,4

	Плотность при 20°С г/см3
	1,010-1,025

	Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более
	30




	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Не определяются

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Не определяются

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Маркировка в соответствии с ГОСТ 1510-84

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Герметично закрытые стальные бочки 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Входной контроль, проведение анализа химического состава на соответствие требованиям технической документации

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Сертификат соответствия, паспорт качества



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование любым видом транспорта, в крытых транспортных средствах.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Хранение в герметично закрытых стальных бочках, под навесом или в закрытых складских помещениях вдали от отопительных приборов, при температуре от минус 40 до 50°С, не допускается совместное хранение с едкими, агрессивными продуктами.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Все МЦ должны быть новыми с остаточным сроком годности не менее 80% от заявленного производителем
При выявлении не соответствия техническим требования, замена в течении 10 рабочих дней.



РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не определяются



РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В соответствии с ГОСТ 1510-84



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	В соответствии с ГОСТ 1510-84



РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Соответствие паспорту качества






РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не определяются



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Количество, сроки и периодичность в соответствии с договором и кратно упаковки, но не более ±10% от указанного в договоре



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Не определяются



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	МЦ
	Материальные ценности



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	

	
	
	




