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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора
на поставку автопогрузчика
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

2012

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: поставка автопогрузчика.
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам товара, потребительским свойствам  продукции и гарантии качества:
	№ п/п
	Наименование товара (выполнение работ, оказание услуг)
	Характеристики товара
	Гарантия качества
	Кол-во
	Единица измерения

	1
	Автопогрузчик

грузоподъемностью 5000 кг
	Грузоподъемность 5000 кг при номинальном ЦТ

Центр тяжести 500 мм

Масса погрузчика не более 7145 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Высота подъема вил: не менее  3300 мм

Захват вил: 340-1290 мм

Скорость подъема с грузом /без груза: не менее 520/540 мм/с

Скорость опускания с грузом/без груза: не менее 480/450 мм/с

Наклон мачты (вперед/назад): не менее 8/10 град

Высота опущенной мачты: не более 2380 мм

Высота выдвинутой мачты: не более 4420 мм

Габариты погрузчика:

длина без вил: не менее 3200 мм и не более 3265 мм
ширина: не более 1451 мм

Радиус поворота (мин внешний): не более 2865 мм

Гидрораспределитель 3-х секционный

Скорость движения с грузом: не менее 24 км/час

Двигатель: 

вид топлива - дизельный 

Число цилиндров – не менее 6
Мощность: не менее 90 л.с. 

Трансмиссия:

тип автомат

число передач (вперед/назад) 2/2

Преодоление наклона: не менее 30 %

Колесная база: не более 2100 мм

Колея (передняя/задняя): не более 1153/1115 мм

Дорожный просвет:

с грузом в нижней точке: не менее160 мм

с грузом в центре базы: не менее 205

Число колес (передние/задние) 2/2

Шины пневматические

Бортовая сеть 24В

Тормоза:

Рабочие барабанные

Стояночный храповик

Заводская жесткая кабина с отопителем работающим от системы охлаждения двигателя
Освещение переднее/заднее

Зеркала заднего вида
Год выпуска 2012 г.

Товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным.
	24 месяца или 2500 м/ч
	1
	 Шт.


       3. Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя: расходы Поставщика на перевозку оборудования до склада Заказчика, страхование, упаковку, полный комплект тех. документации, налоги и другие обязательные платежи.

       4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг
Аванс – не предусмотрен.
Порядок оплаты – безналичный расчет. Оплата производится в течение 30 банковских дней с момента фактической приемки товара (при наличии всех необходимых документов: паспорта, сертификата, счета-фактуры, ТТН и т.д.)

5. Требования к упаковке оборудования
Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

       6. Требования к технической документации 
Товар поставляется в комплекте с относящейся к нему документацией (технический паспорт, сертификат качества, сертификаты на комплектующие материалы(соответствия ГОСТ), инструкция по эксплуатации на русском языке, полностью прошедшим таможенное оформление и предпродажную подготовку в соответствии с действующим законодательством РФ и т.п.), предусмотренной действующим законодательством РФ.

       7. Место поставки продукции и условия допуска:
Место поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): Москва, ул. Генерала Белова, д.14.
       8. Сроки поставки продукции:
Сроки поставки товара (выполнения работ или оказания услуг): поставка осуществляется не позднее чем через 10 дней от даты подписания договора.  
Начальник подразделения                                                                                        Д.С.Осетрин
