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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ
	Комплектность
	Единица измерения
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Шкаф со стеклянными дверьми. Производитель ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» или эквивалент
	Шкаф со стеклянными дверьми ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» или эквивалентг в составе:
· Шкаф Б-23.0 или эквивалент.
Должен быть выполнен из ЛДСП, облицованной меламиновыми плёнками производства «Schattdecor» или эквивалент, «Interprint» или эквивалент. Торцы деталей должны быть обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,6 мм немецкого концерна «REHAU» или эквивалент. Полки – переставные на усиленных эксцентриковых стяжках. Лицевая фурнитура должна быть серебристого цвета. Все опоры должны регулироваться по высоте. Топы толщиной 22 мм, двери – 16 мм.
Цвета теплых темных тонов – «орех «Гварнери» или эквивалент.
Габариты: 800×380×1990 мм.
	
	
	шт.
	6
	15.02.
2014

	Гарантийное обслужива-ние поставля-емого обору-дования в те-чение не ме-нее 12 меся-цев с момен-та поставки Товара

	
	
	Двери стеклянные Б-01.2 или эквивалент
Должны быть выполнены из прозрачного стекла с полированной кромкой.
Габариты: 800×1150×5 мм.
	
	
	шт.
	6
	
	

	2
	Стол прямой. Производитель ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» или эквивалент
	Стол прямой ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» или эквивалент в составе:
· Стол прямой Б-2 или эквивалент.
Должен быть выполнен из ЛДСП, облицованной меламиновыми плёнками производства «Schattdecor» или эквивалент, «Interprint» или эквивалент. Торцы деталей должны быть обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,6 мм немецкого концерна «REHAU» или эквивалент. Все опоры должны регулироваться по высоте. Столешница толщиной 22 мм, опоры стола – 16 мм.
Цвета теплых темных тонов – «орех «Гварнери» или эквивалент .
Габариты: 1600×700×750 мм.
	
	
	шт.
	1
	15.02.
2014

	Гарантийное обслужива-ние поставля-емого обору-дования в те-чение не ме-нее 12 меся-цев с момен-та поставки Товара

	
	
	· Стол прямой Б-3 или эквивалент.
Должен быть выполнен из ЛДСП, облицованной меламиновыми плёнками производства «Schattdecor» или эквивалент, «Interprint» или эквивалент. Торцы деталей должны быть обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,6 мм немецкого концерна «REHAU» или эквивалент. Все опоры должны регулироваться по высоте. Столешница толщиной 22 мм, опоры стола – 16 мм.
Цвета теплых темных тонов – «орех «Гварнери» или эквивалент.
Габариты: 1400×700×750 мм.
	
	
	шт.
	4
	
	

	3
	Стол интегральный. Производитель ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» или эквивалент
	Стол интегральный ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» или эквивалент в составе:
· Стол интегральный Б-33 L или эквивалент.
Должен быть выполнен из ЛДСП, облицованной меламиновыми плёнками производства «Schattdecor» или эквивалент, «Interprint» или эквивалент. Торцы деталей должны быть обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,6 мм немецкого концерна «REHAU» или эквивалент. Все опоры должны регулироваться по высоте. Столешница толщиной 22 мм, опоры стола – 16 мм.
Цвета теплых темных тонов – «орех «Гварнери» или эквивалент.
Габариты: 1400×900×750 мм.
	
	
	шт.
	1
	15.02.
2014

	Гарантийное обслужива-ние поставля-емого обору-дования в те-чение не ме-нее 12 меся-цев с момен-та поставки Товара

	
	
	· Приставка Б-27 или эквивалент.
Должен быть выполнен из ЛДСП, облицованной меламиновыми плёнками производства «Schattdecor», «Interprint». Торцы деталей должны быть обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,6 мм немецкого концерна «REHAU». Все опоры должны регулироваться по высоте. Столешница толщиной 22 мм, опоры стола – 16 мм.
Цвета теплых темных тонов – «орех «Гварнери» или эквивалент.
Габариты: 350×600×750 мм.
	
	
	шт.
	1
	
	

	4
	Тумба приставная. Производитель ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» или эквивалент
	Тумба приставная ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» или эквивалент в составе:
· Корпус тумбы приставной Б-22 или эквивалент.
Должен быть выполнен из ЛДСП, облицованной меламиновыми плёнками производства «Schattdecor» или эквивалент, «Interprint» или эквивалент. Торцы деталей должны быть обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,6 мм немецкого концерна «REHAU» или эквивалент. Все опоры должны регулироваться по высоте. 
Цвета теплых темных тонов – «орех «Гварнери» или эквивалент.
Габариты: 400×520×730 мм.
	
	
	шт.
	3
	15.02.
2014

	Гарантийное обслужива-ние поставля-емого обору-дования в те-чение не ме-нее 12 меся-цев с момен-та поставки Товара

	
	
	· Топ к тумбе Б-26 Т или эквивалент.
Должен быть выполнен из ЛДСП, облицованной меламиновыми плёнками производства «Schattdecor» или эквивалент, «Interprint» или эквивалент. Торцы деталей должны быть обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,6 мм немецкого концерна «REHAU» или эквивалент. Топ толщиной 22 мм.
Цвета теплых темных тонов – «орех «Гварнери» или эквивалент.
Габариты: 400×600×22 мм.
	
	
	шт.
	1
	
	

	5
	Гардероб с продольной штангой. Производитель ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» или эквивалент
	Гардероб с продольной штангой ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» или эквиваленг в составе:
· Гардероб с продольной штангой Б-28 или эквивалент.
Должен быть выполнен из ЛДСП, облицованной меламиновыми плёнками производства «Schattdecor» или эквивалент, «Interprint» или эквивалент. Торцы деталей обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,6 мм немецкого концерна «REHAU» или эквивалент. Полки – переставные на усиленных эксцентриковых стяжках. Лицевая фурнитура серебристого цвета Все опоры должны регулироваться по высоте. Топы толщиной 22 мм, двери – 16 мм.
Цвета теплых темных тонов – «орех «Гварнери» или эквивалент.
Габариты: 800×580×1990 мм.
	
	
	шт.
	1
	15.02.
2014

	Гарантийное обслужива-ние поставля-емого обору-дования в те-чение не ме-нее 12 меся-цев с момен-та поставки Товара

	6
	Брифинг. Производитель ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» или эквивалент
	Брифинг ООО «МЕБЕЛЬ СТИЛЬ» или эквивалент в составе:
· Брифинг Б-9 или эквивалент.
Стул для посетителей с металлическим основанием, окрашенным порошковой краской в чёрный цвет, и обивкой из прочной ткани тёмно-синего цвета. Должен быть выполнен из ЛДСП, облицованной меламиновыми плёнками производства «Schattdecor» или эквивалент, «Interprint» или эквивалент. Торцы деталей должны быть обработаны кромочной лентой ПВХ толщиной 2 мм и 0,6 мм немецкого концерна «REHAU» или эквивалент. Все опоры должны регулироваться по высоте. Столешница толщиной 22 мм, опоры стола – 16 мм.
Цвета теплых темных тонов – «орех «Гварнери» или эквивалент.
Габариты: 1200×700×750 мм.
	
	
	шт.
	1
	15.02.
2014

	Гарантийное обслужива-ние поставля-емого обору-дования в те-чение не ме-нее 12 меся-цев с момен-та поставки Товара

	7
	Стулья. Производитель ООО «ДЭФО МЕБЕЛЬ» или эквивалент
	Стулья ООО «ДЭФО МЕБЕЛЬ» или эквивалент в составе:
· Стул  ИСО С-27 или эквивалент.
Стул для посетителей с металлическим основанием, окрашенным порошковой краской в чёрный цвет, и обивкой из прочной ткани тёмно-синего цвета.
	
	
	шт.
	36
	15.02.
2014

	Гарантийное обслужива-ние поставля-емого обору-дования в те-чение не ме-нее 12 меся-цев с момен-поставки Товара



РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемый товар должен быть новым, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.
Внешний вид товара – отсутствие изломов, трещин и других нарушений, отсутствие признаков коррозии, качественная окраска, отсутствие следов эксплуатации.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Товары, предлагаемые к поставке, должны быть четко идентифицированы, указаны их торговые марки и модели, четко указаны характеристики с указанием завода-изготовителя, а также должен быть приложен каталог данного изготовителя и фотографии предлагаемых изделий. В случае невозможности идентифицировать предлагаемый в заявке Товар, в том числе по причине нечеткого указания его характеристик, маркировок и фотографий, такая заявка подлежит отклонению.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Упаковка должна защитить товар от климатических факторов (дождя, снега, повышенной влажности), а также защищать от механических повреждений, которые могут возникнуть в процессе транспортировки и хранении в складских помещениях.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не допускается несоответствие по размерам, по материалам, по конструкции, по цветовым решениям с Техническим Заданием. В случае выявления при приемке товара данных несоответствий (несовпадений) Техническому Заданию, Покупатель имеет право вернуть Поставщику весь Заказ.
В случае выявления при приемке товара данных несоответствий (несовпадений) Техническому Заданию, Покупатель имеет право вернуть Поставщику весь Заказ с удержанием расходов по транспортировке и погрузке-выгрузке продукции.
Поставка товара должна быть однокомплектной. Поставка партиями не допускается.
Приемка товара производится на территории Покупателя по адресу: 249033,  г. Обнинск, Калужской обл., пл. Бондаренко, 1.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	При приёмке осуществляется проверка комплектности поставки и соответствие требованиям настоящего ТЗ.
Поставщик обязан предоставить следующие  документы:
- паспорт изделия;
- инструкция по эксплуатации и сборке на русском языке; 
- инструкция по техническому обслуживанию и ремонту;
- гарантийный талон;
- Декларацию соответствия РосТест России по ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93.;
- санитарно-эпидемиологическое заключение.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Товар должен транспортироваться в закрытом транспорте (железно-дорожных вагонах, контейнерах, автомашинах с тентами и т.п.) при температуре окружающего воздуха от минус 50 до плюс 50°С и относительной влажности воздуха до 80 %.
При транспортировании всеми видами транспорта товар должен быть надежно закреплено на транспортных средствах с целью предотвращения его перемещений при движении транспорта.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Качество упаковки и свойства всех материалов, используемых при изготовлении мебели, должны обеспечивать их сохранность в течение всего гарантийного срока при хранении в неотапливаемых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 40 °С.



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Гарантийное обслуживание поставляемого товара осуществляется в течение 12 месяцев с момента поставки.



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Воздействия на окружающую среду не должны превышать значений, установленных действующими нормативными документами.



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
	НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Перечень документов, требованиям которых должно соответствовать закупаемая мебель:
- ГОСТ 16371-93 и ГОСТ 19917-93.



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и сборке инструкция по техническому обслуживанию и ремонту должны быть на русском языке на бумажном носителе.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО



РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	
	
	



РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	
	



Контактное лицо:
Овчинникова Инга Николаевна, 7-48439 9-48-16
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