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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора 

на поставку комплекта инструмента для станков с ЧПУ
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ частЬ»

2015
1. Предмет контракта.
Поставка инструментов для станков с ЧПУ
2. Цели использования результатов работ.  

Поставка инструментов для станков с ЧПУ
3. Порядок формирования цены:

В цену включено:

- стоимость материалов и инструментов, транспортировка, запчасти, хранение, оплата всех обязательств Поставщика по выполнению поставки оборудования, в том числе оплата налогов (в том числе – НДС 18%), сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством.

4. Источник финансирования.

Источник финансирования – бюджетные средства.

5. Требования на выполнение работ. 

5.1. Наименование выполняемых работ:
Ведомость работ
Таблица №1
	№п/п
	Наименование работ (укрупненно)

	1
	Поставка инструмента для станков с ЧПУ


5.2. Требования по выполнению сопутствующих работ, поставкам необходимых товаров, в т. ч. оборудования.
5.2.1. Для участников, не осуществляющих непосредственное изготовление предмета закупки, наличие документа (дилерского договора или письма от Изготовителя), подтверждающего полномочия Участника процедуры на поставку предмета закупки.

5.2.2. Поставляемые инструменты должны быть изготовлены и замаркированы в соответствии с НТД и соответствовать сертификатам качества, что должно быть подтверждено представленными копиями сертификатов.

5.2.3. Упаковка и маркировка должна соответствовать установленным в РФ стандартам и обеспечивать сохранность продукции во время транспортировки и хранении.

5.2.4. Инструменты должны быть новыми, не бывшими в употреблении и не восстановленными, без следов коррозии, в технологической смазке.

5.2.5. Твердосплавные пластины должны быть упакованы в соответствии с требованиями к сохранности и качеству поставляемой продукции.

5.2.6. В случае предложения к поставке «аналога», Участник должен предоставить полное техническое описание изделия, каталожный номер.  Эквивалентность предлагаемых инструментов должна быть подтверждена документально производителем инструментов.

Обязательные технические характеристики инструментов

	№
	Название
	Обозначение
	Кол.

	1
	пластина
	CNMS 120408-12     IC20
или аналог
	20

	2
	пластина
	VCGT 160402-AS     IC20
или аналог
	10

	3
	пластина
	VNMG 160408-TF     IC907
или аналог
	10

	4
	державка
	TGFH 32-3
или аналог
	1

	5
	пластина
	TAG N3A            IC20
или аналог
	10

	6
	ключ
	ETG 3-4-SH
или аналог
	1

	7
	пластина
	TIP 2P1.0-ISO      IC908
или аналог
	10

	8
	державка
	GHGL 25-2
или аналог
	1

	9
	державка
	DGTL 25B-2D35
или аналог
	1

	10
	пластина
	DGN 2002C          IC908
или аналог
	10

	11
	пластина
	DGN 2002C          IC20
или аналог
	10

	12
	державка
	PCHL 25-24
или аналог
	1

	13
	пластина
	PENTA 24N100J004   IC908
или аналог
	5

	14
	пластина
	PENTA 24N050J004   IC1008
или аналог
	5

	15
	державка
	MGSIL 06-06W
или аналог
	2

	16
	пластина
	06IL 0.50 ISO      IC228
или аналог
	5

	17
	пластина
	06IL 0.75 ISO      IC228
или аналог
	5

	18
	пластина
	06IL 1.00 ISO      IC228
или аналог
	5

	19
	державка
	S16Q STLCL-11
или аналог
	1

	20
	пластина
	TCMT 110204-SM     IC907
или аналог
	10

	21
	пластина
	TCGT 110204-AS     IC20
или аналог
	10

	22
	пластина
	DCMT 11T304-SM     IC907
или аналог
	10

	23
	пластина
	DCGT 11T304-AS     IC20
или аналог
	10

	24
	державка
	S16Q SCLCL-09
или аналог
	1

	25
	пластина
	CCGT 09T304-AS     IC20
или аналог
	20

	26
	пластина
	CCMT 09T304-SM     IC807
или аналог
	10

	27
	державка
	MGCH 06
или аналог
	2

	28
	пластина
	GIQL 8-0.50-0.00   IC528
или аналог
	10

	29
	пластина
	GIQL 8-1.00-0.00 IC528
или аналог
	10

	30
	пластина
	GIQL 8-2.00-0.10   IC528
или аналог
	10

	31
	сверло
	art 305 ф1.0
или аналог
	8

	32
	сверло
	art 305 ф1.5
или аналог
	8

	33
	сверло
	art 305 ф2.0
или аналог
	8

	34
	сверло
	art 305 ф2.5
или аналог
	8

	35
	сверло
	art 305 ф3.0
или аналог
	8

	36
	сверло
	art 305 ф3.5
или аналог
	8

	37
	сверло
	art 305 ф4.0
или аналог
	8

	38
	сверло
	art 305 ф4.5
или аналог
	8

	39
	сверло
	art 305 ф5.0
или аналог
	8

	40
	сверло
	art 305 ф5.5
или аналог
	3

	41
	сверло
	art 305 ф6.0
или аналог
	3

	42
	сверло
	art 305 ф6.5
или аналог
	3

	43
	сверло
	art 305 ф7.0
или аналог
	3

	44
	сверло
	art 305 ф7.5
или аналог
	3

	45
	сверло
	art 305 ф8.0
или аналог
	3

	46
	сверло
	art 305 ф8.5
или аналог
	3

	47
	сверло
	art 305 ф9.0
или аналог
	3

	48
	сверло
	art 305 ф9.5
или аналог
	3

	49
	сверло
	art 305 ф10.0
или аналог
	3

	50
	сверло
	art 205 ф1.0
или аналог
	10

	51
	сверло
	art 205 ф1.5
или аналог
	10

	52
	сверло
	art 205 ф2.0
или аналог
	10

	53
	сверло
	art 205 ф2.5
или аналог
	10

	54
	сверло
	art 205 ф3.0
или аналог
	10

	55
	сверло
	art 205 ф3.5
или аналог
	10

	56
	сверло
	art 205 ф4.0
или аналог
	10

	57
	сверло
	art 205 ф4.5
или аналог
	10

	58
	сверло
	art 205 ф5.0
или аналог
	10

	59
	сверло
	art 205 ф5.5
или аналог
	3

	60
	сверло
	art 205 ф6.0
или аналог
	3

	61
	сверло
	art 205 ф6.5
или аналог
	3

	62
	сверло
	art 205 ф7.0
или аналог
	3

	63
	сверло
	art 205 ф7.5
или аналог
	3

	64
	сверло
	art 205 ф8.0
или аналог
	3

	65
	сверло
	art 205 ф8.5
или аналог
	3

	66
	сверло
	art 205 ф9.0
или аналог
	3

	67
	сверло
	art 205 ф9.5
или аналог
	3

	68
	сверло
	art 205 ф10.0
или аналог
	3

	69
	метчик M3
	C2-121101-0030
или аналог
	5

	70
	метчик M4
	C2-121101-0040
или аналог
	5

	71
	метчик M5
	C2-121101-0050
или аналог
	5

	72
	метчик M6
	C2-121101-0060
или аналог
	3

	73
	метчик M8
	C2-121101-0080
или аналог
	3

	74
	метчик M10
	C2-121101-0100
или аналог
	3

	75
	плашка M3
	N1-121001-0030
или аналог
	5

	76
	плашка M4
	N1-121001-0040
или аналог
	5

	77
	плашка M5
	N1-121001-0050
или аналог
	5

	78
	плашка M6
	N1-121001-0060
или аналог
	3

	79
	плашка M8
	N1-121001-0080
или аналог
	3

	80
	плашка M10
	N1-121001-0100
или аналог
	3

	81
	накатник M3
	C4-923005-0030
или аналог
	3

	82
	накатник M4
	C4-923005-0040
или аналог
	3

	83
	накатник M5
	C4-923005-0050
или аналог
	3

	84
	накатник M6
	C4-923005-0060
или аналог
	2

	85
	накатник M8
	C4-923005-0080
или аналог
	2

	86
	накатник M10
	C4-923005-0100
или аналог
	2

	87
	фреза
	802 0300
или аналог
	3

	88
	фреза
	802 0400
или аналог
	3

	89
	фреза
	802 0500
или аналог
	3

	90
	фреза
	802 0600
или аналог
	3

	91
	фреза
	802 0800
или аналог
	3

	92
	фреза
	802 1000 070
или аналог
	3

	93
	фреза
	802 1200
или аналог
	3

	94
	фреза
	HM90 E90A-D12-1-W16
или аналог
	1

	95
	пластина
	HM90 APCT 100308-HP IC380
или аналог
	10

	96
	фреза
	H490 E90AX D25-3-W25-09
или аналог
	1

	97
	пластина
	H490 ANKX 090408PNTR  808
или аналог
	10

	98
	развертка
	art 455 ф2.0
или аналог
	1

	99
	развертка
	art 455 ф2.5
или аналог
	1

	100
	развертка
	art 455 ф3.0
или аналог
	1

	101
	развертка
	art 490 ф3.5
или аналог
	1

	102
	развертка
	art 490 ф4.0
или аналог
	1

	103
	развертка
	art 490 ф4.5
или аналог
	1

	104
	развертка
	art 490 ф5.0
или аналог
	1

	105
	развертка
	art 490 ф5.5
или аналог
	1

	106
	развертка
	art 490 ф6.0
или аналог
	1

	107
	развертка
	art 490 ф6.5
или аналог
	1

	108
	развертка
	art 490 ф7.0
или аналог
	1

	109
	развертка
	art 490 ф7.5
или аналог
	1

	110
	развертка
	art 490 ф8.0
или аналог
	1

	111
	развертка
	art 490 ф8.5
или аналог
	1

	112
	развертка
	art 490 ф9.0
или аналог
	1

	113
	развертка
	art 490 ф9.5
или аналог
	1

	114
	развертка
	art 490 ф10.0
или аналог
	1

	115
	фреза
	851 0400
или аналог
	5

	116
	фреза
	855 0600
или аналог
	5

	117
	фреза
	855 0800
или аналог
	5

	118
	фреза
	855 1000 075
или аналог
	5

	119
	фреза грибковая
	art 3580 1.0x1.4
или аналог
	2

	120
	фреза грибковая
	art 3580 2.0x3.7
или аналог
	2

	121
	фреза грибковая
	art 3580 3.0x5.0
или аналог
	2

	122
	державка
	SER 2525 M16
или аналог
	1

	123
	пластина
	ISO 0.5 ER16
или аналог
	10

	124
	пластина
	ISO 0.75 ER16
или аналог
	10

	125
	пластина
	ISO 1.0 ER16
или аналог
	10

	126
	пластина
	ISO 1.5 ER16
или аналог
	10

	127
	пластина
	ISO 2.0 ER16
или аналог
	10

	128
	державка
	E12P SCLCR-06
или аналог
	1

	129
	пластина
	CCGT 060204-AS     IC20
или аналог
	10

	130
	пластина
	CCMT 060204-PF     IC807
или аналог
	10

	131
	оправка
	DIN69871 40 EM20X 63
или аналог
	1

	132
	оправка
	DIN69871 40 EM25X100
или аналог
	1

	133
	державка
	E06H SWUBR-06
или аналог
	1

	134
	пластина
	WBMT 060102L IC30N
или аналог
	10

	135
	пластина
	WBMT 060102L IC354
или аналог
	10


5.3. Общие требования к поставке товара:
 Поставка в полном объеме и соответствии по всем позициям спецификации (обозначение, каталожный номер, марка, кол-во)

5.4. Порядок сдачи и приемки товара:
Приемка поставляемого товара производится приемочной комиссией.

Выполнение работ по поставке товара подтверждается двусторонними актами приема-передачи товара.


После завершения выполнения работ, предусмотренных Техническим заданием, Поставщик уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения работ в письменном виде (предъявительской запиской). 


Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Поставщика предъявительской записки Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ. В случае непринятия результатов выполненных работ, в связи с необходимостью устранения недостатков, составляется Акт (перечень замечаний), который подписывается представителями Заказчика, подрядной и эксплуатирующей организаций. Поставщик обязуется в срок, установленный в Акте, устранить указанные недостатки за свой счет и передать Заказчику отчет об устранении недостатков, подписанный со своей стороны уполномоченным лицом и представителями эксплуатирующей организации.
5.5.Требования по предоставлению документации:
Товар должен соответствовать требованиям заказчика и требованиям, предусмотренным соответствующими нормативными документами.

Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать обязательным требованиям законодательства Российской Федерации, предъявляемым к упаковке товаров указанного вида (рода). Упаковка товара должна иметь ненарушенную защиту от вскрытия, не иметь иных повреждений, должна защищать товар от загрязнения и обеспечивать сохранность товара. Упаковка товара (комплектующих товара) должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья граждан и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы). При передаче товара в упаковке, не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от принятия товара, от оплаты товара, а если товар были оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы.

Ввод товара в эксплуатацию осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Вместе с поставляемым товаром Поставщик обязан предоставить Заказчику паспорта на товар, сертификаты соответствия поставляемого товара требованиям ISO (копия), счета-фактуры, товарные накладные и иные документы на поставляемый товар в соответствии с требованиями, установленными действующими нормативно-правовыми актами.

5.6.Требования по сроку гарантий качества:
 
Исполнитель гарантирует качество поставленного товара на основании Гражданского кодекса РФ в течение 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи товара.


Если в гарантийный период товара обнаружатся дефекты, допущенные по вине Поставщика и препятствующие нормальной эксплуатации товара, то Поставщик обязан их устранить в установленный Заказчиком срок за свой счет. При отказе Поставщика от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках, для их подтверждения Заказчика проводит за счет Поставщика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.


Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьих лиц.

5.7.Место поставки товара:
Акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации», 115230, г. Москва, Варшавское шоссе, 46.
5.8.Требования к рабочему персоналу:
Рабочий персонал Поставщика, задействованный на объекте должен иметь гражданство Российской Федерации.

6.Сроки выполнения работ:
Поставщик обязан выполнять все работы по договору в установленный срок. Срок поставки товара – 90 дней с момента подписания договора.

	
	


