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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПОСТАВКУ РАДИОМЕТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ 
	[bookmark: _GoBack]Наименование марки предлагаемого к поставке оборудования
	К-во
	Ед.
изм.
	Комплектность
	Класс безопасности/
категория сейсмостойкости
	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа

	Дозиметр-радиометр
	4
	Компл.
	-блок обработки информации БОИ
- блок детектирования БДПА-01
- блок детектирования БДПБ-01
- блок детектирования БДКН-03
- упаковочный дипломат
	4Н
	МКС-АТ1117М

	Дозиметр-радиометр
	1
	Компл.
	-блок обработки информации БОИ2
- блок детектирования БДКГ-04
- блок детектирования БДПА-01
- блок детектирования БДПБ-01
- блок детектирования БДКН-03
- штанга телескопическая 3 м
- держатель для крепления БД на штанге
- комплект для подключения БОИ к СОМ-порту ПЭВМ (кабель интерфейсный, ПО), 2 шт
- комплект для подключения БД или  БОИ к USB-порту ПЭВМ (кабель БД, адаптер USB-БД, кабель USB, ПО)
- комплект запасных защитных пленок для блока детектирования БДПА-01, 5 шт.
- комплект запасных защитных пленок для блока детектирования БДПБ-01, 5 шт.
- упаковочный дипломат
	4Н
	МКС-АТ1117М

	Блок детектирования
	4
	Шт.
	Блок детектирования БДПА-01.
	4Н
	БДПА-01

	Блок детектирования
	4
	Шт.
	Блок детектирования БДПБ-01
	4Н
	БДПБ-01

	Комплект принадлежностей к дозиметру-радиометру МКС-АТ1117М
	4
	Шт.
	Держатель для крепления блока детектирования на штанге
	
	Держатель для крепления БД на штанге

	Блок обработки информации 
	1 
	Шт.
	блок обработки информации БОИ

	
	БОИ



РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ
		Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуск 2014 года, не бывшее в употреблении, не восстановленное, (не выставочный образец, а также оборудование, не собранное из восстановленных узлов и агрегатов) и работоспособное. Оборудование должно иметь первичную государственную поверку, действующую на момент поставки оборудования на склад покупателя , средства измерения должны быть зарегистрированы в Российском гос.реестре средств измерений. Товар должен быть свободен от прав третьих лиц. Гарантийный срок 18 месяцев с момента приемки оборудования на складе покупателя. 



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКЕРОВКЕ
	  Вся маркировка товара (оборудования) должна соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ
		Товар (Оборудование) должно поставляться в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик обеспечивает упаковку Товара (Оборудования), способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения. Упаковка Товара (Оборудования) полностью должна обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара (Оборудования). Вся упаковка и маркировка в ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка товара должна осуществляется  в соответствии с действующим законодательством РФ, Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству, постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 г. 
Поставщик вместе с товаром передает Покупателю: технические паспорта( с отметкой о первичной поверке, действующей на момент поставки товара на склад Покупателя для средств измерений), сертификаты соответствия товара, руководство по эксплуатации.
1. Покупатель проверяет комплектность и качество поставленного товара в соответствии с условиями договора в течение 30 рабочих дней с даты получения товара.
2. Для данного товара не допускается выборочная (частичная) проверка. Требуется проверка каждой единицы товара.
3. Поставщик обязан вывозти товар, принятый на ответственное хранение, либо распорядиться им в срок до 5 рабочих дней с момента получения уведомления об этом от Покупателя. Расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием товара на ответственное хранение, подлежат возмещению Поставщиком в течение 10 дней с даты получения калькуляции затрат и выставления счета на оплату. Расходы, связанные с возвратом или заменой некачественного товара на товар надлежащего качества, несет Поставщик.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов

	  а) документы о сертификации товара (оборудования) (оригиналы либо надлежащим образом заверенные копии декларации соответствия и т.д.)
б) технический паспорт на  Товар (Оборудование) на русском языке и инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) Товара (оборудования на русском языке, свидетельство о первичной гос.поверке, действующей на момент поставки Товара на склад Покупателя;
в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;
г) оригиналы счета, счет-фактуры, выставленных Покупателю;
д) оригинал товарной накладной в 2-х экземплярах (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для Поставщика)



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ
	Оборудование поставляется автотранспортом по адресу 188663, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, ул. Заводская, д.5, ОАО «СПб «ИЗОТОП»




РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
	Не требуются




РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ
	Не требуются




РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	Не требуется.




РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ
	Не требуются




РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
	Товар должен соответствовать его основным техническим характеристикам, приведённым в таблице 2 раздела 1 и сопровождается документом о качестве



РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Не требуются




РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ ) ТРЕБОВАНИЯ 
	Не требуются




РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	Твердые копии (бумага формат не более А4) заверенные печатью, на русском языке





РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	Не требуются
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