ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

	Санкт-Петербург
	«     »               2013 г.



Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности №  719-07/065-11 от 30.08.2011, c одной стороны, и ___________, именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице ___________,  действующего на основании Устава, с другой стороны (далее вместе именуемые Стороны), на основании Протокола ___________ от ____________ № _______________ по запросу предложений № 13/544-713 заключили настоящий Договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору) и Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) выполнить работы (далее - работы) по благоустройству территории Административного корпуса Заказчика,  расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 82, (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы. 
1.2. Перечень и содержание работ, сроки выполнения работ, требования к выполнению работ, состав отчетной документации и требования к ней содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание»  и  Приложении № 2 «График выполнения  работ».
1.3. Подрядчик выполняет работы с использованием собственных материалов и оборудования.
1.4. Качество работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид работ, установленным в Российской Федерации.
1.5. Срок выполнения работ:
Начало – со дня передачи Объекта Подрядчику для выполнения работ (по акту приема-передачи).
Окончание – в течение _____ календарных дней с момента начала работ.
1.6. В течение 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование технологические карты и схемы операционного контроля качества.

2. ЦЕНА РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена работ по Договору в соответствии со Сметой (Приложение № 4 к Договору) составляет: _____________, кроме того НДС 18% - _________________, общая цена работ по Договору составляет - _______________.
Цена работ по Договору включает в себя вознаграждение Подрядчика за выполнение всех обязанностей по Договору и компенсацию всех его издержек, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения работ материалов и оборудования, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи.
2.2. Цена по Договору является твердой и не подлежит изменению кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение, связанное с увеличением объема выполнения работ.
2.3. Оплата по Договору осуществляется без авансового платежа путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета, выставленного Подрядчиком.
2.4. Расчет за выполненные работы производится в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
2.5. Обязанность Заказчика по оплате работ считается выполненной с момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика.
2.6. По окончании работ по Договору Стороны производят сверку расчетов по обязательствам, возникшим из Договора. Подрядчик представляет Заказчику подписанный акт сверки расчетов, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает акт сверки и возвращает один экземпляр Подрядчику

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязан:
· Подрядчик обязуется выполнить Работы, разработать и согласовать технологические карты и схемы операционного контроля качества в объеме и в сроки, предусмотренные Договором и Приложениями к нему, в соответствии со строительными  нормами, стандартами и правилами, действующими в РФ;
· согласовать с Заказчиком привлечение субподрядчиков для выполнения Работ.
· принять от Заказчика по акту приема-передачи Объекты для выполнения Работ.
· производить работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);
· назначить на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать текущие вопросы в рамках выполняемых работ и уведомить об этом Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания Договора;
· обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, в том числе в соответствии с Приложением № 3 «Взаимоотношения сторон в области охраны труда», а также нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба. При возникновении аварии, пожара Подрядчик обязан сообщить о происшедшем руководству Заказчика. Вызвать подразделения противопожарной службы, медицинскую помощь и до прибытия специалистов Заказчика организовать координацию действий персонала по ликвидации и предупреждению развития аварии, пожара и/или загрязнения окружающей среды.
· нести ответственность за выполнение на Объекте мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения работ;
· обеспечить вывоз мусора с Объекта;
· в течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения работ по Договору вывезти с Объекта принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;
· вести работы в соответствии с режимом работы Заказчика (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю); соблюдать на территории Заказчика внутриобъектовый режим;
· до подписания акта о приемке выполненных работ (КС-2) по Договору передать Заказчику техническую и исполнительную документацию;
· по требованию Заказчика обеспечить сохранность и передать на склад Заказчика ликвидные материалы и оборудование, образующиеся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования;
· информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на Объекте при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях.
3.2. Заказчик:
-   передает Объекты Подрядчику для выполнения работ по акту приема-передачи.
· назначает на период работ ответственного представителя, уполномоченного решать вопросы, связанные с производством работ;
· обеспечивает Подрядчика местами для складирования строительных материалов, точкой подключения электропитания, бытовыми помещениями.
· обеспечивает доступ на Объекты сотрудников Подрядчика по единому согласованному списку, предоставляемому Подрядчиком за 3 (три) рабочих дня до начала работ. Пропускной режим на Объекты Заказчика не допускает прохода лиц, не имеющих Российского гражданства. 
 
4. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Подрядчик ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца сдает Заказчику объём фактически выполненных в отчетном месяце работ с предоставлением оформленных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.
4.2.  Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить Подрядчику подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки работ. 
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика. 
4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные работы и оплатить их. 
4.5. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантия качества распространяется на все работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и все материалы, используемые в ходе выполнения работ,  действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.
5.2. Срок гарантии на выполненные по Договору работы устанавливается _______  месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период.
5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации результатов работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения дефектов, либо в иной согласованный Сторонами срок. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их возникновения, согласования порядка и срока их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя на Объект Заказчика не позднее 5 (пяти) дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
5.4. При отказе Подрядчика направить своего представителя или неприбытии его в установленный срок или отказе Подрядчика от подписания акта, в нем делается отметка об этом, и акт подписывается только Заказчиком. В этом случае Подрядчик теряет право оспаривать наличие обнаруженных Заказчиком недостатков (дефектов).
5.5. Если Подрядчик в течение срока, согласованного с Заказчиком, не устранит недостатки (дефекты) в выполненных работах, Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков (дефектов) третье лицо, с отнесением расходов на Подрядчика.
5.6. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству выполненных работ или используемых при выполнении работ материалов Заказчик вправе потребовать назначения экспертизы, которая производится третьей стороной. Оплата экспертизы осуществляется Подрядчиком. В случае установления экспертизой отсутствия нарушений при выполнении работ со стороны Подрядчика расходы на экспертизу несет Сторона, по требованию которой была назначена экспертиза, а если экспертиза назначена по соглашению Сторон, то оплата ее стоимости осуществляется обеими Сторонами в равных размерах.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующими нормами законодательства РФ.
6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки в размере 0,1% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
6.3. В случае если просрочка составляет более 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Подрядчика без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении. 
6.4. В случае нарушения Подрядчиком сроков предоставления технологических карт и схем операционного контроля качества, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,1% от цены работ, указанной в п. 2.1 Договора за каждый день просрочки.  
6.5. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 6.3 Договора информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» сроком на 2 года.
6.6. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
6.7. Убытки, причиненные третьему лицу по вине Подрядчика, возмещаются Подрядчиком, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.8. В случае причинения вреда имуществу Заказчика при выполнение Подрядчиком работ по Договору, последний обязан возместить Заказчику стоимость причиненного вреда в полном объеме.
6.9. 	Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
6.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера.
Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Подрядчик по согласованию с Заказчиком имеет право привлекать для выполнения отдельных видов работ представителей сторонних организаций, при этом вся ответственность за качество и сроки выполнения этих работ остается на Подрядчике.
7.2. Подрядчик знает о расходах, которые возлагаются на него в период выполнения работ.  
7.3. Подрядчик полностью ознакомился со всеми условиями, которые влияют на цену работ и действуют на дату подписания Договора, и учел в своих расчетах расходы и прибыль, и в будущем не будет иметь права требовать никаких платежей, за исключением предусмотренных в Договоре.

8. РЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров.
8.2. Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии - 20 дней с момента получения.
8.3. Если согласие не достигнуто, споры и разногласия решаются Арбитражным судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРA
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до окончательного выполнения Сторонами договорных обязательств.
9.2. Договор может быть расторгнут в любое время по взаимному желанию Сторон, выраженному в письменной форме, а также в иных случаях предусмотренных законодательством.
9.3. Заказчик имеет право в любое время расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив о предстоящем расторжении Подрядчика. При этом Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных и принятых работ.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Приложения, дополнения и изменения к Договору, составляют его неотъемлемую часть и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
10.2. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру  для каждой из Сторон.
10.3. Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.
В случае реорганизации Сторон их права и обязанности по Договору переходят к их правопреемникам.
10.4. Стороны обязаны уведомить письменно об изменении реквизитов в течение 5 рабочих дней.
10.5. К Договору  прилагаются:
Приложение № 1: Техническое  задание.
Приложение № 2: График выполнения работ.
Приложение № 3: Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Приложение № 4: Локальная смета № С-778.

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	Наименование организации

	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия
Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183
ИНН 7814417371, КПП 783450001
Р/с 4070 2810 8390 4000 2061
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/с 3010 1810 2000 0000 0704, БИК 044030704
ОКПО 07626010,	
ОГРН 1089847342001
Тел.: (812) 430-01-34, факс: (812) 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru
	Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН _____________, КПП ___________
Р/сч _______________________
в _________________________

К/сч  _______________, БИК  _____________
ОКПО ___________________,
ОГРН ____________________ 
ОКАТО __________________
Тел. ________________
Факс _________________
e-mail: ________________



[bookmark: _Toc324859693][bookmark: _Toc328395489][bookmark: _Toc328396378]ПОДПИСИ СТОРОН:
	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	

	_______________   Корнильев В.Б.
	


	
[bookmark: _Toc312333917]Приложение № 1
к Договору подряда №_________от ________


	Согласовано
	Утверждаю

	
	Директор по общим вопросам

	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»


	
	______________________   Корнильев В.Б.







ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по благоустройству  территории Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» по адресу: ул. Савушкина, д. 82.














Санкт-Петербург
2013






Благоустройство территории проводить согласно прилагаемому проекту 0708-82-ГП   инв. № 12-07420 этап № 2 (листы № 6, 7).


(Приложен отдельным файлом)




Начальник отдела строительства 
и ремонта (713)								С.Б. Даурцев


Начальник отдела эксплуатации
энергосистем (714)								М.А. Пряников 


Заместитель начальника отд.713						В.М. Кайтан


Начальник  административно-
хозяйственного отдела							С.Т.Борисова

Лист 1 Договора подряда № ________________

Приложение № 2
к Договору подряда № _______________
 «____»____________2013 г.
ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
по благоустройству территории Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ» 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина д.82
	Виды работ
	количество календарных дней
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Срок выполнения работ составляет ______ /____________/ календарных дней
	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	

	_______________   Корнильев В.Б.
	




Лист 8 Договора подряда № ______________________


[bookmark: _Toc312334218]Приложение № 3 
к Договору подряда №___________ от___________

Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.
[bookmark: _Toc324859697][bookmark: _Toc328395626][bookmark: _Toc328396515]Права Заказчика:
· осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;
· при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;
· при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;
· в случае систематического нарушения Подрядчиком требований безопасности труда расторгнуть договор;
· принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ. 
[bookmark: _Toc324859698][bookmark: _Toc328395627][bookmark: _Toc328396516]Обязанности Заказчика:
· проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж;
· совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;
· информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.
[bookmark: _Toc324859699][bookmark: _Toc328395628][bookmark: _Toc328396517]Права Подрядчика:
· участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;
· приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.
[bookmark: _Toc324859700][bookmark: _Toc328395629][bookmark: _Toc328396518]Обязанности Подрядчика:
· все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;
· соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;
· выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;
· не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж;
· незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	

	_______________   Корнильев В.Б.
	



Лист 11 Договора подряда № _________________
Приложение № 4
к Договору подряда №_____________ от___________


	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	___________________ 
	
	_______________   Корнильев В.Б.

	«_____»_____________ 20__ г.
	
	«_____»_____________ 2013 г.

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	ОАО «Головной институт "ВНИПИЭТ»   Административный корпус по адресу: Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 82  
Благоустройство территории главного корпуса  Заказ 0708

	(наименование стройки)

	

	[bookmark: RANGE!A4]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № С-778

	

	

	Благоустройство подъездов и дорожного покрытия. Генеральный план. II Этап. 
Административный корпус по адресу: Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 82. 

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	

	
	[bookmark: RANGE!B10]Основание: 12-07420
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B11]Сметная стоимость строительных работ  __________
	_________________8179,851
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B12]Средства на оплату труда _______________________
	_________________1205,136
	тыс. руб.
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость __________________________
	__________________1951,96
	чел.час
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на май 2013 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	на единицу
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. 

	                                       Демонтажные работы

	1
	ТЕРр68-14-001
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(100 м)
Благоустройство (ремонтно-строительные):
НР (13358 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (7286 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ
	1,2
	1505,07
720,83
	784,24
113,93
	1806
	865
	941
137
	68,26
	81,91

	2
	ТЕР27-03-008-04
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
(100 м3 конструкций)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
НР (100005 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (53722 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
	1,95
	6457,27
2100,79
	4356,48
698,71
	12592
	4097
	8495
1362
	206,77
	403,2

	3
	ТЕР27-03-008-02
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных
(100 м3 конструкций)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
НР (14098 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (7573 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
	3,5
	697,88
145,04
	552,84
74,85
	2443
	508
	1935
262
	15,2
	53,2

	                                       Погрузка и перевозка.

	4
	ФССЦпг01-01-01-041
	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
(1 т груза)
(Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075)
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
НР (835846 руб.): 100% от ФОТ
СП (501508 руб.): 60% от ФОТ
	1050,4
	52,56
52,56
	 
	55209
	55209
	 
	 
	 

	5
	ФССЦпг01-01-02-045
	Разгрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика)
(1 т груза)
(Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075)
Разгрузочные работы при автоперевозках:
НР 100% от ФОТ
СП 60% от ФОТ
	1050,4
	15,62
	15,62
	16407
	 
	16407
	 
	 

	6
	ФССЦпг03-02-01-040
	Перевозка строительных грузов (перевозимых автомобилями-самосвалами, ), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 40 км I класс груза
(1 т груза)
(Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075)
Перевозка автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	1050,4
	43,65
	43,65
	45850
	 
	45850
	 
	 

	                                       Выемка для устройства корыта под проектируемые покрытия и отмостку

	7
	ТЕР01-01-014-11
	Разработка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHER" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2
(1000 м3 грунта)
(3.66Разработка одноковшовыми экскаваторами объема грунта, находящегося на расстоянии до 2 м от поверхности коммуникаций или мешающих предметов, а также объема грунта, находящегося от мешающего наземного предмета (деревьев, столбов и т.д.) в пределах вылета стрелы экскаватора ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (548 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (255 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,025
	13862,15
337,16
	13524,99
1685,55
	347
	8
	339
42
	35,34
	0,88

	8
	ТСЦ-408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ
(м3)
Материалы для строительных работ
	0,003
	192
	 
	1
	 
	 
	 
	 

	9
	ТЕР01-02-057-02
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
(100 м3 грунта)
(3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2;
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР (96 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (49 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,005
	2027,44
2027,44
	 
	10
	10
	 
	212,52
	1,06

	10
	ФССЦпг03-02-01-040
	Перевозка строительных грузов ( перевозимых автомобилями-самосвалами, ), бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 40 км I класс груза
(1 т груза)
(Поправочный коэффициент для перехода от ФЕР-2001 к ТЕР-2001 (Межрегиональный сборник, Выпуск 3) ОЗП=1,223; ЭМ=1,084; ЗПМ=1,223; МАТ=1,075)
Перевозка автотранспортом:
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ
	41,3
	43,65
	43,65
	1803
	 
	1803
	 
	 

	11
	ТЕР01-01-016-02
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
(1000 м3 грунта)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (28 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,025
	544,24
40,04
	498,04
78,41
	14
	1
	12
2
	4,2
	0,11

	                                       Восстановление существующего гранитного бортового камня, установка бетонного бортового камня

	12
	ТЕРр68-14-001
	Разборка бортовых камней: на бетонном основании
(100 м)
Благоустройство (ремонтно-строительные):
НР (15570 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ
СП (8493 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ
	1,4
	1505,07
720,83
	784,24
113,93
	2107
	1009
	1098
160
	68,26
	95,56

	13
	ТЕР27-02-010-04
	Установка бортовых камней природных: при других видах покрытий (демонтированных бортовых камней)
(100 м бортового камня)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
НР (33006 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (17731 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
	1,4
	4163,5
1273,56
	101,16
13,43
	5829
	1783
	142
19
	125,35
	175,49

	14
	ТЕР27-02-010-02
	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий
(100 м бортового камня)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
НР (19322 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (10380 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
	1,15
	3794,61
904,67
	101,16
13,43
	4364
	1040
	116
15
	87,49
	100,61

	15
	ТСЦ-403-8021
	Камни бортовые бр 100.30.15 / бетон в30 (м400), объем 0,043 м3/ (гост 6665-91)
(шт)
Материалы для строительных работ
	115
	37,82
	 
	4349
	 
	 
	 
	 

	16
	ТЕР01-02-061-02
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (земля из отвалов I этапа)
(100 м3 грунта)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Земляные работы, выполняемые ручным способом:
НР (8520 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (4330 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,9
	1025,02
1025,02
	 
	923
	923
	 
	111,78
	100,6

	                                       Устройство бетонной отмостки, шириной 1 м.

	17
	ТЕР01-02-005-01
	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
(100 м3 уплотненного грунта)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
НР (221 руб.): 73%=95%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (103 руб.): 34%=50%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,1
	389,94
150,14
	239,8
46,05
	39
	15
	24
5
	14,41
	1,44

	18
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
НР (191 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (103 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,015
	4043,55
275,13
	3753,3
397,84
	61
	4
	56
6
	27,82
	0,42

	19
	ТСЦ-408-0006
	Щебень из природного камня для строительных работ
(м3)
Материалы для строительных работ
	1,89
	192
	 
	363
	 
	 
	 
	 

	20
	ТЕР27-06-002-17
	Устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой механизации, толщина слоя 20 см
(1000 м2 покрытия)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
НР (2277 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (1223 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,025
	31717,34
4093,84
	4575,86
919,06
	793
	102
	114
23
	395,92
	9,9

	21
	ТЕР27-06-002-18
	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке 27-06-002-17
(1000 м2 покрытия)
(ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расх.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расх.; ТЗ=14; ТЗМ=14);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
НР (-605 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (-325 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
	-0,025
	12935,45
1013,82
	1004,15
316,4
	-323
	-25
	-25
-8
	98,05
	-2,45

	22
	ТСЦ-204-0069
	Арматурные сетки сварные
(т)
Материалы для строительных работ
	0,002
	7739,99
	 
	15
	 
	 
	 
	 

	23
	ТСЦ-401-0106
	Бетон дорожный, класс в15 (м200)
(м3)
Материалы для строительных работ
	1,53
	679,9
	 
	1040
	 
	 
	 
	 

	                                       Устройство асфальтобетонного покрытия. Тип I ( 20 м2)

	24
	ТЕР27-04-001-01
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
НР (557 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (299 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,07
	2514,62
177,17
	2326,65
258,16
	176
	12
	163
18
	18,08
	1,27

	25
	ТСЦ-408-0124
	Песок природный для строительных работ мелкий
(м3)
Материалы для строительных работ
	7,7
	92
	 
	708
	 
	 
	 
	 

	26
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
НР (622 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (334 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,05
	4043,55
275,13
	3753,3
397,84
	202
	14
	188
20
	27,82
	1,39

	27
	ТСЦ-408-0008
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм
(м3)
Материалы для строительных работ
	6,3
	146
	 
	920
	 
	 
	 
	 

	28
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
НР (334 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (179 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,02
	2928,76
517,97
	2054,15
390,66
	59
	10
	41
8
	44,05
	0,88

	29
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
(1000 м2 покрытия)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
НР 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
	0,02
	6,2
2,44
	0,18
	 
	 
	 
	0,21
	 

	30
	ТСЦ-410-9010-008П
	Смеси асфальтобетонные горячая плотная марки I, тип а мелкозернистая
(т)
Материалы для строительных работ
	2,414
	638,5
	 
	1541
	 
	 
	 
	 

	                                       Устройство асфальтобетонного покрытия. Тип II ( 3500 м2)

	31
	ТЕР27-04-001-04
	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня
(100 м3 материала основания (в плотном теле))
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
НР (107859 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (57941 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
	8,75
	4043,55
275,13
	3753,3
397,84
	35381
	2407
	32841
3481
	27,82
	243,43

	32
	ТСЦ-408-0008
	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм
(м3)
Материалы для строительных работ
	1102,5
	146
	 
	160965
	 
	 
	 
	 

	33
	ТЕР27-06-020-01
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа абв, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
(1000 м2 покрытия)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
НР (58254 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (31294 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
	3,5
	2928,76
517,97
	2054,15
390,66
	10251
	1813
	7190
1367
	44,05
	154,18

	34
	ТЕР27-06-021-01
	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01
(1000 м2 покрытия)
(ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Автомобильные дороги:
НР (160 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ
СП (86 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ
	3,5
	6,2
2,44
	0,18
	22
	9
	1
	0,21
	0,74

	35
	ТСЦ-410-9010-008П
	Смеси асфальтобетонные горячая плотная марки I, тип а мелкозернистая
(т)
Материалы для строительных работ
	422,7
	638,5
	 
	269894
	 
	 
	 
	 

	                                       Устройство газона (175 м2+150 м2=325 м2)

	36
	ТЕР47-01-001-02
	Планировка участка: вручную
(100 м2)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Озеленение. Защитные лесонасаждения:
НР (4854 руб.): 88%=115%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3365 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ
	3,25
	111,91
111,91
	 
	364
	364
	 
	11,73
	38,12

	37
	ТЕР47-01-001-03
	Разбивка участка
(100 м2)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Озеленение. Защитные лесонасаждения:
НР (4101 руб.): 88%=115%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (2843 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ
	3,25
	102,38
94,9
	 
	333
	308
	 
	8,76
	28,47

	38
	ТЕР47-01-001-04
	Очистка участка от мусора
(100 м2)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Озеленение. Защитные лесонасаждения:
НР (1853 руб.): 88%=115%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1285 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ
	3,25
	42,9
42,9
	 
	139
	139
	 
	4,5
	14,63

	39
	ТЕР47-01-046-04
	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную
(100 м2)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Озеленение. Защитные лесонасаждения:
НР (19348 руб.): 88%=115%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (13411 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ
	3,25
	2021,66
446,66
	 
	6570
	1452
	 
	46
	149,5

	40
	ТЕР47-01-046-05
	На каждые 5 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам с 47-01-046-01 по 47-01-046-04
(100 м2)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Озеленение. Защитные лесонасаждения:
НР (2653 руб.): 88%=115%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (1839 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ
	3,25
	586,08
61,08
	 
	1905
	199
	 
	6,29
	20,44

	41
	ТЕР47-01-046-06
	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную
(100 м2)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Озеленение. Защитные лесонасаждения:
НР (5422 руб.): 88%=115%*(0.9*0.85) от ФОТ
СП (3758 руб.): 61%=90%*(0.85*0.8) от ФОТ
	3,25
	401,14
71,23
	308,31
54,11
	1304
	231
	1002
176
	6,89
	22,39

	42
	ТСЦ-414-9230-009П
	Смесь газонная "робустика" (20 кг), парковая
(кг)
Материалы для строительных работ
	6,5
	43,47
	 
	283
	 
	 
	 
	 

	                                       Примечание :

	                                       Накладные расходы и сметная прибыль взяты с учетом понижающих коэффициентов на основании писем № 29630-ВК/19  Минрегиона РФ от 26.11.2012 г.; №АП-5536/06 от 18.11.04;

	                                       п.1 Примечания к приложению 4 МДС 81-33.2004

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	647059
	72507
	118733
7095
	 
	1697,37

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	4954492
	1097724
	1113193
107412
	 
	1951,96

	Накладные расходы
	1248506
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	729079
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Благоустройство (ремонтно-строительные):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1, 12
	3913
	1874
	2039
297
	 
	177,47

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.8 ) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	4500
	2155
	2345
342
	 
	204,09

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2013г.(ЦиСН 05-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,77; ЗПМ=13,165; МАТ=6,019"
	48937
	28371
	20566
4502
	 
	204,09

	    Накладные расходы 88% = 104%*0.85 ФОТ (от 32 873)
	28928
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 32 873)
	15779
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	93644
	 
	 
	 
	204,09

	  Автомобильные дороги:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 2-3, 13-14, 18, 20-21, 24, 26, 28-29, 31, 33-34
	71850
	11774
	51257
6573
	 
	1142,26

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.8 ) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	81305
	13540
	58946
7559
	 
	1313,6

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2013г.(ЦиСН 05-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,77; ЗПМ=13,165; МАТ=6,019"
	748292
	178254
	516956
99514
	 
	1313,6

	    Накладные расходы 121% = 142%*0.85 ФОТ (от 277 768)
	336099
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 65% = 95%*(0.85*0.8) ФОТ (от 277 768)
	180549
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1264940
	 
	 
	 
	1313,6

	  Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4
	55209
	55209
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.8 ) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	63490
	63490
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2013г.(ЦиСН 05-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,77; ЗПМ=13,165; МАТ=6,019"
	835846
	835846
	 
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 835 846)
	835846
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 835 846)
	501508
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	2173200
	 
	 
	 
	 

	  Разгрузочные работы при автоперевозках:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5
	16407
	 
	16407
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2013г.(ЦиСН 05-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,77; ЗПМ=13,165; МАТ=6,019"
	143889
	 
	143889
	 
	 

	    Накладные расходы 100% ФОТ (от 0)
	 
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60% ФОТ (от 0)
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	143889
	 
	 
	 
	 

	  Перевозка автотранспортом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6, 10
	47653
	 
	47653
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2013г.(ЦиСН 05-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,77; ЗПМ=13,165; МАТ=6,019"
	417917
	 
	417917
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые механизированным способом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7, 17 Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.8 ) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15; Индексы перехода в цены на май 2013г.(ЦиСН 05-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,77; ЗПМ=13,165; МАТ=6,019
	3999
	342
	3657
711
	 
	2,67

	    Итого Поз. 11 Индексы перехода в цены на май 2013г.(ЦиСН 05-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,77; ЗПМ=13,165; МАТ=6,019
	124
	13
	105
26
	 
	0,11

	    Итого
	4123
	355
	3762
737
	 
	2,78

	    Накладные расходы 73% = 95%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1 092)
	797
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 34% = 50%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1 092)
	371
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	5291
	 
	 
	 
	2,78

	  Материалы для строительных работ:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 8, 15, 19, 22-23, 25, 27, 30, 32, 35, 42
	440079
	 
	 
	 
	 

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2013г.(ЦиСН 05-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,77; ЗПМ=13,165; МАТ=6,019"
	2648836
	 
	 
	 
	 

	  Земляные работы, выполняемые ручным способом:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 9, 16
	933
	933
	 
	 
	101,66

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.8 ) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	1073
	1073
	 
	 
	116,91

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2013г.(ЦиСН 05-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,77; ЗПМ=13,165; МАТ=6,019"
	14126
	14126
	 
	 
	116,91

	    Накладные расходы 61% = 80%*(0.9*0.85) ФОТ (от 14 126)
	8617
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 31% = 45%*(0.85*0.8) ФОТ (от 14 126)
	4379
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	27122
	 
	 
	 
	116,91

	  Озеленение. Защитные лесонасаждения:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 36-41
	10615
	2693
	1002
176
	 
	273,55

	    Всего с учетом "Условия производства работ (МДС 81-35.2004 т.1 п.8 ) ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15"
	11169
	3097
	1152
202
	 
	314,58

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на май 2013г.(ЦиСН 05-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,77; ЗПМ=13,165; МАТ=6,019"
	92526
	40772
	10103
2659
	 
	314,58

	    Накладные расходы 88% = 115%*(0.9*0.85) ФОТ (от 43 431)
	38219
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 61% = 90%*(0.85*0.8) ФОТ (от 43 431)
	26493
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	157238
	 
	 
	 
	314,58

	  Итого
	6932077
	 
	 
	 
	1951,96

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2743575
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1113193
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	1205136
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	1248506
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	729079
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	1247774
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	8179851
	 
	 
	 
	1951,96

	Понижающий коэффициент
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
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1.1.
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по благоустройству территории Административного корпуса Заказчика,  

ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñ

ó: Ñàíêò

-

Ïåòåðáóðã, 
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