Техническое задание
для размещения заказа 
путем проведения ________________ на закупку
(вид процедуры закупки)
 Радиаторы биметаллические секционные
(наименование лота)
для нужд  Федерального Государственного Унитарного предприятия «Научно-Исследовательский Институт имени А.П. Александрова»
расположенного по адресу: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской обл.
Сведения о товарах

	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед. изм.
	Кол-во

	         Биметаллические радиаторы Global Style применяются в централизованных и автономных системах отопления. Внутренняя часть биметаллических радиаторов Global, непосредственно контактирующая с водой, изготовлена из стальной трубы, устойчивой к агрессивным средам и высокой температуре. Наружная часть выполнена из алюминия, обеспечивающего высокую теплоотдачу.
Межосевое расстояние, мм – 500, 350
Габариты секции (ВхДхГ), мм – 565х80х80
Мощность секции, Вт – 171


	1
	Радиатор биметаллический секционный Global Style
	6 секций, 500 мм
	шт.
	20

	2
	Радиатор биметаллический секционный Global Style
	8 секций, 500 мм
	шт.
	64

	3
	Радиатор биметаллический секционный Global Style
	8 секций, 350 мм
	шт.
	6

	4
	Радиатор биметаллический секционный Global Style
	10 секций, 500 мм
	шт.
	52

	5
	Радиатор биметаллический секционный Global Style
	12 секций, 500 мм
	шт.
	22

	6
	Радиатор биметаллический секционный Global Style
	14 секций, 500 мм
	шт.
	12

	7
	Комплект для подключения радиатора Global Style
	Д3/4"
	шт.
	159

	8
	Комплект для подключения радиатора Global Style
	Д1/2"
	шт.
	26

	9
	Прокладка силиконовая для заглушки и муфты Global Style
	100 штук в упаковке
	к-т
	1

	10
	Прокладка для ниппеля Global Style
	100 штук в упаковке
	к-т
	1

	11
	Кронштейн с самофиксирующимся дюбелем Global Style
	
	шт.
	502


[bookmark: ksqlBMTableSplit]
Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
1. обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная (либо универсальный передаточный документ), сертификат соответствия;
1. гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.
1. товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2013 года;
1. товар должен быть рассортирован по видам;
· [bookmark: _GoBack]качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

От Заказчика: __________________  ______________________ / _______________ /
	должность	подпись	Фамилия И.О.
От исполнителя:  Начальник ОМТС  ______________________ / _______________ /
		подпись	Фамилия И.О.


