
Федеральное государственное унитарное предприятие 

«РОССИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ЦЕНТР - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»


ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ЦЕН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый запрос цен на право заключения договора 
на поставку алюминиевых плит (согласно ТЗ).

том 2 «техническая часть» Лот № 2
г. Саров 
2015г.
Техническое задание
на поставку алюминиевых плит
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ
	№ п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки

	
	
	
	
	

	1
	ПЛИТА АМГ6Б 60Х1200Х3000 ГОСТ 17232-99
	кг
	617
	30 дней

	2
	ПЛИТА Д16Б 45Х1500Х4000 ГОСТ 17232-99
	кг
	450
	30 дней

	3
	ПЛИТА Д16Б 80Х1500Х4000 ГОСТ 17232-99
	кг
	880
	30 дней

	4
	ПЛИТА АМГ6 30Х1200Х3000 Г.17232-99
	кг
	1800
	30 дней

	5
	ПЛИТА Д16 25Х1200Х3000 ГОСТ 17232-99
	кг
	486
	30 дней

	6
	ПЛИТА Д16Б 30Х1500Х3000 ГОСТ 17232-99
	кг
	357
	30 дней

	7
	Плита АМг6 40х1200х3000 ГОСТ 17232-99
	кг
	780
	30 дней

	8
	ПЛИТА Д16.Б. 30Х1200Х3000 ГОСТ 17232-99
	кг
	3600
	30 дней

	9
	ПЛИТА АМГ6Б 30Х1500Х3000 ГОСТ 17232-99
	кг
	350
	30 дней

	10
	ПЛИТА Д16 20Х1200Х3000 ГОСТ 17232-99
	кг
	610
	30 дней

	11
	ПЛИТА АМГ6Б 25Х1500Х3000 ГОСТ 17232-99
	кг
	250
	30 дней

	12
	ПЛИТА Д16Б 30Х1000Х2000 ГОСТ 17232-99
	кг
	330
	30 дней

	13
	ПЛИТА АМГ6 12Х1200Х3000 Г.17232-99
	кг
	1910
	30 дней

	14
	ПЛИТА АМГ6 20Х1200Х3000 Г.17232-99
	кг
	2130
	30 дней

	15
	ПЛИТА АМГ6Б 40Х1500Х3000 ГОСТ 17232-99
	кг
	440
	30 дней

	16
	ПРОВОЛОКА СВАР. АМГ6 2 ГОСТ 7871-75
	кг
	80
	30 дней

	17
	ПЛИТА Д16Т 110Х1200Х2000 ГОСТ 17232-99
	кг
	1100
	30 дней

	18
	Плита АМг6.Б 16х1200х3000 ГОСТ 17232-99
	кг
	331
	30 дней

	19
	ЛИСТ АМГ6 М 10Х1200Х3000 ГОСТ 21631-76
	кг
	600
	30 дней

	20
	ПЛИТА АМГ6Б 55Х1200Х3000 ГОСТ 17232-99
	кг
	610
	30 дней

	21
	Плита Д16.Б 25х1200х2000 ГОСТ 17232-99
	кг
	250
	30 дней

	22
	Плита Д16.Б 60х1200х3000 ГОСТ 17232-99
	кг
	1320
	30 дней

	23
	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ АМГ6 3.15 ГОСТ 7871-75
	кг
	80
	30 дней

	24
	ПЛИТА Д16Б 12Х1200Х3000 ГОСТ 17232-99
	кг
	620
	30 дней

	25
	ПЛИТА АМГ6 25Х1200Х3000 Г.17232-99
	кг
	1350
	30 дней

	26
	ПЛИТА АМГ6.Б 90Х1200Х3000 ГОСТ 17232-99
	кг
	950
	30 дней

	27
	ПЛИТА Д16Б 20Х1000Х2000 ГОСТ 17232-99
	кг
	220
	30 дней


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый материал должен быть новым, выпуска не ранее _2014__ года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания), не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Основные параметры и размеры

	Согласно указанных стандартов в подразделе 1.1

	Подраздел 3.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели

	отсутствуют

	Подраздел 3.3. Требования по надежности

	отсутствуют

	Подраздел 3.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

	отсутствуют

	Подраздел 3.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования

	отсутствуют

	Подраздел 3.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

	отсутствуют

	Подраздел 3.7. Требования к электропитанию

	отсутствуют

	Подраздел 3.8 Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

	отсутствуют

	Подраздел 3.9 Требования к комплектности

	отсутствуют

	Подраздел 3.10 Требования к маркировке 

	Строго указанных стандартов в подразделе 1.1

	Подраздел 3.11 Требования к упаковке

	В соответствии с Техническим регламентом "Требования к упаковке, маркировке, этикетированию и правильному их нанесению".

Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии бережного с ним обращения.

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка продукции производится в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР о порядке приемки продукции по количеству П-6 от 15.05.1965г. и качеству П-7 от25.04.1966г.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Предоставление сертификатов и паспортов качества.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ И МОНТАЖУ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Материал должен храниться в складских помещениях, защищенными от механических повреждении и действия активных химических реагентов.

	РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	отсутствуют

	РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не требуется

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Допускается отклонение весового объема +(-) 10% попозиционно.

Поставка единовременная.


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.






























