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Москва, 2013 год
Раздел 1. 

1. Поставка комплекта мини АТС Panasonic KX-TDE100RU с установкой и программированием.
2. Предмет простой процедуры закупки (запрос цен) в электронной форме:
право заключения договора комплекта мини АТС Panasonic KX-TDE100RU с установкой и программированием.
3. Адрес поставки
107076, г. Москва, ул. Богородский вал, д.3
4. Срок поставки:
С момента подписания договора до 15.02.2013.
5. Технические требования и объем поставляемой продукции:
	№
	Наименование 
	Кол-во
	Характеристики

	1
	Цифровая IP-АТС Panasonic KX-TDE100RU
	1 штука
	

	2
	Плата 16-аналоговых внешних линий Panasonic KX-TDA0181X / LCOT16
	1 штука
	16 аналоговых внешних лини

	3
	Плата 16-аналоговых внутренних линий Panasonic KX-TDA0174XJ / SLC16
	1 штука
	16 аналоговых внутренних линий

	4
	Плата 8-гибридных внутренних линий Panasonic KX-TDA0170XJ / DHLC8
	1 штука
	8 гибридных линий

	5
	Плата интерфейса 8-базовых станций Panasonic KX-TDA0144XJ / CSIF8 
	1 штука
	8 линий DECT для базовых станций

	6
	Базовая станция 4-канальная DECT Panasonic KX-TDA0156CE (KX-TDA0142CE)
	2 штуки
	4 канальная станция DECT

	7
	Плата IP-интеграции 16-канальная Panasonic KX-TDE0110XJ / DSP16
	1 штука
	4 IP транка , 8 IP абонентов

	8
	Переходник (адаптер) 16-портовый Telest A162L, вместо кроссировочного кабеля с разъемом Амфенол, тип папа (Amphenol / RJ-21 / Telco)
	3 штуки
	Адаптер Amphenol / RJ-21 / Telco

	9
	Услуга по установке и программированию Цифровых АТС Panasonic общей стоимостью свыше 100 000р.
	1 штука
	Монтаж, программирование

	10
	Микросотовый телефон DECT Panasonic KX-TCA175RU (KX-TCA155RU ) 
	2 штуки
	DECT трубка Совместима с серией АТС KX-TDA, KX-TDE, KX-NCP.

	11
	Цифровой системный телефон Panasonic KX-DT333RU / KX-DT333RU-B 
	1 штука
	системный цифровой телефон ЖК-дисплей (3 строки) с поддержкой  кириллиц


6. Общие требования
[bookmark: _GoBack]На момент поставки на поставляемый товар должны быть предоставлены сертификаты, если сертификация товара предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации. Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке. Предмет поставки должен быть новым (не бывшим в эксплуатации, не ремонтированным), работоспособным, изготовленным из серийно выпускаемых заводом-изготовителем комплектующих, со сроком изготовления - в 2012-2013 г. Не допускается поставка выставочных образцов.
Товары, поставляемые по договору, не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании поставленных товаров. 
Предмет поставки должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации
Каждая единица поставляемого оборудования должна сопровождаться руководством (инструкцией) по эксплуатации на русском языке, представленном в сброшюрованном виде.
Услуга по установке(монтажу) и программированию Цифровой АТС Panasonic KX-TDE100RU производится в соответствии требованием производителя.
7. Требования к предоставлению гарантий качества
Гарантийный срок на поставляемый товар/оборудование не менее 12 месяцев, на выполняемые работы по установке(монтажу) и программированию - не менее 3 месяца.
При необходимости отправки оборудования в сервисный центр, доставка осуществляется за счёт поставщика.
Срок гарантийного ремонта – не более двух недель, в случае превышения срока ремонта Поставщиком производится замена оборудования на аналогичное (подменный фонд).
8. Основные требования к предложению
Наличие документа о сертификации Товара (оборудования) (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии, сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.).
Вся документация, в том числе сертификаты, гарантийные талоны представляются на русском языке.
Документы подтверждающие аккредитацию(производителем поставляемого оборудования) организации осуществляющую установку(монтаж) и программирование оборудования.
9. Требования к упаковке оборудования
Предмет поставки поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность предмета поставки на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
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ТОМ 2 «Техническая часть» 
Документации по простой процедуре закупки (запрос цен)в электронной форме на право заключения договора поставки комплекта мини АТС Panasonic KX-TDE100RU с установкой и программированием.

